| # Liniensegmente Im Programm \ Fertigung \Montageverwaltung\Liniensegmente\Liniensegmente (tiasl1540m000) definieren Sie Liniensegmente. Liniensegmente müssen immer mit einem Puffer beginnen. Ein Liniensegment muss einen Puffer enthalten. Das Vorhandensein von einer oder mehreren Linienstationen ist optional, ein Liniensegment enthält im Normalfall jedoch Linienstationen. In diesem Programm können Sie den verantwortlichen Mitarbeiter, den Disponent für das Segment, abfragen oder bearbeiten, der für die Planung eines bestimmten Liniensegments verantwortlich ist. Verknüpfen von Liniensegmenten mit Montagelinien Rufen Sie das Programm \ Fertigung \Montageverwaltung\Montagelinien\Montagelinien (tiasl1530m000) auf. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Liniensegmente mit Montagelinien zu verknüpfen: Schritt 1: Wählen Sie die Hauptmontagelinie aus. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf die Option Montagelinie - Liniensegmente (tiasl1541m000), um das Programm aufzurufen. Schritt 2: Verknüpfen Sie Liniensegmente in der korrekten Reihenfolge mit der Hauptmontagelinie. Hinweis Sie müssen das letzte Liniensegment einer Zulieferlinie mit dem Liniensegment in der Hauptmontageline verknüpfen, um die Zulieferlinie mit einer Hauptlinie zu verknüpfen. Die letzte Linienstation einer Zulieferlinie muss mit der zuliefernden Linienstation in der Hauptlinie verknüpft werden. Verknüpfen von Stationen mit Liniensegmenten Rufen Sie das Programm \ Fertigung \Montageverwaltung\Liniensegmente\Liniensegmente (tiasl1540m000) auf. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Linienstationen mit Liniensegmenten zu verknüpfen: Markieren Sie das Liniensegment und wählen Sie die Option "Linienstationen" im Menü Zusatzoptionen aus. Das Programm Liniensegment - Stationen (tiasl1550m000) wird aufgerufen. Verknüpfen Sie den für das Segment definierten Puffer und die Linienstationen mit dem Liniensegment. Im Programm "Liniensegment - Stationen" (tiasl1550m000) können Sie die Linienstationen eines Montageliniensegments sowie ihre Beziehungen abfragen oder ändern. Sie können die zurzeit gültigen Stationen oder alle Stationen für ein Liniensegment anzeigen lassen. Im Programm "Abteilungen" (tirou0101m000) können Sie Linienstationen verknüpfen. Im Unterprogramm können Sie datumsgenau festlegen, welche Linienstationen mit welchem Segment verknüpft sind. Wenn Sie den Produktkonfigurator verwenden, können Sie den Ablauf zur Liniendefinition im Konfigurator verwenden, um datumsgenau festzulegen, welche Linienstation mit welchem Segment verknüpft sind. Hinweis Die Reihenfolge der Linienstationen beginnt mit dem Puffer des aktuellen Liniensegments, endet jedoch mit dem Puffer, der mit dem folgenden Liniensegment verknüpft ist. Die letzte Linienstation des letzten Liniensegments einer Zulieferlinie kann mit einer Linienstation verbunden sein, die Teil eines Liniensegments in der Hauptmontagelinie ist. Mit dieser Verknüpfung geben Sie an, an welche Linienstation der Hauptmontagelinie die montierten Artikel der Zulieferlinie geliefert werden. |