| # Control de carga de trabajo, volúmenes de fabricación frente a valores El método de planificación de control de la carga de trabajo puede funcionar de dos maneras: Basándose en los volúmenes de fabricación (cantidades) Basándose en el valor de los volúmenes de fabricación La manera como funciona el proceso de planificación la determinan los valores de las casillas de verificación Considerar costos de material y Considerar costos de fabricación de la sesión Parámetros de control de carga de trabajo (cpwlc2101m000). Los indicadores de rendimiento de la sesión Indicadores de rendimiento de control de carga de trabajo (cpwlc2520m000) se muestran en consonancia. Volúmenes de fabricación Si están desmarcadas las casillas de verificación Considerar costos de material y Considerar costos de fabricación, LN planifica en términos de volúmenes. Siempre que se deba cambiar el plan de fabricación debido a restricciones, LN minimiza los cambios en los términos de la cantidad total fabricada retrasada o adelantada. Valor de fabricación Si al menos una de las casillas de verificación Considerar costos de material o Considerar costos de fabricación está seleccionada, LN planificará en términos de valor. Si se debe cambiar el plan de fabricación debido a las restricciones, LN minimiza los cambios en términos del valor total de los artículos fabricados antes o después. El valor de fabricación se define de la siguiente manera:
     Volumen de fabricación x (costos de fabricación y/o producción)
Temas relacionados Control de carga de trabajo, algoritmo de planificación |