| # Gráfico de carga de máquina (Modificar gráfico) (tisfc1511m100) Utilice esta sesión para generar un gráfico en el que pueda ver la carga de una máquina específica para un período de tiempo determinado. El gráfico muestra las horas de máquina totales disponibles además de las horas totales de máquina necesarias. LN calcula las horas de máquina totales disponibles de la máquina utilizando el calendario del centro de trabajo al que está vinculada la máquina. Si el gráfico no muestra las horas totales disponibles, significa que la máquina no está vinculada a un centro de trabajo. LN tiene en cuenta varios tipos de orden para calcular las horas de máquina totales necesarias: Órdenes planificadas de fabricación en Planificación Empresarial Órdenes de fabricación SFC que no tienen el estatus Completed ni Closed Órdenes de servicio y órdenes de mantenimiento Puede seleccionar las siguientes casillas de verificación para indicar que debe mostrarse la capacidad de un tipo de orden específico en el gráfico: Show capacity used for planned production orders Show capacity used for SFC (production) orders Show capacity used for planned production orders También puede encontrar información acerca de la carga de máquina en las sesiones siguientes: Machine Utilization by Day Overview (tisfc1505m000) Machine Utilization by Week Overview (tisfc1504m000) Nota El gráfico no puede mostrar la carga de máquina para un proyecto PCS específico. Temas relacionados Cómo calcular la capacidad disponible Máquina En LN, un objeto mecánico en el que pueden llevarse a cabo operaciones para fabricar artículos. Las máquinas están vinculadas a las tarifas de operación. La tarifa de operación y la tarifa salarial componen la base del cálculo de costos reales de las órdenes de fabricación. Duración del período La duración del período (en días) para el que LN calcula la carga de máquina. Valores permitidos 1 Day 7 Days 14 Days 28 Days Fecha de inicio La fecha de inicio del primer período para el que LN calcula la carga de máquina. Número de períodos en gráfico El número de períodos para los que LN calcula la carga de máquina. Número de períodos en vista El número de períodos que se muestran en el gráfico. Si LN calcula la carga de máquina para más períodos de los que muestra el gráfico, puede hacer clic en Next Records en el gráfico para ver los demás períodos. Mostrar capacidad usada para órdenes planificadas de fabricación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestra en el gráfico la capacidad de máquina necesaria para las órdenes planificadas de fabricación. Mostrar capacidad usada para órdenes SFC (fabricación) Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestra en el gráfico la capacidad de máquina necesaria para las órdenes fabricación SFC. Mostrar capacidad usada para órdenes de mantenimiento y servicio Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestra en el gráfico la capacidad de máquina necesaria para órdenes de servicio y órdenes de mantenimiento. Tipo de gráfico El tipo de gráfico que se muestra. Valores permitidos 2D Bar Graph 3D Bar Graph |