| # Mostrar Línea de montaje - Asignaciones y estaciones de línea Las asignaciones se definen para una línea de montaje completa o para una estación de línea concreta. Las asignaciones definidas para una línea de montaje, llamada Asignación de nivel de línea, constan, en realidad, de un conjunto de asignaciones de nivel de estación de línea. La asignación de nivel de línea define cuándo están activas las asignaciones de nivel de estación de línea y define también un tiempo de ciclo para dichas asignaciones. Esta sesión muestra todas las asignaciones de nivel de estación de línea definidas para una asignación de nivel de línea específica en una estación de línea. Nota Existen dos tipos de asignaciones de nivel de línea: las asignaciones promedio y las asignaciones no promedio. Las asignaciones de nivel de estación de línea sólo están vinculadas a las asignaciones de nivel de línea no promedio. Las asignaciones promedio sólo definen un tiempo de ciclo promedio que es aplicable a toda la línea, y no están vinculadas a las asignaciones de nivel de estación de línea. Los datos mostrados en esta sesión entran en vigor cuando está activa la asignación a la que pertenecen dichos datos, que se muestra en la parte superior de esta sesión. Las asignaciones de nivel de línea se muestran en la sesión Línea de montaje - Asignaciones (tiasc5510m000). Temas relacionados Resumen de control de montaje Carga de estación de línea de montaje Asignación de montaje |