| # Cálculo de período de CTP de componente y capacidad CTP Si utiliza una CTP de componente o capacidad CTP para un artículo terminado, Planificación Empresarial realizará un cálculo de período basado en el valor del campo Período de CTP de componente en la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000). Por tanto, si el valor de este parámetro es un día, Planificación Empresarial comprobará cada día laborable posterior para ver si hay ATP. Si el ATP del artículo terminado en el primer período no es suficiente para cubrir la cantidad de demanda completa, Planificación Empresarial realizará una comprobación de CTP de componente y una comprobación de capacidad CTP (si ambas están seleccionadas) para ese período. Hay dos métodos disponibles en los que se calcula la CTP de componente y la capacidad CTP: el basado en orden y el basado en un plan maestro. El método de cálculo se determina del siguiente modo: Si el horizonte para órdenes está dentro del horizonte para órdenes del artículo terminado, es decir, en un futuro cercano, el cálculo se basará en órdenes. Si el horizonte para órdenes está comprendido entre el horizonte para órdenes y el horizonte de planificación del artículo terminado, el cálculo se basará en un plan maestro. Nota Los horizontes del artículo terminado determinan si Planificación Empresarial usará la comprobación de CTP basada en orden o la comprobación de CTP basada en un plan maestro para toda la estructura de producto (artículo terminado y componentes). Una parte de la comprobación de CTP no se puede basar en orden si hay otra parte basada en un plan maestro, incluso aunque, por ejemplo, uno de estos componentes tenga un horizonte para órdenes más corto que el artículo terminado. |