| # Inspección de almacén - Historia de stock (qmptc3503m000) Utilice esta sesión para consultar todas las inspecciones de almacén anteriores para un artículo específico. Temas relacionados Inspecciones de almacén Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Temas relacionados Usar códigos Secuencia El número de secuencia identifica las inspecciones de almacén de un artículo determinado. Se realiza una inspección común para diferentes componentes del stock. El stock que debe inspeccionarse puede asignarse a la secuencia en la sesión Inspección de almacén - Stock (qmptc2130m000). Almacén El almacén en el que se ha llevado a cabo la inspección. Ubicación La ubicación del almacén en la que se ha llevado a cabo la inspección. Lote El lote que se inspecciona. Fecha La fecha y la hora en que ha tenido lugar la inspección. Cantidad pedida La cantidad que se requiere para la inspección. En consecuencia, el resultado de la orden de inspección afecta a la calidad de esta cantidad. Cantidad recomendada destruida La cantidad total destruida durante una prueba destructiva, expresada en la unidad de orden. La cantidad destruida es igual al tamaño de muestra de las órdenes de inspección probadas con pruebas destructivas. La cantidad destruida no tiene ningún impacto en las cantidades aceptadas o rechazadas. LN sólo calcula la cantidad destruida según la prueba. Nota Esta cantidad se actualiza automáticamente en la sesión Procesar órdenes de inspección (qmptc1204m000). Recomendada La cantidad que debe aceptarse, según la recomendación del paquete Calidad, expresada en la unidad de stock. El total de todas las cantidades de muestra que han pasado las pruebas correctamente. Nota Esta cantidad se actualiza automáticamente mediante la sesión Procesar órdenes de inspección (qmptc1204m000). Recomendada La magnitud física con la que se gestiona un artículo o una mercancía. Por ejemplo, una cantidad de madera se puede expresar como una longitud mediante la unidad de metro o como un volumen mediante la unidad de metro cúbico. Recomendada La cantidad que debe rechazarse, según la recomendación del paquete Calidad, expresada en la unidad de stock. El total de todas las cantidades de muestra que no alcanzan el nivel de calidad necesario. Nota Esta cantidad se actualiza automáticamente mediante la sesión Procesar órdenes de inspección (qmptc1204m000). |