| # Avisos de recurso Los avisos de recurso se relacionan con la planificación de recursos. Le advierten cuando hay un problema de carga o carga de trabajo. Puede usar las sesiones siguientes para analizar y resolver esos avisos: Recurso (cprpd2100m000) Plan maestro de recursos (cprmp3501m000) Recurso sobrecargado El recurso está sobreutilizado. Este tipo de aviso se genera cuando la carga para un período de planificación sobrepasa el 100 % (más el porcentaje de tolerancia especificado para este tipo de señal en la sesión Tipos de aviso - por planificador (cprao1110m000)). Carga de trabajo < Valor normalizado La carga de trabajo que se encuentra en la planta es menor que el valor nominal de carga de trabajo especificado en la sesión Recurso (cprpd2100m000) (teniendo en cuenta la tolerancia de carga de trabajo especificada en esta misma sesión). Al determinar la carga de trabajo, sólo se tienen en cuenta los siguientes campos en la sesión Plan maestro de recursos (cprmp3501m000): Capacidad usada para órdenes SFC Capacidad usada para actividades PCS Capacidad usada para órdenes de servicio Carga de trabajo > Valor normalizado La carga de trabajo que se encuentra en la planta es superior a la del valor nominal de carga de trabajo especificado en la sesión Recurso (cprpd2100m000) (teniendo en cuenta la tolerancia de carga de trabajo especificada en esta misma sesión). Al determinar la carga de trabajo, sólo se tienen en cuenta los siguientes campos en la sesión Plan maestro de recursos (cprmp3501m000): Capacidad usada para órdenes SFC Capacidad usada para actividades PCS Capacidad usada para órdenes de servicio CTP de recurso < Cero La CTP del recurso es inferior a cero. Esto significa que la carga sobre el recurso, incluyendo las nuevas órdenes de cliente aceptadas, es demasiado alta. Este tipo de aviso sólo se genera para recursos definidos como críticos en CTP en la sesión Recurso (cprpd2100m000). Temas relacionados Mensajes de excepción de Planificación Empresarial Tipos de mensajes de excepción |