| # Órdenes de montaje (tiasc2502m000) Utilice esta sesión para ver las órdenes de montaje. Puede iniciar las sesiones siguientes en el menú apropiado: Mover orden de montaje (tiasl3210m000) Cerrar órdenes de montaje (tiasc7210m000) Recombinar combinación de líneas (tiasl3220m000) Comprobación de stock (tiasc2240m000) Orden de montaje - Estimaciones de OEC (tiasc7500m000) Orden de montaje - Órdenes de estación de línea (tiasc2510m000) Artículo seriado terminado - Cabeceras según fabricación (timfc0110m000) Depurar datos ASC dependientes de estatus (tiasl1200m000) Orden de montaje - Motivos de bloqueo (tiasc2103m000) Haga doble clic en una línea para iniciar la sesión de detalles Orden de montaje (tiasc2100s000). Si desea ver los mismos datos ordenados por línea de montaje, utilice la sesión Línea de montaje - Combinación de línea (tiasc2501m000). Temas relacionados Resumen de control de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Órdenes de montaje Orden de montaje Orden para ensamblar un producto en una o varias líneas de montaje. Planta de orden padre Si utiliza un entorno de fabricación multiplanta, la planta de orden padre es aquélla de la que se deriva esta orden de montaje. Temas relacionados Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas Número de orden padre Si utiliza un entorno de fabricación multiplanta, es la orden de otra planta para la cual esta orden de montaje genera un submontaje. La orden padre es para la línea principal, y la orden hijo (en la sesión actual) para la línea de suministro. Una línea de suministro también puede tener a su vez una línea de suministro, lo que hace más compleja la idea anterior, aunque se trata del mismo principio. Temas relacionados Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas Línea de montaje padre La línea de montaje padre a la que se debe entregar el submontaje fabricado por esta orden de montaje. Ejemplo La línea de montaje padre se utiliza en la gestión de transferencias OEC intercompañía si la línea de suministro suministra a más de una línea padre. Para obtener más información, consulte Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas Artículo El artículo genérico o artículo de fabricación para el que Origen suministro pred. es Montaje. Línea de montaje Un conjunto de estaciones de línea consecutivas donde se fabrican los artículos FAS (programación del montaje final). Los artículos se fabrican pasando los artículos de una estación de línea a otra y llevando a cabo operaciones en cada estación de línea. Una línea de montaje se subdivide en un número de segmentos de línea separados por colchones. Una línea de montaje puede ser una línea principal o una línea de suministro. Fecha de inicio de montaje La fecha de inicio planificada de la fabricación de la orden de montaje. Fecha planificada de salida de línea de montaje La fecha en que se ha planificado terminar la fabricación. Estatus de orden de montaje El estatus de la orden de montaje. Existen los estatus siguientes: Planificado Secuenciado En curso Terminado Cerrado Bloqueado Cuando se especifican los motivos de bloqueo de la orden de montaje en el control de montaje, la orden de montaje se bloquea por motivos de ejecución. Si la orden de montaje está bloqueada, la casilla de verificación de este campo está seleccionada. Si la orden de montaje no está bloqueada, la casilla de verificación no está seleccionada. Orden en firme Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de entrega planificada de una orden de montaje. Mover orden de montaje... Haga clic para iniciar la sesión Mover orden de montaje (tiasl3210m000). Cerrar órdenes de montaje... Haga clic para iniciar la sesión Cerrar órdenes de montaje (tiasc7210m000). Recombinar combinación de líneas de montaje... Haga clic para iniciar la sesión Recombinar combinación de líneas (tiasl3220m000). Comprobar stock... Haga zoom a la sesión Comprobación de stock (tiasc2240m000) para crear una lista de insuficiencias de piezas de montaje. También puede utilizar esta sesión para generar una lista de órdenes bloqueadas. Órdenes de estación de línea Haga clic para iniciar la sesión Orden de montaje - Órdenes de estación de línea (tiasc2510m000). Estimaciones de OEC Haga clic para iniciar la sesión Orden de montaje - Estimaciones de OEC (tiasc7500m000). Según fabricación Haga clic para iniciar la sesión Artículo seriado terminado - Cabeceras según fabricación (timfc0110m000). Depurar datos ASC dependientes de estatus Haga clic para iniciar la sesión Depurar datos ASC dependientes de estatus (tiasl1200m000). No hay tema de ayuda asociado a este elemento. Orden de montaje - Motivos de bloqueo Haga clic para iniciar la sesión Orden de montaje - Motivos de bloqueo (tiasc2103m000). No hay tema de ayuda asociado a este elemento. Órdenes de almacenaje Inicia la sesión Orden de almacenaje (whinh2100m100). Orden de almacenaje - Resumen de estatus Inicia la sesión Resumen de estatus de línea de entrada (whinh2119m000). |