| # Variante de estación de línea - Piezas de montaje (tiasc2121m000) Utilice esta sesión para ver las piezas de montaje asignadas a una variante de estación de línea (LSV). Si la LSO es específica de orden, también se pueden modificar las piezas de montaje. Temas relacionados Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea Variante de estación de línea Engloba operaciones y materiales idénticos que se utilizan en una estación de línea específica para varias órdenes de montaje. De este modo, las operaciones y materiales idénticos se almacenan sólo una vez, en lugar de hacerlo para cada orden de montaje. Cuando se utilizan variantes de estación de línea, se necesita una cantidad inferior de almacenamiento de datos y el rendimiento mejora. Ejemplo Se fabrican coches con varias características, que incluyen dos tipos de ruedas: anchas y estrechas. En la estación de línea de ruedas, donde se montan las ruedas, todos los coches con ruedas anchas son una variante de estación de línea, mientras que los coches con ruedas estrechas son otra variante de estación de línea, y no se tienen en cuenta otras especificaciones, ya que éstas no son relevantes para la estación de línea de ruedas. Estación de línea La estación de línea para la que se aplica la LSV. Almacén en planta El almacén en planta donde se almacena la pieza de montaje. Estatus de orden de estación de línea Si la LSV es específica de orden, este campo muestra el estatus de la orden de estación de línea (LSO) que está vinculada a la LSV. Las LSO pueden tener los estatus siguientes: Planificado Congelado Preparado para empezar Terminado Cerrado Nota Este campo sólo se muestra si la LSV seleccionada es específica de orden. Temas relacionados Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea Variante de operación Este campo no se utiliza. Se reserva para una funcionalidad que todavía no está disponible. Operación Esta operación está vinculada a la LSV. La pieza de montaje se utiliza en esta operación. Proceso Este campo no se utiliza. Se reserva para una funcionalidad que todavía no está disponible. Operación original Si esta casilla de verificación está seleccionada, la operación no se ha modificado por hacer específica de orden la variante de estación de línea. Esta casilla de verificación se utiliza para determinar el resultado del listado. Cuando deben listarse originales, se listan las operaciones para las que está seleccionada esta casilla de verificación. Cuando deben listarse las diferencias, se listan las operaciones para las que no está seleccionada esta casilla de verificación. Posición El número de posición exclusivo de la pieza de montaje en la variante de estación de línea. Pieza de montaje El componente de montaje. Una pieza de montaje es aquella que se utiliza en el proceso de montaje. Esta pieza se entrega a la línea de montaje. Pieza de montaje original Si esta casilla de verificación está seleccionada, la pieza de montaje no se ha modificado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ha cambiado uno de los campos de la pieza de montaje. Esto sólo se puede hacer si la LSV es específica de orden. Esta casilla se utiliza para determinar el resultado listado. Si deben listarse originales, se listan las piezas de montaje para las que está seleccionada esta casilla de verificación. Si deben listarse diferencias, se listan las piezas de montaje para las que no está seleccionada esta casilla de verificación. Temas relacionados Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea Cantidad de ingeniería de producto La cantidad del artículo, medida según la unidad de medida que se muestra en el campo Unidad de stock. Las cantidades de piezas de montaje pueden calcularse como cantidad de ingeniería de producto o como cantidad de ingeniería de proceso. Estos términos denotan dos métodos para calcular las necesidades de piezas de montaje en función de dos métodos para modelar el producto en la Configuración de la línea de montaje (LAC). La ingeniería de producto representa el producto final como una estructura de piezas de montaje, mientras que la ingeniería de proceso representa el producto como el resultado de una secuencia de operaciones, que requieren piezas de montaje. Aunque es posible que espere que los resultados de ambos cálculos sean los mismos, en la práctica puede haber algunas diferencias. Estas diferencias se deben al modo en que se han desarrollado realmente estos dos tipos de modelizador. Como anticipo de la funcionalidad que todavía no está disponible, aquí se hace una distinción de estos términos. Sin embargo, actualmente sólo se utiliza la cantidad de ingeniería de producto. Nota Cuando se modifica la Cantidad de ingeniería de proceso o la Cantidad de ingeniería de producto, se ejecuta automáticamente el proceso Crear asignación de pieza de montaje. Unidad de stock La magnitud física con la que se gestiona un artículo o una mercancía. Por ejemplo, una cantidad de madera se puede expresar como una longitud mediante la unidad de metro o como un volumen mediante la unidad de metro cúbico. Módulo de ingeniería Un módulo de ingeniería es un grupo de piezas estándar sin rutas, líneas de montaje, opciones, etc. de un sistema concreto, como el sistema eléctrico o la transmisión. El módulo de ingeniería forma parte de la variante de estación de línea. Un módulo de ingeniería no se fabrica por separado y sólo se utiliza con fines de diseño y planificación. Debe especificar aquí el módulo de ingeniería para que LN pueda listarlo en la cabecera de la estructura según fabricación. Unidad de stock La unidad en la que se mide la cantidad. Pieza de montaje para listar en instrucciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, las piezas de montaje se listan cuando se utiliza la sesión Listar instrucciones de trabajo (tiasc5450m000). Stock en planta Un stock de material económico presente en la planta que se puede utilizar durante la fabricación sin que se registre cada una de las entregas de material por separado. El stock en planta no se posconsume y no forma parte de los costos estimados. Datos de suministro fijos Indica bajo qué condiciones se permite actualizar la configuración de suministro de línea. Para obtener más información, consulte la ayuda en la sesión Actualizar variante estación línea - Datos suministro piezas montaje (tiasc2222m000). Almacén en planta Un almacén que almacena el stock intermedio para suministrar a los centros de trabajo. Un almacén en planta está vinculado a uno o más centros de trabajo y se le puede suministrar mercancías mediante órdenes de reaprovisionamiento o suministro de material basado en pull. Los métodos de suministro de material basado en pull son los siguientes: Sistema controlado por lotes (sólo aplicable en Control de montaje) Sistema controlado por SILS (sólo aplicable en Control de montaje) Sistema contr. por órdenes individuales (sólo aplicable en Control de planta) KANBAN. Punto de pedido decalado en el tiempo. Los artículos almacenados en el almacén en planta no forman parte de la obra en curso (OEC). Cuando los artículos dejan el almacén en planta para utilizarlos en fabricación su valor se añade a la OEC. Ubicación de almacén en planta Un lugar diferenciado en un almacén donde se almacena la mercancía. Un almacén se puede dividir en ubicaciones para gestionar el espacio disponible y para localizar las mercancías almacenadas. Se pueden aplicar condiciones de almacenamiento y bloqueos a ubicaciones independientes. Sistema de suministro Hay cuatro sistemas de suministro disponibles: Suministro controlado por orden en secuenciación de línea: los artículos de montaje se lanzan para las órdenes de montaje específicas. Lote controlado por orden: los artículos de montaje se lanzan en lotes, en lugar de para las órdenes de montaje específicas. Kanban: regula el lote o suministro de contenedor de los artículos de montaje a los almacenes en planta. Punto de pedido decalado en el tiempo: regula el suministro decalado en el tiempo de los artículos de montaje a los almacenes en planta. Si utiliza el sistema de suministro en secuencia de línea (SILS), LN genera transferencias entre almacenes o programaciones de expediciones secuenciadas para garantizar que las piezas de montaje lleguen al almacén en planta en la misma secuencia que las órdenes de estación de línea. Si utiliza el sistema de suministro por lotes, las piezas de montaje se suministran como lotes de piezas. Una vez terminada una orden de estación de línea (LSO), normalmente en otra estación de línea definida en el campo Estación de activación de la sesión actual, se acciona una transferencia entre almacenes desde el origen al almacén en planta de la estación de línea que necesita las piezas. El origen puede ser un almacén o un proveedor externo. La transferencia siguiente se realiza la próxima vez que termina una orden de estación de línea después de haberse consumido el lote. Tipo de suministro Puede obtener las piezas de un almacén de su propia compañía o comprarlas a un proveedor externo. Código de suministro El código del almacén o proveedor principal que suministrará las piezas de montaje al almacén en planta. Puede especificar este código en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000). Partner proveedor Si la pieza se obtiene de un proveedor externo, el partner expedidor es el partner que expide la pieza. Kit de montaje Las piezas se entregan como kit de montaje cuando se utiliza el suministro en secuencia de línea. El kit de montaje en el que se suministra la pieza de montaje se define en la sesión Kit de montaje (whwmd4550m000). Tipo de kit El tipo de kit de montaje: Valores permitidos Estación de línea Producto No aplicable Estación de activación La estación de línea en la que se define un evento como accionador del suministro de piezas de montaje en el almacén en planta para la LSV actual. Por ejemplo, si se registra como terminada la LSO de la orden de montaje actual en la Estación de activación, este evento acciona el envío de mensajes de suministro de las piezas necesarias para la LSV actual. Operaciones Haga clic para iniciar la sesión Variante de estación de línea - Operaciones (tiasc2122m000) para una pieza de montaje LSV. |