| # Generar planificación maestra (artículo) (cprmp1203m000) Utilice esta sesión para ejecutar una simulación de plan maestro para un artículo. Para simular el plan maestro de artículo: Especifique un escenario, un nivel de planificación y un artículo de planificación. Seleccione un rango de períodos de planificación. Seleccione o desmarque las casillas de verificación apropiadas. Haga clic en Generar. Esta sesión proporciona varias opciones básicas para la ejecución de simulación. Si necesita una o más de las opciones siguientes, en su lugar debe usar la sesión Generar planificación maestra (cprmp1202m000): Simulación para un rango de artículos. Un cálculo de cambio neto en lugar de una regeneración completa. El uso de iteraciones cuando se consideran restricciones. Nota Si el escenario especificado se define como un escenario multiplanta central en la sesión de detalles Escenarios (cprpd4100m000), LN ejecuta una simulación multiplanta central. La simulación sólo se realiza para el rango especificado de períodos de planificación. No obstante, LN vuelve a calcular el stock proyectado para todo el horizonte de planificación y los valores de ATP (acumulada) para todo el horizonte ATP/CTP. Temas relacionados Mantener un plan maestro de artículo Actualizar datos de plan maestro Planificación multiplanta Escenario El escenario en el que LN realiza la planificación maestra para el artículo de planificación especificado. El estatus de plan del escenario debe ser Abierto. Temas relacionados Escenarios en Planificación Empresarial Artículo planificación El artículo de planificación para el que LN genera un plan maestro. Unidad de planificación La unidad de planificación a la que pertenece el artículo seleccionado. Temas relacionados Unidades de planificación en Planificación Empresarial De Especifique el primero de un rango de períodos de planificación para los que LN genera un plan maestro. Temas relacionados Períodos de planificación en Planificación Empresarial De fecha La fecha de inicio del período de planificación especificado. A Especifique el último de un rango de períodos de planificación para los que LN genera un plan maestro. Temas relacionados Períodos de planificación en Planificación Empresarial A fecha/hora La fecha de finalización del período de planificación especificado. Generar dentro de período congelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la simulación para todo el horizonte de planificación maestra del artículo de planificación especificado, aunque parte de este horizonte esté dentro del período congelado del artículo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se congela la planificación dentro del período congelado y no resulta afectada por la simulación. Más que el parámetro de la casilla de verificación Generar dentro de período congelado de esta sesión, el parámetro de la casilla de verificación Usar período congelado de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000) es determinante para la simulación de planes maestros de artículo dentro del período congelado. Según las casillas de verificación mencionadas antes, existen tres situaciones posibles: La casilla de verificación Usar período congelado de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000) no está seleccionada: Planificación Empresarial genera el plan maestro de artículo dentro del período congelado, independientemente del parámetro de la casilla de verificación Generar dentro de período congelado. La casilla de verificación Usar período congelado de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000) está seleccionada y la casilla de verificación Generar dentro de período congelado no está seleccionada: Planificación Empresarial genera el plan maestro de artículo fuera del período congelado. La casilla de verificación Usar período congelado de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000) y la casilla de verificación Generar dentro de período congelado están seleccionadas: Planificación Empresarial genera el plan maestro de artículo dentro del período congelado. Nota Puede definir la longitud del período congelado en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). Temas relacionados Horizontes y períodos congelados Los períodos congelados en planificación de órdenes y planificación maestra Período de tiempo simulado (ejecución de RRP) Actualizar flujo de mercancías Si esta casilla de verificación está seleccionada, la simulación incluye una actualización de los datos de flujo de mercancías a partir del nivel de ejecución. Temas relacionados Actualizar los datos del flujo de mercancías Motor de planificación maestra El motor de planificación maestra que se aplica al artículo. El motor de planificación maestra se determina mediante la unidad de planificación del artículo. Si el artículo no pertenece a una unidad de planificación, el motor de planificación maestra es Planificación infinita. Temas relacionados Unidades de planificación en Planificación Empresarial Considerar restricciones de material Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta las restricciones que afectan a la disponibilidad de los componentes a la hora de generar un plan de fabricación para el artículo. Para generar un plan de fabricación, LN utiliza el motor de planificación de control de carga de trabajo (WLC). Puede definir parámetros para el motor de planificación de control de carga de trabajo (WLC) en la sesión Parámetros de control de carga de trabajo (cpwlc2101m000). Nota Si define Control de carga de trabajo como motor de planificación para la unidad de planificación a la que pertenece un artículo (consulte la sesión Unidad de planificación (cprpd6100m000)), LN aplica el control de carga de trabajo. Si la unidad de planificación del artículo tiene Planificación infinita como motor de planificación o si el artículo de planificación no está vinculado a una unidad de planificación, esta casilla de verificación no afecta a la planificación del artículo. Temas relacionados Control de carga de trabajo, planificar frente a restricciones Control de carga de trabajo Planificación maestra infinita Unidades de planificación en Planificación Empresarial Considerar restricciones de capacidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta las restricciones que afectan a la disponibilidad de la capacidad para fabricación a la hora de generar el plan de fabricación de un artículo. Para generar un plan de fabricación, LN utiliza el motor de planificación de control de carga de trabajo (WLC). Puede definir parámetros para el motor de planificación de control de carga de trabajo (WLC) en la sesión Parámetros de control de carga de trabajo (cpwlc2101m000). Nota Si define Control de carga de trabajo como motor de planificación para la unidad de planificación a la que pertenece un artículo (consulte la sesión Unidad de planificación (cprpd6100m000)), LN aplica el control de carga de trabajo. Si la unidad de planificación del artículo tiene Planificación infinita como motor de planificación, o el artículo de planificación no se ha vinculado a una unidad de planificación, esta casilla de verificación no afecta a la planificación del artículo. Temas relacionados Control de carga de trabajo, planificar frente a restricciones Control de carga de trabajo Planificación maestra infinita Unidades de planificación en Planificación Empresarial Actualizar mensajes excepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN actualiza los mensajes de excepción de planificación de los artículos implicados. Puede ver los mensajes de excepción que LN genera durante la ejecución de planificación maestra en las sesiones Mensajes excepción por planificador (cprao1120m000) o Mensajes excepción por planificador y artículo (cprao1125m000). Temas relacionados Mensajes de excepción de Planificación Empresarial Actualizar plan maestro de recursos Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN actualiza el plan maestro de recursos para los recursos utilizados para producir el artículo de planificación especificado. Número de iteraciones El número máximo de iteraciones utilizadas por el algoritmo de planificación de control de carga de trabajo. Dado que el uso de iteraciones tiene un efecto considerable en la duración del cálculo, sólo debe utilizarlas si las necesita. Nota Si define Control de carga de trabajo como motor de planificación para la unidad de planificación a la que pertenece un artículo (consulte la sesión Unidad de planificación (cprpd6100m000)), LN aplica el control de carga de trabajo. Si la unidad de planificación del artículo tiene Planificación infinita como motor de planificación, o el artículo de planificación no se ha vinculado a una unidad de planificación, esta casilla de verificación no afecta a la planificación del artículo. Temas relacionados Control de carga de trabajo, planificar frente a restricciones Planificación sin iteraciones, ejemplo Planificación con iteraciones Planificación con iteraciones, ejemplo Generar Inicia el procedimiento de simulación. |