| # Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) Utilice esta sesión para mantener los parámetros del módulo Control de planta. Si desea obtener más información, consulte la ayuda de campo. Temas relacionados Órdenes de fabricación: resumen funcional Utilizar grupos de números y series Órdenes de fabricación para artículos de compra Control de entrada/salida Centros de trabajo compartidos Agrupación de órdenes Compresión de tiempo de cola Determinar en fechas de orden Divisiones de órdenes de fabricación - resumen General Fecha de efectividad La fecha y hora en que se han cambiado los parámetros. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente. El conjunto actual no tiene fecha de efectividad. Descripción La descripción del conjunto de parámetros. El valor predeterminado es la descripción del conjunto de parámetros anterior. Para evitar confusión debe borrar siempre el valor predeterminado y añadir un texto nuevo. Grupo de números Grupo de números para agrupación de órdenes El grupo de números en el que se define la serie para los números de grupo de órdenes. Los grupos de órdenes se definen en la sesión Crear grupo de órdenes de fabricación (tisfc3250m000). Valores permitidos Los grupos de números se definen en la sesión Grupos de números (tcmcs0151m000). No puede seleccionar un grupo de números que ya se esté utilizando. El grupo de números debe ser del tipo Fabricación. Temas relacionados Agrupación de órdenes Utilizar grupos de números y series Serie orden fabric. para agrup. órdenes La serie predeterminada que se utiliza para generar números de grupo de orden en la sesión Crear grupo de órdenes de fabricación (tisfc3250m000). Grupo de números para órdenes de fabricación El grupo de números en el que se definen las series para los números de orden de fabricación. Valores permitidos El grupo de números se debe definir en la sesión Grupos de números (tcmcs0151m000). Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Serie de orden de fabricación para órdenes de fabricación La serie de la orden de fabricación predeterminada que se utiliza para generar números de orden de fabricación si inserta una orden de fabricación manualmente en Control de planta. Serie de orden de fabricación para Planificación Empresarial La serie de órdenes de fabricación predeterminada que utiliza Planificación Empresarial cuando transfiere órdenes al nivel de ejecución de LN. Serie de orden de fabricación para almacenaje La serie de órdenes de fabricación que se utiliza para generar una orden de fabricación en Control de planta para una sugerencia de orden de fabricación en la sesión Sugerencias de orden de fabricación (whina3100m000). Temas relacionados Gestionar sugerencias de orden de fabricación y de orden de compra Resumen de capacidad Método de actualización de carga diaria Seleccione el método por el cual quiere regenerar la carga diaria, es decir, recalcular la cantidad de capacidad por día que se planifica para centros de trabajo, máquinas, etc. Valores permitidos Método de actualización de carga Método de actualización de carga semanal Seleccione el método mediante el cual desea regenerar la carga semanal, es decir, recalcular la cantidad de capacidad semanal que se planifica para centros de trabajo, máquinas, etc. Valores permitidos Método de actualización de carga Método de actualización de control de E/S El método para controlar la entrada y la salida. Valores permitidos Método de actualización de datos de E/S Número de períodos para generar datos de E/S El período para el que se calcula la capacidad del centro de trabajo y los valores de entrada y salida. Según el valor del campo Método de actualización de control de E/S, el período se expresa en días o semanas. Nota Si seleccionó No implementado en el campo Método de actualización de control de E/S, no puede especificar un valor en este campo. Temas relacionados Control de entrada/salida Incluir finalizaciones parciales (predeterminado) Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN también considera las operaciones de ruta que se registran como parcialmente terminadas para calcular los valores de entrada y salida. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN sólo considera las operaciones de ruta que se registran como totalmente terminadas para calcular los valores de entrada y salida. Puede seleccionar la casilla de verificación Incluir finalizaciones parciales (predeterminado) si los centros de trabajo se utilizan para órdenes con plazos de entrega muy largos. El valor de la casilla de verificación Incluir finalizaciones parciales (predeterminado) funciona como un valor predeterminado para la casilla de verificación Incluir finalizaciones parciales (predeterminado) de la sesión Generar control de entrada/salida de centro de trabajo (tisfc3210m000) y de la sesión Generar control de entrada/salida de máquina (tisfc3220m000). Temas relacionados Control de entrada/salida Revisiones Revisiones de ingeniería activas Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar revisiones de artículos. Nota También debe seleccionar la casilla de verificación Revisiones de ingeniería en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Combinar artículo terminado órdenes almacén Si registra una cantidad de artículos terminados como terminada, puede elegir entre recibir los artículos terminados en el almacén inmediatamente o en una fase posterior. Generalmente, se genera una línea de orden de almacenaje de fabricación para cada cantidad que se recibe en el almacén. Si recibe los artículos terminados en el almacén en una fase posterior, puede utilizar esta casilla de verificación para combinar líneas de orden de almacenaje de fabricación, lo cual limita el crecimiento de la base de datos. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no recibe inmediatamente las cantidades terminadas en el almacén, las líneas de orden de almacenaje de fabricación de las cantidades de artículos terminados se combinarán en una línea de orden de almacenaje de fabricación. Como resultado, se reducirá el número de transacciones de recepción y de transacciones de variación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y no recibe inmediatamente las cantidades terminadas en el almacén, se creará una línea de orden almacenaje de fabricación para cada cantidad terminada. Nota Si las cantidades terminadas se reciben inmediatamente en el almacén, esta casilla de verificación no tendrá ningún efecto. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Combinar líneas de orden de almacenaje de fabricación. Copiar texto de ruta en orden de producción Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto de ruta se copia en la orden de fabricación. Historia Registrar órdenes de fabricación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registran los cambios de las órdenes de fabricación. Nota Debe estar seleccionada para que se implemente la trazabilidad por proyecto. Registrar materiales Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registra la distribución de material. Nota Debe estar seleccionada para que se implemente la trazabilidad por proyecto. Registrar costos de operación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registran los costos de operación. Nota Debe estar seleccionada para que se implemente la trazabilidad por proyecto. Planificación Actualización automática de fecha de inicio de orden de fabricación Si esta casilla de verificación está seleccionada, las fechas de inicio de la orden de fabricación se actualizan automáticamente cuando se modifican las fechas de inicio o de finalización de las operaciones. La fecha de inicio de fabricación de la orden de fabricación es igual entonces a la fecha y hora de inicio del primer tiempo de cola de la operación. Este parámetro sólo se aplica al campo Inicio de fabricación. Número máximo de iteraciones de compresión de tiempo de cola El número de veces que LN repite el proceso de compresión de tiempo de cola hasta que se puede completar la producción en las fechas modificadas de la orden de fabricación. Este parámetro sólo se aplica si seleccionó el método Mejor opción para la compresión de tiempo de cola en la sesión Compresión automatizada de tiempo de cola (tisfc1103s000). Temas relacionados Compresión de tiempo de cola Numeración de operación Valor inicial para operaciones de renumeración El número de la operación asignada a la primera operación de ruta fantasma que se añade a la ruta del artículo principal. Valor predeterminado El valor predeterminado es 100. Temas relacionados Renumeración de operaciones fantasma Valor de incremento para operaciones de renumeración El número por el que se aumenta cada número de operación posterior cuando se añaden las operaciones de rutas fantasma a la ruta del artículo principal. Valor predeterminado La opción predeterminada es 10. Temas relacionados Renumeración de operaciones fantasma Fecha bajo pedido de órdenes de fabricación basadas en -Si fecha final. última operación es anterior a fecha de entrega solic El valor de este campo determina la fecha en la que se basa el movimiento planificado de stock para una orden de fabricación si se prevé que ésta se va a entregar a tiempo. Nota La orden se prevé que se pueda entregar a tiempo en caso de que la primera fecha de finalización de la última operación de la orden de fabricación sea anterior a la fecha de entrega de la orden de fabricación. Valores permitidos Fecha bajo pedido cuando primera fecha de finalización <= fecha de entrega de orden solicitada -Si fch. final. última operación posterior fch. entr. orden solicitada El valor de este campo determina la fecha en la que se basa el movimiento planificado de stock para una orden de fabricación si se prevé que ésta se va a entregar con retraso. Nota La orden se prevé entregar con retraso si la primera fecha de finalización de la última operación de la orden de fabricación es posterior a la fecha de entrega de la orden de fabricación. Valores permitidos Fecha bajo pedido cuando primera fecha de finalización > fecha de entrega de orden solicitada Registrar term. Método de listado para operaciones previas Este parámetro determina qué ocurre si se registra una cantidad como terminada para una operación, y la operación anterior todavía no se ha registrado como terminada. Las órdenes se registran como terminadas en las siguientes sesiones: Registrar órdenes terminadas (tisfc0520m000) Registrar órdenes terminadas globalmente (tisfc0206m000) Valores permitidos Método de listado para operaciones previas Temas relacionados Registro como terminadas Registro de cantidades como terminadas y rechazadas Permitir corrección de operaciones anteriores Si esta casilla de verificación está seleccionada, en la sesión Registrar órdenes terminadas (tisfc0120s000), el comando No completar todas operacs. y el comando Reducir operaciones de cant. pasan a estar disponibles. Temas relacionados Cómo restablecer el estatus de operación de Terminado a Activo Reducir conjuntamente las cantidades terminadas de las operaciones Método de cálculo de tiempo restante de fabricación Este parámetro determina cómo se calcula el tiempo de fabricación si la producción ya se ha iniciado. Si una operación de orden de fabricación es una operación de duración fija, el tiempo de fabricación restante siempre se calcula en función del tiempo imputado, dado que en ese caso los plazos de entrega de operación no se calculan utilizando cantidades de operación. Valores permitidos Método de cálculo de tiempo restante de fabricación Usar códigos motivo para artículos rechazados Especifica si debe especificar un código de motivo, y cuándo debe hacerlo, si rechaza artículos al registrar operaciones como terminadas. Valores permitidos Nunca No puede especificar un código de motivo para artículos rechazados. Opcional Puede especificar un código de motivo para artículos rechazados. Obligatorio Si la cantidad rechazada se desvía de la cantidad que se prevé que se rechazará según la merma y el rendimiento planificados, deberá especificar un motivo antes de establecer el estatus de operación en Terminada. Valor predeterminado El valor predeterminado es Nunca. Temas relacionados Registro de cantidades como terminadas y rechazadas Rechazos de órdenes de fabricación Contabilizar en stock al notificar la última operación El parámetro determina si el artículo principal se debe contabilizar en stock o no, después de que la última operación se registre como terminada. En la sesión Registrar operaciones terminadas (tisfc0130m000) las operaciones se registran como terminadas. Valores permitidos El campo tiene los valores siguientes: Sí Cuando la última operación se registra como terminada, el artículo principal se contabiliza en stock automáticamente. No El artículo principal no se contabiliza en stock. Interactivo Se le pregunta si el artículo principal se debe contabilizar en stock o no. Debe seleccionar la opción sí o no. Valor predeterminado El valor predeterminado es Interactivo. Formato de etiqueta para listar etiquetas Si lista etiquetas para las órdenes de fabricación terminadas, el formato de etiqueta especificado en este campo determinará el formato de las etiquetas. Para listar etiquetas para órdenes de fabricación, la casilla de verificación Listar etiqueta al registrar órdenes terminadas de la sesión de detalles Registrar órdenes terminadas (tisfc0520m000) debe haberse seleccionado si registra la orden de fabricación como terminada. Para la fabricación repetitiva, debe estar seleccionada la casilla de verificación Listar etiqueta al registrar órdenes terminadas de la sesión Registrar órdenes fabricación terminadas de programación fabricación (tirpt1502m000), o la casilla de verificación Listar etiqueta al registrar órdenes terminadas de la sesión Registrar programaciones de fabricación terminadas (tirpt1201m000). Temas relacionados Etiquetas en Fabricación Dispositivo para listar etiquetas La impresora donde se listan las etiquetas para órdenes de fabricación terminadas. Temas relacionados Etiquetas en Fabricación Materiales/Horas Método de clasificación de componentes El valor de este campo determina cómo se clasifican los componentes que se incluyen en la estimación de materiales de la estructura de materiales en la sesión Materiales estimados (ticst0101m000). Nota Este orden de clasificación es especialmente importante si utiliza fantasmas. Valores permitidos Método de clasificación de componentes Temas relacionados Secuencia de líneas de material estimadas Uso de almacenes de planta Si esta casilla de verificación está seleccionada, los materiales para las órdenes de fabricación se entregan desde el almacén en planta del centro de trabajo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los materiales se entregan directamente desde el almacén definido en la estructura de materiales. Temas relacionados Uso de los almacenes en planta Integraciones de SFC con Gestión de Almacenes Entrega manual Si esta casilla de verificación está seleccionada, los materiales se entregan mediante una acción manual. Si esta casilla de verificación está seleccionada, tendrá más control sobre la distribución de las entregas de material. Nota El valor de este parámetro no afecta a los materiales que se entregan por posconsumo o a los materiales que se mantienen como stock en planta. Temas relacionados Especificar el material que debe entregarse Resumen de entrega de material Entregar material de almac. planta de dpto. cálc. si no operaciones El departamento de cálculo. Si los materiales no están vinculados a operaciones porque no hay operaciones para la orden de fabricación, debe determinar el almacén desde el que se entregan los materiales: El almacén que se especifica en la estructura. El almacén en planta que está relacionado con el departamento de cálculo de la orden de fabricación. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los materiales se entregan desde el almacén en planta que está relacionado con el departamento de cálculo de la orden de fabricación. Si no se halla ningún almacén en planta, se toma el almacén de la estructura. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los materiales se entregan desde el almacén que se especifica en la sesión Costos de material estimados comparados con reales (ticst0501m000). El almacén predeterminado en este caso es, generalmente, el almacén que se mantiene en la estructura. Temas relacionados Vinculación de materiales y operaciones Uso de los almacenes en planta Crear retro-orden para órdenes de transferencia de almacenaje Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no hay suficiente stock disponible para ejecutar la orden de transferencia para transferir materiales al almacén en planta, LN creará una retro-orden para transferir los materiales en una fase posterior. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y no hay suficiente stock disponible para ejecutar la orden de transferencia para transferir materiales al almacén en planta, deberá iniciar manualmente la transferencia de la cantidad de material restante cuando haya material disponible. La configuración de esta casilla de verificación es la predeterminada para la casilla de verificación Crear retro-órdenes de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000) para líneas de orden de salida con origen de orden Fabricación SFC. Nota La configuración de esta casilla de verificación no es relevante para la entrega de materiales en la planta; sólo lo es para la transferencia a un almacén en planta. Para las órdenes de almacenaje con origen de orden Fabricación SFC y tipo de transacción Entrega, LN siempre crea una retro-orden en caso de insuficiencia de material, independientemente de la configuración de este parámetro. Temas relacionados Uso de los almacenes en planta Mover asignación a almacén en planta Si utiliza almacenes en planta, el parámetro actual determina cuándo se mueven los materiales al almacén en planta. Durante la generación de órdenes de fabricación, el material se asigna desde un almacén: Si la casilla de verificación Uso de almacenes de planta está seleccionada, se trata de un almacén en planta, y se aplica el parámetro actual. Si se ha desmarcado la casilla de verificación Uso de almacenes de planta, no se aplica el parámetro actual. Los materiales se asignan desde el almacén que se especifica en la sesión Materiales estimados (ticst0101m000). El almacén predeterminado en este caso es, generalmente, el almacén que se mantiene en la estructura. Los materiales asignados son los componentes especificados en la estructura. Valores permitidos Mover asignación a almacén en planta Método de actualización de cantidades asignadas y entregadas Cuando se registran operaciones terminadas, LN cambia algunas veces la cantidad planificada de entrada de las operaciones pasadas y futuras. En este caso, este parámetro determina qué ocurre con la Cantidad real de materiales vinculados a dichas operaciones pasadas o futuras. Hace referencia a: Asignaciones de material Materiales que ya se han entregado Nota Las cantidades de material que ya se han entregado se muestran en el campo Cantidad real de la sesión Costos de material estimados comparados con reales (ticst0501m000). Este parámetro sólo afecta a los materiales que dependen de la cantidad. Este parámetro no afecta a los materiales que tienen una Cantidad real o una cantidad pendiente en almacenaje. Este parámetro no afecta a los artículos de costo. Valores permitidos Método de actualización de cantidades subentregadas/entregadas Temas relacionados Registro de operaciones como terminadas Selección automática de alternativas Este campo determina en qué momentos LN busca materiales agotados y materiales alternativos. Valores permitidos En generación LN busca alternativas cuando se genera una orden de fabricación. En lanzamiento LN busca alternativas cuando se lanza una orden de fabricación. Sin sustitución automática LN no busca alternativas automáticamente. Todavía puede iniciar manualmente una búsqueda de alternativas. Nota Esta funcionalidad sólo está disponible si está seleccionada la casilla de verificación Agotamiento y uso de materiales alternativos de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Temas relacionados Materiales alternativos en estructuras La búsqueda de materiales alternativos Agotar los artículos obsoletos del stock restante Comprobar insufic. material en lanzamiento Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión Lanzar órdenes de fabricación (tisfc0204m000) ofrece la opción de lanzar sólo órdenes de fabricación para las que no existan insuficiencias de material. Temas relacionados Comprobación de insuficiencias de material Lanzamiento de órdenes de fabricación Configuración de tiempos Método de actualización para tiempos estimados La forma en que se actualizan los tiempos estimados cuando se modifica la planificación. Valores permitidos Actualizar tiempos estimados Dividir horas en preparación y fabricación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se dividen las horas estimadas y reales de una operación. Las horas estimadas y reales de una operación se pueden dividir en tiempos de preparación y en tiempos de ciclo. Esto se traduce en una parte de preparación y una parte de fabricación para las horas de mano de obra y las horas de máquina reales y estimadas, que puede ver, por ejemplo, en la sesión Costos de horas estimados comparados con reales (ticst0502m000). La casilla de verificación Dividir horas en preparación y fabricación se especifica en la sesión de detalles Órdenes de fabricación (tisfc0501m000) y en la sesión Datos de orden de fabricación predeterminados (tisfc0102m000) para determinar si se deben dividir o no las horas. Nota Seleccionar esta casilla de verificación puede influir negativamente en el rendimiento del sistema si las horas se posconsumen. Éstas se posconsumen si se ha seleccionado la casilla de verificación Horas de posconsumo en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000). Posconsumo Método de posconsumo El valor de este campo determina el grado de interacción del usuario cuando se efectúa el posconsumo. Valores permitidos Automático Manual Interactivo Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de posconsumo. Posconsumo sin órdenes de almacenaje Tipo de actividad El tipo de actividad que utiliza LN en centros de trabajo que no son de montaje si las horas se contabilizan por posconsumo. Dispositivo para proceso de horas de posconsumo El dispositivo de salida para listar las horas de posconsumo. Valores permitidos El dispositivo debe haberse definido en la sesión Datos de dispositivo (ttaad3500m000). Temas relacionados Posconsumir - El nombre del dispositivo de salida para listar las horas de posconsumo. Valores permitidos El dispositivo debe haberse definido en la sesión Datos de dispositivo (ttaad3500m000). Temas relacionados Posconsumir Dispositivo para entregar materiales de posconsumo El dispositivo de salida para listar los materiales de posconsumo. LN utiliza también este dispositivo para imprimir listas de insuficiencia. Valores permitidos El dispositivo debe haberse definido en la sesión Datos de dispositivo (ttaad3500m000). Temas relacionados Posconsumir - El nombre del dispositivo de salida para listar los materiales de posconsumo. Valores permitidos El dispositivo debe haberse definido en la sesión Datos de dispositivo (ttaad3500m000). LN utiliza también este dispositivo para imprimir listas de insuficiencia. Temas relacionados Posconsumir Documentos Listar documentos de orden de fabricación obligatorios Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de fabricación no pueden lanzarse antes de listar los documentos de orden. Nota Este parámetro no se aplica a órdenes de fabricación para artículos repetitivos o artículos FAS. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Listado de documentos. Temas relacionados Uso de documentos de orden Nota de acompañamiento de orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de acompañamiento. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Hoja de ruta Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la hoja de ruta. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Nota de operación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de operación. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Lista de materiales Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime la lista de materiales. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Recoger materiales de posconsumo del almacén Nota de entrega de material Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de entrega de material. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Recoger materiales de posconsumo del almacén Nota de subcontratación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de subcontratación. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Lista de verificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime la lista de verificación. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Nota de aserrado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de aserrado. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Nota de aserrado agrupada Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de aserrado agrupada. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Nota de corte Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de corte. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Nota de corte agrupada Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de corte agrupada. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Nota de recepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de recepción. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Nota de inspección Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de inspección. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Copiar vínculos de documento de instrucciones En el módulo Rutas, puede definir una microruta. Puede vincular documentos a las instrucciones en la microruta mediante el paquete ODM. Si esta casilla de verificación está seleccionada, también puede disponer de los documentos vinculados a instrucciones en el módulo Rutas en Control de planta. Listar datos de salida en lista de materiales Si esta casilla de verificación está seleccionada, las listas de materiales listan los datos de salida, en lugar de listar solamente los materiales (estimados). Nota Los datos de salida hacen referencia a información sobre ubicaciones de almacén, lotes, fechas y cantidades de materiales para una determinada orden de fabricación. Temas relacionados Contenido de los documentos de orden Listar datos de salida en nota de entrega de material Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de salida se listan en la nota de entrega de material, en lugar de listarse solamente los materiales (estimados). Nota Los datos de salida hacen referencia a información sobre ubicaciones de almacén, lotes, fechas y cantidades de materiales para una determinada orden de fabricación. Temas relacionados Contenido de los documentos de orden Listar datos de salida en lista de verificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la lista de verificación lista los datos de salida, en lugar de listar solamente los materiales (estimados). Nota Los datos de salida hacen referencia a información sobre ubicaciones de almacén, lotes, fechas y cantidades de materiales para una determinada orden de fabricación. Temas relacionados Contenido de los documentos de orden Listar componentes de herramientas multipieza Si un documento de orden lista las herramientas y se ha seleccionado esta casilla de verificación, también se listan los componentes de las herramientas multipieza. Temas relacionados Uso de documentos de orden Imprimir lista de números de serie Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime una lista de números de serie cuando se genera la estructura según fabricación. En esta sesión puede encontrar más parámetros de número de serie. Temas relacionados Resumen de artículos seriados Listar secuencia de datos de salida Este parámetro determina la secuencia de listado para los datos de salida. Valores permitidos Nota de preparación clasificada por Cálculo de costos General Asientos contables por centro de trabajo Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede ver los resultados de fabricación por centro de trabajo. Los costos de materiales y de horas se contabilizan en el centro de trabajo al que se aplican estos costos. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede ver los resultados de fabricación por orden de fabricación. Los recargos y los costos de material y de horas se contabilizan al departamento de cálculo de la orden de fabricación. Nota La divisa del departamento de cálculo también se utiliza para materiales no vinculados, es decir, cuando una orden de fabricación no tiene ni operaciones ni centros de trabajo, y sólo tiene materiales. Divisas Cuando calcula los costos estimados, y se utiliza un sistema de divisas Dependiente, la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo también determina la divisa que se utiliza: Si se ha seleccionado la casilla de verificación (resultados de fabricación por centro de trabajo), se utiliza la divisa local del centro de trabajo de cálculo de costo para el que se calculan los costos. Si se desmarca la casilla de verificación (resultados de fabricación por orden de fabricación), se utiliza la divisa del departamento de cálculo. Costos unitarios estimados de artículo terminado El cálculo de los costos unitarios estimados del artículo terminado depende de la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo y de la vista de costo; es decir, depende de si los costos se basan en el centro de trabajo o en el artículo:
Asientos contables por centro de trabajo | Costos basados en centro de trabajo | Costos basados en artículo
--- | --- | ---
No | 1 | 2
Sí | 3 | 4
1: Los costos unitarios totales del artículo terminado se contabilizan para cada centro de trabajo por componente de costo detallado. El único centro de trabajo que está disponible es el departamento de cálculo. Los costos se expresan en la divisa del departamento de cálculo. 2: Los costos unitarios totales del artículo terminado se contabilizan en el departamento de cálculo por la estructura de componente de costo efectiva del artículo. Los costos se expresan en la divisa del departamento de cálculo. 3: Los costos unitarios totales del artículo terminado se contabilizan para un centro de trabajo de cálculo de costos o un departamento de cálculo por componente de costo detallado. Los costos de un centro de trabajo incluyen los costos de operación y los costos de material. Los costos del departamento de cálculo incluyen los recargos (añadidos) del artículo terminado y los costos de los materiales no vinculados. Los costos se expresan en la divisa local del centro de trabajo de cálculo de costos. 4: Los costos unitarios totales del artículo terminado se contabilizan en el departamento de cálculo por la estructura de componente de costo efectiva del artículo. Los costos se expresan en la divisa del departamento de cálculo. Nota Puede ver los costos unitarios de artículo terminado, basados tanto en centro de trabajo como en artículo, en la sesión Costos unitarios de artículo terminado (ticst0510m000). Transferencias de OEC Si se ha desmarcado la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo, el sistema no calcula las transferencias de OEC. Puesto que los resultados de fabricación se visualizan por orden de fabricación, los costos se contabilizan en el departamento de cálculo de la orden de fabricación y no en los centros de trabajo. En consecuencia, no hay ninguna necesidad de calcular las transferencias de OEC entre los distintos centros de trabajo. Calcular variaciones de rendimiento/precio Si se cierra una orden fabricación, la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo determina el nivel en el que se calculan las variaciones de rendimiento y precio. La contabilización depende, sin embargo, de los métodos de contabilización que se definen en los siguientes campos: Método contabilización variaciones rendimiento en departamento cálculo Método contabilización variación de precios para departamento cálculo Método contabilización variaciones rendimiento en departamento cálculo Método contabilización variación de precios para departamento cálculo Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Asientos contables por centro de trabajo. Temas relacionados Calcular costos estimados de unidad de artículo terminado de una orden de fabricación Transferencia de OEC Centros de trabajo de cálculo de costos Método de transferencia de OEC El momento en que tiene lugar una transferencia de OEC. Valores permitidos Métodos de transferencia de OEC Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de transferencia de OEC. Temas relacionados Transferencia de OEC Cálculo de variaciones Método contabilización variaciones rendimiento en departamento cálculo Si se ha desmarcado la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo, puede utilizar este campo para determinar la compañía contable en la que se contabilizan las variaciones de rendimiento. Nota La compañía contable se determina mediante la unidad empresarial a la que pertenece un departamento de cálculo o un centro de trabajo. Los departamentos de cálculo y los centros de trabajo se definen como departamentos, que establecen el vínculo con la unidad empresarial. Valores permitidos Método de contabilización de resultados de fabricación Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de contabilización para variaciones de rendimiento. Método contabilización variación de precios para departamento cálculo Si se ha desmarcado la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo, puede utilizar este campo para determinar la compañía contable en la que se contabilizan las variaciones de precio. Nota La compañía contable se determina mediante la unidad empresarial a la que pertenece un departamento de cálculo o un centro de trabajo. Los departamentos de cálculo y los centros de trabajo se definen como departamentos, que establecen el vínculo con la unidad empresarial. Valores permitidos Método de contabilización de resultados de fabricación Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de contabilización para variaciones de precios. Método contabilización variaciones rendimiento en departamento cálculo Si se ha seleccionado la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo, puede utilizar este campo para determinar la compañía contable en la que se contabilizan las variaciones de rendimiento. Nota La compañía contable se determina mediante la unidad empresarial a la que pertenece un departamento de cálculo o un centro de trabajo. Los departamentos de cálculo y los centros de trabajo se definen como departamentos, que establecen el vínculo con la unidad empresarial. Valores permitidos Método de contabilización de resultados de fabricación Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de contabilización para variaciones de rendimiento. Método contabilización variación de precios para departamento cálculo Si se ha seleccionado la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo, puede utilizar este campo para determinar la compañía contable en la que se contabilizan las variaciones de precio. Nota La compañía contable se determina mediante la unidad empresarial a la que pertenece un departamento de cálculo o un centro de trabajo. Los departamentos de cálculo y los centros de trabajo se definen como departamentos, que establecen el vínculo con la unidad empresarial. Valores permitidos Método de contabilización de resultados de fabricación Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de contabilización para variaciones de precios. Varios Procesar horas usando Los costos de mano de obra se calculan al procesar los tiempos de una orden de fabricación. Para calcular el costo de mano de obra, se utiliza Tarifas de operación estimadas o Tarifas de máquina y mano de obra reales. Valores permitidos Tarifas de operación actuales Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Tarifas de operación reales. Contab. momento finalización El momento en que LN contabiliza los asientos contables para las cantidades terminadas en Finanzas. Este campo puede tener los siguientes valores: Cantidad terminada Cada vez que se registra una cantidad del artículo principal terminado, LN contabiliza los asientos contables correspondientes. Estatus de orden completado Cuando el estatus de orden de fabricación está establecido en Terminado, LN contabiliza los asientos contables correspondientes. Nota Para limitar el número de contabilizaciones y obtener el mayor rendimiento, se recomienda establecer este campo en Estatus de orden completado, a menos que sea necesario realizar la contabilización de transacciones con más frecuencia. Este campo toma el valor predeterminado del campo Contab. momento finalización de la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000). El campo de esta sesión puede cambiarse para una orden de fabricación concreta hasta que el estatus de orden de fabricación esté establecido en Lanzado. Temas relacionados Registro de cantidades como terminadas y rechazadas Componentes de costo en Fabricación Usar valoración real para contabilización de recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos terminados se reciben en el stock con su costo real y se valoran según el método de valoración real definido. El método de valoración se define en Almacenaje. Los métodos de valoración reales son: Costo unitario de media móvil (MAUC) Primero entrar, primero salir (FIFO) Último entrar, primero salir (LIFO) Precio de lote (lote) Si utiliza el cálculo de costos reales, no debe haber, en principio, variaciones. Sólo pueden darse variaciones adicionales de departamento de cálculo, que son variaciones que no se pueden atribuir a los precios o al rendimiento. Por ejemplo, si empieza a producir órdenes más pequeñas que el tamaño de lote económico, los costos de preparación aumentan. El precio de costo estándar se basa en el tamaño de lote económico, por lo que el incremento de los costos de preparación puede provocar una variación adicional del departamento de cálculo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio fijo de transferencia (FTP) se utiliza como método de valoración. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Precio de costo real para contabilización de recepciones. Temas relacionados Introducción a FTP y al cálculo de costos reales Cálculo de costos reales para contabilización de recepciones en fabricación Números de serie Momento de generar números de serie El momento en el que se crean números de serie para los artículos seriados. Si genera números de serie es obligatorio utilizar una máscara porque, de no ser así, puede haber errores en la generación. Valores permitidos Momento de generar números de serie Temas relacionados Resumen de artículos seriados Artículos seriados en Fabricación Definir una máscara Gestión de estatus según fabricación La forma en la que se gestionan los estatus de los artículos terminados seriados en la sesión Artículo seriado terminado - Cabeceras según fabricación (timfc0110m000). Valores permitidos Gestión de estatus según fabricación Temas relacionados Trabajar con artículos seriados en Fabricación Resumen de artículos seriados Artículos seriados en Fabricación Sólo art. seriados y controlados por lote en comp. según fabricación Si esta casilla de verificación está seleccionada, en la sesión Artículo seriado terminado - Componentes según fabricación (timfc0111m000) sólo se pueden mostrar artículos seriados y controlados por lote. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, en la sesión Artículo seriado terminado - Componentes según fabricación (timfc0111m000) también se pueden consultar artículos no seriados y no controlados por lote. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Componentes según fabricación con artículos seriados y controlados por lote. Temas relacionados Resumen de artículos seriados Artículos seriados en Fabricación Subcontratación Referencia de orden de fabricación en submontajes Si esta casilla de verificación está seleccionada, se referencia la orden de fabricación a la que pertenece el submontaje durante la subcontratación. Bloquear lanzamiento de orden si solicitud es obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se puede lanzar una orden de fabricación que incluya una operación de subcontratación para la cual aún no se ha generado una solicitud de compra. Nota Es obligatorio generar una solicitud para una operación subcontratada si se aplica una de las condiciones siguientes: No se ha especificado ningún subcontratista para la operación de subcontratación. La casilla de verificación Solicitud obligatoria se selecciona en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) para el artículo de servicio subcontratado que se usa para la solicitud de compra de subcontratación. Temas relacionados Artículos de servicio subcontratados en Adquisición Motivo bloqueo para bloqueo automático El motivo para bloquear automáticamente una operación subcontratada de una orden de fabricación para la que se genera una solicitud de compra. Cuando una solicitud de compra se convierte en una orden de compra, la operación de subcontratación se desbloquea automáticamente. Temas relacionados Artículos de servicio subcontratados en Adquisición Trazabilidad por proyecto Congelar material y trazabilidades de operación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se congela el suministro de material a las trazabilidades por operación. Temas relacionados Trazabilidad en Fabricación - Resumen Dividir orden de fabricación Permitir divisiones de órdenes de fabricación Si esta casilla de verificación está seleccionada, partes de las órdenes de fabricación se pueden dividir en órdenes de fabricación nuevas. Temas relacionados Divisiones de órdenes de fabricación - resumen Listar documentos de la orden al dividirla Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000) se inicia automáticamente cuando se divide una orden. Nota Antes de seleccionar esta casilla de verificación, se debe seleccionar la casilla de verificación Listar documentos de orden de fabricación obligatorios en esta sesión. Temas relacionados Divisiones de órdenes de fabricación - resumen Código de motivo para división de orden Seleccione si se debe especificar o no un código de motivo durante la división de la orden. Nunca No se necesita ningún código de motivo. Opcional Opcionalmente, puede especificar un código de motivo. Obligatorio Debe especificar un código de motivo. Nota Sólo se aplica si las casillas de verificación Registrar órdenes de fabricación y Permitir divisiones de órdenes de fabricación están seleccionadas en la sesión actual. Temas relacionados Divisiones de órdenes de fabricación - resumen Dividir orden cuando se informe de cantidad rechazada. Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede dividirse una cantidad rechazada de una orden de operación o fabricación en lugar de rechazarse. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se especifica una cantidad rechazada en las sesiones Registrar operaciones terminadas (tisfc0130m000) o Registrar órdenes terminadas (tisfc0520m000), se le preguntará si se debe dividir la cantidad rechazada. Si hace clic en Sí, se inicia la sesión División de la orden de fabricación (tisfc0208m000), en la que se puede especificar la cantidad que se va a dividir. Nota Si se selecciona la casilla de verificación Dividir orden cuando se informe de cantidad rechazada., la cantidad rechazada es la cantidad predeterminada que se va a dividir. Temas relacionados Divisiones de órdenes de fabricación - resumen Desglose de costos reales de material para contab. transfer. Seleccione el nivel de agregación de los costos reales de material en la transferencia. Valores permitidos Niveles disponibles Auditar Códigos de motivo Reprocesar órdenes de fabricación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe especificar un código de motivo para cualquier reproceso en las órdenes de fabricación que se deba realizar. Listar parámetros de control de planta Lista los datos seleccionados. |