| # Cálculo de costos de orden de fabricación en SFC El cálculo de costos de orden de fabricación se ocupa de los costos de orden de fabricación de todos los artículos de todos los tipos de fabricación cuyas órdenes de fabricación se gestionan en el módulo Control de planta. La función de cálculo de costos para el cálculo de costos de orden de artículos estándar y de artículos personalizados es la misma. Puede calcular: Costos estimados de la orden. Costos reales de la orden. Resultados de la fabricación. Crear una estructura de costos de órdenes de fabricación Para crear una estructura de costos de órdenes de fabricación, debe: Definir un departamento de cálculo. Decidir si la OEC se debe almacenar por centro de trabajo Determinar el momento de congelación de los costos estimados de fabricación. Tener transferencias de OEC. Definir el precio opcional y las variaciones de rendimiento. Contabilizar los resultados intermedios de fabricación. Fase 1. Definir un departamento de cálculo En la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0101s000), puede mantener un centro de trabajo administrativo para agrupar costos relacionados con la orden. El valor de la obra en curso también se registra en el departamento de cálculo. Fase 2. Decidir si la OEC se debe almacenar por centro de trabajo En el campo Asientos contables por centro de trabajo de la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0101s000), puede indicar dónde se contabiliza la obra en curso (OEC). Si la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo está seleccionada, la obra en curso de materiales y horas se almacena en el nivel de centro de trabajo. Entonces puede: Calcular la variación de precio y rendimiento por centro de trabajo, que se puede contabilizar en la compañía contable del centro de trabajo o el departamento de cálculo. Crear transferencias de OEC. Es la contabilización de un determinado valor de OEC (basado en costos estimados) de un centro de trabajo a otro en el momento de finalizar las operaciones intermedias. Los recargos siempre se aplican en el nivel de orden y se contabilizan en el departamento de cálculo. Cuando termina la última operación, se efectúa la última transferencia de OEC en el departamento de cálculo. Cuando los artículos se reciben en el almacén, disminuye la OEC en el departamento de cálculo. Fase 3. Congelar costos estimados de orden de fabricación Para la comparación con los costos reales de la orden, se deben congelar las estimaciones. El momento de congelación se determina mediante el campo Momento de congelación de estimaciones en la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0101s000). Hay tres momentos disponibles: Al crear una orden de fabricación. Al lanzar una orden. Antes de la primera transacción OEC. Para obtener más información, consulte Congelar costos de orden estimados. Fase 4. Transferencias de OEC. Una transferencia de OEC es la contabilización de un determinado valor de OEC (material y horas) de un centro de trabajo a otro cuando se terminan operaciones intermedias. Por consiguiente, puede calcular las variaciones de precio y rendimiento por centro de trabajo. Para tener transferencias de OEC, debe tener una estructura de componente de costo definida, ya que las transferencias de OEC utilizan la estructura de componente de costo (efectiva) actual de los artículos. Fase 5. Definir el precio opcional y las variaciones de rendimiento. LN calcula una variación de precios, una variación de rendimiento y una variación del cálculo durante: El cierre de una operación. El cálculo intermedio de los resultados de la fabricación. El cierre de una orden de fabricación. Con los parámetros que aparecen en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000), puede determinar si LN calcula los resultados de precio y rendimiento y dónde LN contabiliza los resultados de rendimiento calculados. Cuando el campo Asientos contables por centro de trabajo de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) es un centro de trabajo, los resultados de fabricación, así como las variaciones de precio y rendimiento, se calculan en el nivel de centro de trabajo. En artículos con un método de valoración de stock real (LIFO, MAUC, FIFO, cálculo de costos de lote), todas las variaciones de precio y rendimiento se contabilizan en el stock donde se efectúa una corrección de valor. Si los artículos ya no están en stock, las variaciones del cálculo se contabilizan en las cuentas de stock como una corrección de valor. Si los resultados no están registrados por centro de trabajo, las casillas de verificación Método contabilización variaciones rendimiento en departamento cálculo y Método contabilización variación de precios para departamento cálculo determinan cómo debe realizarse la contabilización: No contabilizar. En el nivel de centro de trabajo. En el nivel de cálculo. Las contabilizaciones de costos de material se efectúan para los siguientes asientos contables/de origen: Variación de precios. Variación de rendimiento. Variación de departamento de cálculo adicional. Fase 6. Contabilización intermedia de los resultados de fabricación Por diversos motivos, los resultados de fabricación se pueden calcular y contabilizar sin el cierre de la orden. A continuación se indican algunos de los motivos: Las recepciones de fabricación se llevan a cabo en relación con el precio FTP. De este modo, el stock se valora en relación con el costo estimado después de registrar las mercancías terminadas. Si utiliza un método de cálculo de costos real, el valor de stock debe basarse en los costos actuales al final de cada período fiscal. Es especialmente así cuando la orden de fabricación tiene una cantidad de orden alta y un plazo de entrega largo. Al final del período fiscal, los resultados de fabricación pueden contabilizarse en las cuentas contables de stock. En algunos entornos de fabricación, las órdenes de fabricación no se cierran nunca. Sólo las entregas parciales se registran como terminadas. Los artículos de línea de montaje nunca se contabilizan en stock. La obra en curso sólo se vacía mediante una entrega de venta. Puede ser útil un cálculo intermedio de los resultados de fabricación en los informes financieros, especialmente en situaciones con un lapso de tiempo entre el registro de una orden como terminada y una entrega de venta. Temas relacionados Departamentos de cálculo Congelar costos de orden estimados Transferencia de OEC Analizar la obra en curso (OEC) Componentes de costo acumulados Componente de costo detallado Integraciones financieras - resumen Valoración de stock Introducción a FTP y al cálculo de costos reales Sistemas de divisa Aspectos de multidivisa de cálculo de precios de costo |