| # Informe de material no conforme y disposición de proceso La funcionalidad de informe de material no conforme (NCMR) le permite notificar el material no conforme identificado durante la inspección de artículos o material ( Calidad o Inspección de almacén), durante el movimiento de los materiales o cuando el material está en stock. El material se inspecciona para verificar que los artículos cumplen las especificaciones o los diseños pertinentes. Durante el proceso de inspección de material, si se detecta una no conformidad, el material se aísla inmediatamente. Este proceso se aplica al material que se compra, al que se entrega para una orden de fabricación, al que se entrega para una orden de venta, a las mercancías terminadas de una orden de fabricación, etc. El NCMR se genera para los siguientes orígenes de órdenes con o sin inspecciones de calidad que se ejecutan como parte del control de calidad. Compras Ventas Transferencias de almacén Fabricación SFC Proyecto Distribución EP Inspección de almacén El NCMR puede generarse a partir de: Inspección de almacén Inspección de calidad Inspección de almacén Manualmente Crear NCMR Realice los pasos siguientes para crear NCMR: Fase 1. Generar NCMR Utilice la sesión Informes de material no conforme (NCMR) (qmncm1100m000) para mantener los detalles de NCMR. Infor LN muestra los detalles de orden basándose en el origen de orden. Si NCMR se crea manualmente, especifique el origen de orden. Especifique los detalles relativos a los datos de la orden de origen (si es necesario), los identificadores de lote, una descripción de la no conformidad del material, la clasificación de la no conformidad e información relativa al informador. Especifique los detalles del Comité de revisión de material y del propietario del NCMR responsable del NCMR. El NCMR se crea con estatus abierto independientemente del origen de orden. Para conservar la trazabilidad, Infor LN le permite definir una relación padre-hijo entre dos NCMR. Si utiliza la opción Dividir NCMR, Infor LN se refiere al NCMR existente como padre y al NCMR siguiente como hijo. Si el NCMR no se genera manualmente, Infor LN toma como valores predeterminados los detalles de orden basados en el origen de orden. Puede seleccionar y vincular varios lotes o números de serie a un NCMR individual. Fase 2. Enviar el NCMR Utilice la opción Enviar NCMR de la sesión Informes de material no conforme (NCMR) (qmncm1100m000) para enviar el NCMR para una comprobación de finalización, para una decisión de ruta y para identificar al responsable de llevar a cabo la disposición del material no conforme. Puede cambiar el propietario del informe de NCMR predeterminado o el comité de revisión de material (MRB) predeterminado. Para cambiar los datos puede restablecer el estatus de NCMR de Enviado a Abierto. Fase 3. Asignar NCMR Utilice la opción Asignar NCMR de la sesión Informes de material no conforme (NCMR) (qmncm1100m000) para asignar al NCMR el estatus Enviado. Para incorporar los cambios sugeridos por el propietario del comité de revisión de material, puede cambiar el estatus de Asignado a Enviado. Fase 4. Disposición del NCMR La persona responsable o el propietario investigan la no conformidad del material y, si es necesario, reasignan el NCMR a otro propietario o MRB en la ficha Detalles de la sesión Informes de material no conforme (NCMR) (qmncm1100m000). El NCMR se puede establecer en las siguientes disposiciones predefinidas: Reproceso (para especific. existente): esta disposición es para material no conforme que se puede reprocesar sin afectos adversos para la seguridad, el rendimiento, la intercambiabilidad, la fiabilidad o la calidad. El material reprocesado se devuelve al flujo de material normal. Reproceso (para nueva especificación): esta disposición es para material no conforme que se puede reprocesar sin efectos adversos para la seguridad, el rendimiento, la intercambiabilidad, la fiabilidad o la calidad. Infor LN asigna una referencia nueva. Reclasificar: esta disposición implica la reclasificación de material no conforme y la asignación de una referencia nueva. Devolver al distribuidor: esta disposición se puede aplicar cuando la discrepancia de material es responsabilidad del proveedor y no se recomiendan otras disposiciones. Desechar: el material no conforme no se puede utilizar para la finalidad a la que va destinado y no se puede reparar. Se necesita una prueba de desecho. Usar como es: es para artículos, piezas o productos para los que se repite una no conformidad menor que se puede ignorar. Reparar: esta disposición es para llevar el material no conforme a una condición aceptable pero que puede no estar totalmente conforme con los planos o las especificaciones aplicables. No se han encontrado defectos: esta disposición se utiliza cuando la no conformidad se notifica de forma errónea. El material de esta disposición se devuelve al flujo normal. No puede cambiar un NCMR con estatus Dispuesto a un estatus anterior. Fase 5. Cerrar NCMR Seleccione la opción Cerrar NCMR para cerrar el NCMR y el estatus cambia automáticamente a Cerrado. |