| # Compresión automatizada de tiempo de cola (tisfc1103s000) Utilice esta sesión para suprimir equitativamente el tiempo de cola de todas las operaciones de una orden de fabricación que no han terminado todavía. De esta forma, puede cumplir la fecha de entrega modificada o la fecha de inicio de una orden de fabricación. La compresión del tiempo de cola es compatible con los métodos de planificación prospectiva y retrospectiva. Después de que haya seleccionado una orden de fabricación para comprimir en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000), puede ajustar las opciones siguientes: Fecha de inicio de destino y Fecha de finalización de destino Método de compresión de cola Porcent. compresión de destino Incluir operaciones en centro de trabajo crítico Temas relacionados Órdenes de fabricación: resumen funcional Compresión de tiempo de cola Determinar en fechas de orden Orden de fabricación Una orden que permite fabricar una cantidad especificada de un artículo en una fecha de entrega especificada. Temas relacionados Órdenes de fabricación: resumen funcional Estatus de orden agrupada de estación de línea El estatus de la orden de fabricación. Temas relacionados Estatus de orden de fabricación Artículo El artículo fabricado por la orden de fabricación. Descripción La descripción del artículo fabricado en la orden de fabricación. Operación La primera operación de la orden de fabricación que no se ha listado como terminada. La fecha de inicio de esta operación es la fecha que aparece en el campo Fecha de inicio de operación. Fecha de inicio de movimiento La primera fecha en la que se puede terminar la última operación que no se ha listado todavía como terminada, más el tiempo de cola. Temas relacionados Determinar en fechas de orden Compresión de tiempo de cola Operación La última operación de la orden de fabricación que no se ha listado como terminada. La fecha de finalización de esta operación es la fecha que aparece en el campo Fecha de inicio de movimiento. Fecha de finalización de destino La fecha en la que desea completar la fabricación después del proceso de compresión. Nota Dependiendo de la selección en el campo Método de compresión de cola, es posible que no alcance el destino. Método de compresión de cola El método que LN utiliza para suprimir equitativamente el tiempo inactivo de los tiempos de cola de las operaciones. Nota Las operaciones no se deben registrar todavía como terminadas. Porcent. compresión de destino El valor máximo o real mediante el cual se reduce el tiempo de cola. Si selecciona el método Mejor opción: El valor máximo mediante el cual se reduce el tiempo de cola. Si selecciona el método Porcentaje objetivo: El valor real mediante el cual se reduce el tiempo de cola. Incluir operaciones en centro de trabajo crítico Si esta casilla de verificación está seleccionada, se comprimen los tiempos de cola de los centros de trabajo de cuello de botella al ejecutar esta sesión. Nota Puede definir un centro de trabajo como crítico en planificación maestra en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000). Método de planificación Cuando utilice esta sesión para eliminar el tempo inactivo de los tiempos de cola, LN replanifica las fechas de orden utilizando el método en este campo. Valores permitidos Valores posibles Plazo de seguridad de artículo El tiempo que puede añadir al plazo de entrega normal para proteger la entrega de mercancías frente a fluctuaciones en el plazo de entrega, de manera que una orden pueda finalizarse antes de la fecha necesaria real. Fecha y hora de inicio de fabricación La fecha en la que ha planificado empezar a trabajar en la orden de fabricación. Temas relacionados Determinar en fechas de orden Plazo de seguridad en entrega Tiempo reservado para actividades adicionales necesarias para terminar completamente una orden planificada. Planificación Empresarial trata el plazo de entrega adicional de la misma forma que el plazo de seguridad: la orden debe entregarse con anticipación basándose en el plazo de entrega adicional. El plazo de seguridad de entrega se expresa en días o en horas. Entrega solicitada La fecha en la que el cliente quiere que se entregue la orden de fabricación. Temas relacionados Determinar en fechas de orden [H] El tiempo de cola total de la orden de fabricación. Entrega planificada La Fecha de entrega planificada de la orden de fabricación. Después de que haya comprimido los tiempos de cola (si utiliza el método Mejor opción y la planificación Prospectiva), LN modificará esta fecha. Temas relacionados Determinar en fechas de orden [H] El número estimado de horas necesarias para completar la orden de fabricación, incluido el tiempo de cola planificado. Entrega confirmada La Entrega confirmada de la orden de fabricación. Después de que haya comprimido los tiempos de cola (si utiliza el método Mejor opción y la planificación Prospectiva), LN modificará esta fecha. Temas relacionados Determinar en fechas de orden Preparación restante desde ejecución El tiempo de preparación total de la orden de fabricación como un porcentaje del tiempo de ejecución total de la orden. Plazo de entrega de entrada El intervalo de tiempo entre la llegada de los artículos y su almacenamiento en el almacén. Plazo de entrega de salida El intervalo de tiempo que transcurre entre la recogida de artículos del almacén y la salida del transporte donde se colocan los artículos. Plazo de entrega de entrada La unidad que se utiliza para especificar el tiempo de la magnitud física. Plazo de entrega de salida La unidad que se utiliza para especificar el tiempo de la magnitud física. Incluir tiempos de cola en horas Los tiempos de cola en una orden de fabricación se pueden expresar en horas y también en días. Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo los tiempos de cola que se expresan en horas se incluyen en la compresión de tiempo de cola. Incluir tiempos de cola en días Los tiempos de cola en una orden de fabricación se pueden expresar en horas y también en días. Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo los tiempos de cola que se expresan en días se incluyen en la compresión de tiempo de cola. Incluir tiempos de cola en horas El total de tiempos de cola de la orden de fabricación que se expresan en horas. Incluir tiempos de cola en días El total de tiempos de cola de la orden de fabricación que se expresan en días. Comprimir tiempo de cola Haga clic para suprimir equitativamente el tiempo inactivo de todas las operaciones. Temas relacionados Compresión de tiempo de cola |