| # Control de entrada/salida de centro de trabajo (tisfc3510m000) Utilice esta sesión para ver un resumen de los valores de entrada y salida planificados y reales para un centro de trabajo. Puede iniciar las sesiones siguientes en el menú apropiado: Generar control de entrada/salida de centro de trabajo (tisfc3210m000) Borrar control de entrada/salida de centro de trabajo (tisfc3212m000) Nota Si desea ver los datos de entrada/salida para una máquina, utilice la sesión Control de entrada/salida de máquina (tisfc3520m000). Temas relacionados Control de entrada/salida Centro trab El centro de trabajo para el que desea comparar las entradas y salidas reales y planificadas. Tenga en cuenta que sólo puede ver datos para centros de trabajo cuya casilla de verificación Critical in Master Planning esté seleccionada en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000). Descripción El centro de trabajo para el que desea comparar las entradas y salidas reales y planificadas. Tenga en cuenta que sólo puede ver datos para centros de trabajo cuya casilla de verificación Critical in Master Planning esté seleccionada en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000). Plazo de entrega La cola deseada que se define para el centro de trabajo en la sesión de detalles Centros de trabajo (tirou0101m000). Entrada planific. La cantidad total de entrada de un centro de trabajo o máquina para operaciones que se ha planificado para que esté preparada para empezar durante el período de destino. Entrada real La cantidad total de entrada de un centro de trabajo o máquina para las operaciones que se han Preparado para empezar durante el período de destino. Desv. acu. entrada La suma de las diferencias entre la entrada planificada y la entrada real para el período de destino actual y todos los períodos de destino anteriores al actual para los que tiene datos. Salida planific. La cantidad total de salida que se planifica registrar como terminada para operaciones realizadas en un centro de trabajo o máquina durante el período de destino. Salida real La cantidad total de salida registrada como terminada para operaciones realizadas en un centro de trabajo o máquina durante el período de destino. El valor de la salida real depende, entre otras cosas, de la configuración de la casilla de verificación Incluir finalizaciones parciales (predeterminado) de la sesión Generar control de entrada/salida de centro de trabajo (tisfc3210m000). Desv. acu. salida La suma de las diferencias entre la salida planificada y la salida real para el período de destino actual y todos los períodos de destino anteriores al actual para los que tiene datos. Cola planific. La entrada planificada menos la salida panificada de un centro de trabajo o máquina. Cola real La entrada real menos la salida real de un centro de trabajo o máquina. Tenga en cuenta que la cola incluye tanto las operaciones activas como las que están pendientes de llevarse a cabo. Desviación de cola La diferencia entre la cola planificada y la cola real en la fecha de generación, es decir, la cola real menos la cola planificada. Desv. cola deseada La cola real menos la cola deseada. Capacidad disponible La capacidad total disponible para un día o una semana, normalmente basada en el calendario del centro de trabajo. Fac. carga demostrado Rendimiento y carga combinados. La relación entre la salida real y la capacidad disponible de una operación ejecutada en un centro de trabajo o una máquina determinados. Fecha de finaliz. El último día del período de destino. Nº trabajadores El número de trabajadores disponibles en el centro de trabajo. Horas MdO El número de horas de mano de obra que se desean en el centro de trabajo, dada la cola deseada. Horas de mano de obra = Número de trabajadores en el centro de trabajo * Cola deseada Número de máquinas El número de máquinas disponibles en el centro de trabajo. H. máquina El número de horas de máquina que se desean en el centro de trabajo, dada la cola deseada. Horas de máquina = Número de máquinas en el centro de trabajo * Cola deseada Entrada planific. La cantidad total de entrada de un centro de trabajo o máquina para operaciones que se ha planificado para que esté preparada para empezar durante el período de destino. Entrada real La cantidad total de entrada de un centro de trabajo o máquina para las operaciones que se han Preparado para empezar durante el período de destino. Desv. acu. entrada La suma de las diferencias entre la entrada planificada y la entrada real para el período de destino actual y todos los períodos de destino anteriores al actual para los que tiene datos. Salida planific. La cantidad total de salida que se planifica registrar como terminada para operaciones realizadas en un centro de trabajo o máquina durante el período de destino. Salida real La cantidad total de salida registrada como terminada para operaciones realizadas en un centro de trabajo o máquina durante el período de destino. Desv. acu. salida La suma de las diferencias entre la salida planificada y la salida real para el período de destino actual y todos los períodos de destino anteriores al actual para los que tiene datos. Cola planific. La entrada planificada menos la salida panificada de un centro de trabajo o máquina. Cola real La entrada real menos la salida real de un centro de trabajo o máquina. Tenga en cuenta que la cola incluye tanto las operaciones activas como las que están pendientes de llevarse a cabo. Desviación de cola La diferencia entre la cola planificada y la cola real en la fecha de generación, es decir, la cola real menos la cola planificada. Desv. cola deseada La cola real menos la cola deseada. Capacidad disponible La capacidad total disponible para un día o una semana, normalmente basada en el calendario del centro de trabajo. Fac. carga demostrado Rendimiento y carga combinados. La relación entre la salida real y la capacidad disponible de una operación ejecutada en un centro de trabajo o una máquina determinados. |