| # Estructuras genéricas (tipcf3110m000) Utilice esta sesión para definir la estructura genérica y todos sus componentes para un artículo genérico o un artículo configurable de compra. Un artículo es configurable cuando está seleccionada la casilla de verificación Configurable. Puede seleccionar la casilla de verificación Configurable en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Puede utilizar un artículo configurable de compra en una estructura para un artículo de montaje genérico o de fabricación. Los artículos de montaje genéricos o de fabricación pueden contener los siguientes componentes: Artículos de montaje genéricos o fabricados Módulos de ingeniería Artículos configurables de compra Nota Para los artículos configurables de compra, puede especificar una cantidad mayor que 1 en la línea de estructura. El artículo terminado configurado principal puede ser de fabricación o genérico, siendo Montaje el Origen suministro predeterminado. El artículo hijo puede ser un artículo de compra configurable. El artículo principal no puede ser un artículo de compra configurable. Para obtener más información sobre la adquisición de artículos configurables de compra en el módulo Control de montaje, consulte: Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de datos maestros Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de estructuras Variantes de producto - Artículos configurables de compra Las selecciones del cliente pueden utilizarse para generar estructuras. Las restricciones controlan la conversión de las necesidades del cliente en los componentes de las estructuras de variantes de producto. Puede especificar un porcentaje de planificación para los componentes de la estructura. Estos porcentajes de planificación permiten al usuario crear una previsión de la demanda del artículo. Nota Si selecciona la casilla de verificación Estructura de opciones PCF multinivel en la sesión Parámetros de configuración de producto (tipcf0100m000), puede utilizar niveles genéricos adicionales en la estructura del producto para una estructura de selección multinivel. Temas relacionados Cómo definir un modelo de producto Cómo configurar variantes de producto y generar estructuras de producto Cómo calcular un porcentaje de descuento en función del precio de venta Artículo genérico El código del artículo configurable. Origen de suministro predeterminado El origen que suministra un artículo de forma predeterminada. Para suministrar un artículo puede utilizar órdenes de compra, órdenes de fabricación, órdenes de montaje u órdenes de almacenaje. El origen de suministro predeterminado especifica el tipo de orden que se utiliza para suministrar el artículo, si bien, por lo general, puede anular el valor predeterminado y especificar otro origen. Este campo se puede utilizar para determinar qué tipo de orden de suministro debe crear LN si especifica una orden de venta para este artículo y el stock físico del artículo no es suficiente. Planta El artículo se obtiene creando una orden de fabricación. Montaje El artículo se obtiene creando una orden de montaje. Compra El artículo se obtiene creando una orden de compra. Si el tipo de artículo es Fabricación o Genérico, este campo puede tener el valor Planta o Montaje. Si el tipo de artículo es Módulo de ingeniería, este campo tiene el valor Montaje y no puede cambiarse. Si el tipo de artículo es Compra, este campo tiene el valor Compra y no puede cambiarse. Cantidad de estructura Define el número de artículos de fabricación en los que se basa la estructura del artículo. Esto le permite especificar cantidades de artículos muy pequeñas como componentes de estructura. Cantidad de estructura La unidad de stock de la unidad de estructura. Posición El número de posición del componente permite el reconocimiento inequívoco de la estructura genérica. Este número es comparable con el número de posición de la estructura de fabricación. No obstante, en una estructura genérica, pueden definirse diversas variantes para cada número de posición. Posición El número de secuencia indica que puede haber varias versiones del componente para cada número de posición. Para variantes de producto, especifique el número de secuencia dentro del número de posición de la estructura genérica. Este número de secuencia también puede dejarse el blanco. Artículo El código de artículo del componente. Se permiten artículos genéricos y estándar. Un artículo genérico puede también ser el artículo principal en otra estructura genérica. Un artículo estándar puede también ser un artículo principal en una estructura de fabricación. Los componentes deben ser artículos con el tipo de artículo Compra, Fabricación o Genérico. El componente debe estar predefinido en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000). Desde este campo, puede registrar directamente artículos con la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Operación Las operaciones necesarias para producir un artículo de fabricación genérico se definen en la ruta genérica mediante números de operación. Estas operaciones se incluyen en la planificación de la orden de fabricación. Almacén El almacén donde se almacena el componente y donde se lleva a cabo la asignación de una orden de fabricación. Controlado por WMS Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que en la sesión Almacenes (tcmcs0503m000) ha definido que existe una integración con un sistema de gestión de almacenes (WMS). El valor del campo Selección de lote de esta sesión debe ser el mismo que en el WMS utilizado. Selección de lote Este campo es aplicable para los artículos controlados por lote. Los valores Todos, Mismo o Específico tienen en cuenta las condiciones especiales para la entrega de los artículos de lote en líneas de orden. Los valores también determinan el modo en que se asignan los números de lote. Valores permitidos Selección de lote Definición Operación La operación de montaje a la que está vinculado el artículo configurable de compra. Los datos sólo se muestran para los artículos hijo de compra configurables. Para obtener más información sobre la adquisición de artículos configurables de compra en el módulo Control de montaje, consulte: Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de datos maestros Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de estructuras Variantes de producto - Artículos configurables de compra Estación de línea La estación de línea a la que está vinculado el artículo configurable. Los datos sólo se muestran para los artículos hijo de compra configurables. Para obtener más información sobre la adquisición de artículos configurables de compra en el módulo Control de montaje, consulte: Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de datos maestros Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de estructuras Variantes de producto - Artículos configurables de compra Restricción El código de la restricción aplicable a este componente. En el texto de restricción puede definir la condición bajo la que este componente se debe seleccionar cuando genere la estructura del proyecto. Longitud Longitud del componente. Este campo puede utilizarse, junto con el campo Ancho y número de unidades, para calcular la cantidad neta. La cantidad neta es el campo Longitud multiplicado por el número de unidades y por el campo Ancho, si procede. Ancho El ancho del componente. Este campo puede utilizarse, junto con el campo Ancho y número de unidades, para calcular la cantidad neta. La cantidad neta es el campo Longitud multiplicado por el número de unidades y por el campo Ancho, si procede. Número de unidades El número de unidades es el número de veces que el componente aparece en la longitud especificada (y la anchura, si corresponde). Cantidad neta La cantidad neta del componente (excluyendo el porcentaje de merma) necesaria para fabricar el artículo de fabricación. Cantidad neta La unidad de stock de la cantidad neta. Cantidad de merma Los materiales inservibles o rechazos de productos intermedios que se generan, por ejemplo, a causa de componentes defectuosos o productos perdidos en operaciones de corte o aserrado. Se deben aumentar las necesidades brutas de material o la cantidad de entrada de la operación para contabilizar la merma anticipada. En la estructura, puede definir la merma como porcentaje de las necesidades netas de material, que es el factor de merma, y como cantidad fija, que es la cantidad de merma. La cantidad de merma se utiliza principalmente para definir la cantidad de material que se pierde cada vez que empieza a fabricar, por ejemplo, para probar el equipo. En el caso de una operación, sólo puede definir la merma como una cantidad fija. La cantidad de material que se pierde durante el proceso de fabricación. La cantidad es una cantidad fija independiente de la cantidad fabricada. El registro de una cantidad de merma evita insuficiencias en la fabricación. La merma es una pérdida adicional con respecto a la pérdida causada por el rendimiento, que es inferior al 100%. Si genera la estructura desde una estructura de ingeniería, también se copian los valores del porcentaje de merma y de la cantidad de merma. Sin embargo, estos valores sólo se copian si el número de secuencia es lo único que se ha cambiado, como por ejemplo el cambio de la rueda 10/1 por la rueda 10/2. Si hay un nuevo artículo en la línea de estructura, como por ejemplo una rueda por la rueda de recambio, los datos de merma no se copian. En este caso, la cantidad y el porcentaje de merma serán cero. Temas relacionados Cantidad de merma y rendimiento Porcentaje de merma La definición de una merma evita insuficiencias en la fabricación. El porcentaje de merma se expresa como un porcentaje de pérdida. Un porcentaje de merma del 5% significa que LN asignará un 5% más de un componente para una orden de fabricación (necesidad bruta de material). La merma es una pérdida adicional con respecto a la pérdida causada por el rendimiento, que es inferior al 100%. Si genera la estructura desde una estructura de ingeniería, también se copian los valores del porcentaje de merma y de la cantidad de merma. Sin embargo, estos valores sólo se copian si el número de secuencia es lo único que se ha cambiado, como por ejemplo el cambio de la rueda 10/1 por la rueda 10/2. Si hay un nuevo artículo en la línea de estructura, como por ejemplo una rueda por la rueda de recambio, los datos de merma no se copian. En este caso, la cantidad y el porcentaje de merma serán cero. Temas relacionados Cantidad de merma y rendimiento Cantidad de planificación La cantidad de planificación de un componente en una estructura genérica se utiliza en el cálculo de Planificación Empresarial para determinar el promedio de necesidades de este componente, como resultado de las órdenes planificadas de artículos genéricos en un nivel superior de la estructura de producto genérica. El cálculo de Planificación Empresarial incorporará esta cantidad de planificación (multiplicada por el porcentaje de planificación) como la necesidad neta para la fabricación del artículo de fabricación genérico. Las necesidades exactas de material no se conocen durante el cálculo de Planificación Empresarial, ya que no existe ningún cliente para el artículo genérico en esta fase de planificación. Así que todavía no se ha seleccionado una variante específica de producto. Porcentaje de planificación El porcentaje de planificación sirve para efectuar un cálculo de Planificación Empresarial, como sucede en el campo Cantidad de planificación. Porcentaje necesario El porcentaje de materia prima necesaria antes de que pueda iniciarse la operación. Valor predeterminado El valor predeterminado es 0% y este campo no está disponible. Puede incluso iniciar la operación sin materias primas disponibles (al menos en teoría). Fecha de efectividad La primera fecha en la que entra en vigor el precio de costo estándar relevante. Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento indica la fecha a partir de la cual la estructura genérica no es válida. Fantasma Si el componente se define como un fantasma en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000), LN seleccionará esta casilla de verificación. Puede anular el valor del campo actual. Puede utilizar artículos fantasma para registrar información técnica acerca de la estructura de producto o llevar a cabo el cálculo de precios de costo. Temas relacionados Fantasmas Usar stock fantasma Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba si hay stock fantasma disponible. Si el artículo fantasma está disponible en el stock y hay bastante cantidad, el stock se utilizará como componente en la orden de fabricación. Si no hay disponible ningún stock fantasma, o si la cantidad es insuficiente, el stock no se utiliza. LN considera el componente como un artículo fantasma normal, de modo que el fantasma se explosiona para la cantidad total. Nota Durante la planificación, el sistema no considera nunca el stock fantasma. Temas relacionados Fantasmas Listar en documento de orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, el componente de estructura se lista en el documento de orden. Los usuarios pueden especificar si desean listar un material de estructura en el documento de la orden. Por ejemplo, el usuario puede elegir no listar el stock en planta en la lista de materiales. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Usar decalaje de plazo de entrega Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el decalaje del plazo de entrega. Si no utiliza el decalaje de plazo de entrega, debe haber material al inicio de una operación. Margen absoluto de relación El decalaje de plazo de entrega en días. La fecha en que un componente debe estar disponible se calcula restando el decalaje de plazo de entrega de la fecha de finalización de la operación. Nota Sólo puede especificar el decalaje de plazo de entrega si la casilla de verificación Usar decalaje de plazo de entrega está seleccionada. Información adicional Si existe información adicional sobre la línea de estructura, puede encontrarla en este campo. Suministro a subcontratista Si subcontrata una o más operaciones, o un proceso de fabricación completo del artículo, podrá elegir si envía o no material al subcontratista para utilizarlo para el artículo subcontratado. Si esta casilla de verificación está seleccionada, el material no se enviará al subcontratista. El subcontratista suministrará el material. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y el material está vinculado a una operación subcontratada, el material se enviará al subcontratista. Temas relacionados Resumen de la subcontratación Comprobar coherencia de art. planif. con SCS Planner Haga clic en la sesión Comprobar coherencia de art. planif. con SCS Planner (tibom1210m000). Usar descripción general de artículos Listar estructura genérica (nivel único) Haga clic en la sesión Listar estructura genérica de material (tipcf3410m000). Listar estructura genérica (multinivel) Inicia la sesión Listar estructura genérica (multinivel) (tipcf3411m000). Comprobar coherencia de suministro de unidad preconfigurada Inicia la sesión Comprobar coherencia de suministro de unidad preconfigurada (tibom1218m000). Comprobar método de planificación para planificación Inicia la sesión Comprobar método de planificación para planificación (tibom1220m000). Estructura y operaciones de montaje Inicia la sesión Estructura y operaciones de montaje (tiapl2520m000). Listar estructura de producto de montaje Inicia la sesión Listar estructura de producto de montaje (tiapl2400m000). Ver árbol Inicia el explorador GBF. Permite ver y mantener la estructura de ingeniería multinivel. |