| # Listar carga de centro de trabajo compartido por día (tisfc1406m000) Utilice esta sesión para imprimir un listado que muestre el uso de la capacidad planificado para un rango de centros de trabajo secundarios. La capacidad se muestra para cada centro de trabajo principal, cuya capacidad se asigna a varios centros de trabajo secundarios. Antes de utilizar esta sesión, debe ejecutar la sesión Crear carga (tisfc0201m000). Debe seleccionar Automático o Manual en el campo Método de actualización de carga diaria y Automático o Manual en el campo Método de actualización de carga semanal de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) para actualizar diariamente los planes. Temas relacionados Centros de trabajo compartidos Órdenes de fabricación: resumen funcional Control de entrada/salida Carga mínima de mano de obra Defina un porcentaje mínimo para la carga de mano de obra que LN debe utilizar como criterio para seleccionar los centros de trabajo para los que debe imprimir un listado. El valor que defina se comportará como un filtro. Carga mínima de máquina Defina un porcentaje mínimo para la carga de capacidad/mano de obra que LN debe utilizar como criterio para seleccionar los centros de trabajo para los que debe imprimir un listado. El valor que defina se comportará como un filtro. Debe terminarse la operación anterior Si esta casilla de verificación está seleccionada, las únicas operaciones que se listan son las siguientes: Operaciones iniciales Operaciones para las cuales todas las operaciones anteriores hayan terminado. El listado resultante lista las operaciones planificadas que se pueden iniciar realmente y los centros de trabajo secundarios. Clas Seleccione el listado que desea imprimir. Valores permitidos por día por compañía y por día |