| # Visualizar Estación de línea - Transferencia de suministro de piezas de montaje (lote) Requisitos previos Los almacenes en planta se reaprovisionan a través de los mensajes de suministro, que se deben generar y transferir. Por lo tanto, debe haber generado al menos los mensajes de suministro, en la sesión Reaprovisionar almacén en planta (tiasc8210m000). Adicionalmente, puede transferir los mensajes mediante la sesión Transferir mensajes de suministro de piezas de montaje (tiasc8220m000), la que se puede iniciar en el menú apropiado de la sesión actual. Cuando los mensajes todavía no se han transferido, el proceso de reaprovisionamiento sólo se prepara pero no se ejecuta. Funcionalidad La sesión actual muestra los datos que hacen referencia al reaprovisionamiento de los almacenes en planta, a las piezas que se piden con el sistema de suministro de lotes. El proceso completo de reaprovisionamiento y consumo se registra de forma que los datos mostrados reflejen la situación real. Los campos muestran las piezas, las cantidades necesarias, las cantidades recibidas, el estatus de los mensajes de suministro, etc. A través del menú Específico puede transferir mensajes de suministro creados pero todavía no transferidos al proveedor o el almacén, y puede actualizar la cantidad sin consumir, es decir, la cantidad del lote que todavía no se ha consumido. Si utiliza el sistema de suministro de lotes, las piezas de montaje se suministran como lotes de piezas, no como un kit de montaje. Un lote de piezas se pide de forma anónima para un rango de órdenes de montaje. Cada vez que se ejecuta la sesión Reaprovisionar almacén en planta (tiasc8210m000), LN comprueba qué artículos de lote controlado por orden deben pedirse. Cuando se ha acabado de consumir un lote, se pide un nuevo lote. La sesión actual captura el progreso de este flujo. Parámetros Varios parámetros determinan la funcionalidad de esta sesión. La cantidad de lote necesaria se redondea al múltiplo más cercano del valor del campo Incremento de cantidad de orden en la sesión de detalles Almacén - Artículo (whwmd2510m000). La cantidad necesaria se calcula utilizando el parámetro Cantidad para asignar en la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000). El método de transferencia depende de la selección que realice en el campo Sistema de suministro de la sesión de detalles Almacén - Artículo (whwmd2510m000): Almacén LN genera transferencias entre almacenes del almacén origen al almacén en planta. Todas las piezas para un almacén en planta se combinan en una orden de transferencia de almacén. Utilice esta opción para el suministro interno. Proveedor El módulo Compras utiliza estos datos para generar una notificación de programación de compras para controlar el suministro del proveedor al almacén en planta. Las piezas de montaje del mismo proveedor se combinan en la misma programación de compras. El proveedor, accionador, etc. se definen en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000). Utilice esta opción para el suministro externo. Nota Las transferencias de OEC sólo se crean entre líneas de montaje distintas. Para enviar órdenes a los proveedores, puede utilizar el módulo Intercambio electrónico de datos. Temas relacionados Resumen de control de montaje Órdenes de montaje Crear asignación de pieza de montaje (tiasc7240m000) Números de referencia en programaciones síncronas de fabricación Estatus en programaciones síncronas de fabricación (PSS) Fechas de necesidad planificadas en programaciones síncronas de fabricación (PSS) |