| # Características (qmptc0115m000) Utilice esta sesión para definir las necesidades de calidad de las características. Las características definidas para una ID de calidad se aplican a todas las combinaciones de calidad a las que se asigna la ID de calidad. En la sesión de detalles, vincula varias características o combinaciones de aspecto/características a una ID de calidad. Puede añadir propiedades a una ID de calidad, como prueba, valor normalizado, método de límites y fecha de efectividad. Nota Los datos predeterminados de las características pueden cambiarse. Temas relacionados Procedimiento estándar de prueba y combinaciones de pruebas ID de calidad El código al que están vinculados los datos, necesario para comprobar las necesidades de calidad de un artículo. Puesto que se puede utilizar un procedimiento estándar de prueba para un grupo de productos que necesitan las mismas pruebas y estándares de calidad, un procedimiento estándar de prueba puede reducir el tiempo de manera considerable. Aspecto Un aspecto es la especificación de una característica. Característica Una referencia a una cualidad particular o rasgo distintivo de un artículo o de una parte/componente de un artículo. Por ejemplo, diámetro, longitud, peso. Característica Separa el aspecto de la característica. Característica Éste es un número de secuencia que le permite definir la misma característica varias veces pero cada vez con una fecha de vencimiento diferente. Tipo de característica Están disponibles los siguientes tipos de características: Método Están disponibles los siguientes métodos: Unidad de característica La unidad en que se expresa la característica de un artículo, por ejemplo, metros, kilogramos. Característica para algoritmo Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta característica puede utilizarse como variable o como constante en el algoritmo de otra característica. Prueba La prueba que se utiliza de manera predeterminada para medir la característica. Valor de característica fija Un valor de característica que se determina una vez. . El valor de característica fijo se compara con los resultados de la prueba especificados en una de las sesiones siguientes: Datos de prueba de la muestra por característica (qmptc1115m000) Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000) Nota Este campo sólo es aplicable si el campo Método se establece en Fixed. Si el valor del campo Tipo de característica se establece en Integer, el campo Valor de característica fija se redondea al número entero más próximo.
Ejemplo
Entrada de usuario | Valor redondeado
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Algoritmo Una expresión utilizada para calcular una característica mediante otras variables o características fijas. Nota Sólo puede utilizar el campo Algoritmo si especifica Algoritmo en el campo Método. Conjunto de opciones Un grupo de valores posibles de una característica. Por cada valor (opción) se puede indicar si es aceptable o no. Las opciones azul y rojo forman un conjunto de opciones. Ejemplo
Característica | valor de pH
Probar | prueba de tornasol
Opciones | azul = aceptable
rojo = no aceptable
Nota Puede especificar un conjunto de opciones si el campo Tipo de característica está en Option. Fecha de efectividad La fecha en la que puede realizar una prueba para inspeccionar artículos. Fecha de vencimiento La fecha a partir de la cual ya no puede realizar una prueba para inspeccionar la característica para esta ID de calidad. Estándar de característica El estándar que suele utilizarse para características. Por ejemplo, un estándar DIN. Tipo de límite El tipo de valor medido: Valor normalizado El valor normalizado es la calidad deseada para esta característica, expresado en la unidad de la característica. Nota Este campo no es aplicable si se especifica Fixed en el campo Método u Option en el campo Tipo de característica. Límite superior Escriba el valor de característica superior, expresado en la unidad de la característica, cuya calidad es aceptable. Nota El campo Límite superior debe ser mayor o igual que el valor que aparece en el campo Valor normalizado. Límite inferior Escriba el valor de característica inferior, expresado en la unidad de la característica, cuya calidad es aceptable. Nota El campo Límite inferior debe ser mayor o igual que el valor que aparece en el campo Valor normalizado. Tolerancia superior Escriba el porcentaje máximo en que un valor puede ser mayor que el valor normalizado en el campo Valor normalizado. Tolerancia inferior Escriba el porcentaje en que un valor puede ser menor que el valor normalizado en el campo Valor normalizado. |