| # Parámetros de estructura (tibom0100m000) Utilice esta sesión para: Ver la configuración de parámetros históricos. Modificar la configuración de parámetros actual. Los parámetros de esta sesión se utilizan en el módulo Estructura (BOM). Sin embargo, los parámetros también afectan a las sesiones de otros módulos. Por ejemplo, el campo Unidad de medida de estructura también se utiliza en el módulo Gestión de datos de ingeniería (EDM) para calcular cantidades netas en una estructura de ingeniería. La sesión de resumen Parámetros de estructura (tibom0100m000) contiene: Una lista histórica de conjuntos de parámetros y sus fechas de efectividad. El conjunto de parámetros actual, en la parte superior de la lista (sin fecha de efectividad). Para ver configuraciones históricas, haga doble clic en los conjuntos de parámetros históricos. Para ver o cambiar la configuración de parámetros actual, haga doble clic en el conjunto sin fecha de efectividad que aparece en la parte superior de la lista. Se inicia la sesión de detalles Parámetros de estructura (tibom0100m000). Si realiza los cambios necesarios y guarda el nuevo conjunto de parámetros, LN realiza las siguientes acciones: Añade el nuevo conjunto a la lista histórica. Actualiza el conjunto actual (en la parte superior de la lista). Fecha de efectividad La fecha y hora en que se han cambiado los parámetros. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente. El conjunto actual no tiene fecha de efectividad. Descripción La descripción del conjunto de parámetros. El valor predeterminado es la descripción del conjunto de parámetros anterior, de modo que, para evitar confusiones, siempre debe borrarla y añadir un texto nuevo. Por ejemplo, puede indicar por qué ha cambiado los parámetros. Unidad de medida de estructura La unidad en que se especifica la longitud y el ancho en estructuras, como por ejemplo metros o pulgadas. Unidad de medida de estructura La magnitud física con la que se gestiona un artículo o una mercancía. Por ejemplo, una cantidad de madera se puede expresar como una longitud mediante la unidad de metro o como un volumen mediante la unidad de metro cúbico. Ver estructura por El valor de este campo determina cómo se mantienen o consultan sesiones que tienen que ver con líneas de estructura y materiales, como por ejemplo la sesión Estructura (tibom1110m000) y la sesión de detalles Material por entregar para órdenes de fabricación (ticst0101m100). Puede consultar esas sesiones por Artículo o por Operación. En la práctica, puede definir una estructura por Operación para los artículos con un plazo de entrega mayor. De este modo, evitará que se almacenen componentes con demasiada antelación, tanto en el almacén como en la planta. Actualizar almacén en estructura El método para actualizar la cantidad en almacén en la estructura. Este campo puede tener los valores siguientes: Automáticamente: cuando el material se entrega o se recibe en un almacén para una orden de fabricación, la cantidad se actualiza automáticamente en la estructura. Interactivo: cuando el material se entrega o se recibe en un almacén para una orden de fabricación, se le preguntará si la cantidad se debe actualizar en la estructura. Nunca: cuando el material se entrega o se recibe en un almacén para una orden de fabricación, la cantidad no se actualiza en la estructura. Texto para parámetros de estructura Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. |