| # Validar configuración de subcontratación de ruta genérica (tipcf3215m000) Utilice esta sesión para validar la configuración de subcontratación de las rutas genéricas para artículos genéricos. Los errores se imprimen en un listado. Comprobaciones La sesión comprueba la configuración de todas las operaciones realizadas en centros de trabajo para los que el Tipo de centro de trabajo es Centro de trabajo de subcontratación. Las comprobaciones que se realizan están determinadas por la casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000). Subcontratación sin soporte de flujo de material En caso de subcontratación sin soporte de flujo de material, LN comprueba si se cumplen las condiciones siguientes: Para cada operación subcontratada, debe estar presente un artículo de tipo Servicio subcontratado en la sesión Tarifas de subcontratación (ticpr1160m000). Deben existir tarifas de subcontratación para el centro de trabajo de subcontratación. Subcontratación con soporte de flujo de material En caso de subcontratación con soporte de flujo de material, LN realiza estas comprobaciones: LN comprueba los bucles de estructuras: en la ruta padre no se permiten subartículos. Si el artículo principal tiene subcontratación con flujo de material, LN comprueba todos los niveles de estructura hasta que encuentra un fantasma, para el que el valor Subcontratación con soporte de flujo de material sea "No". LN comprueba a continuación la ruta de este fantasma y busca, en un nivel superior de la estructura, el siguiente fantasma. Se realizan las siguientes comprobaciones: Nota: En el caso de rutas de configuración que no sean estándar, sólo se realizan estas comprobaciones si selecciona Específico en el campo Configuración y si la operación es válida para la Unidad preconfigurada seleccionada. Deben existir tarifas de subcontratación para el centro de trabajo de subcontratación. El campo Submontaje de la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) debe tener un valor si la operación es una operación de subcontratación o si la siguiente operación es una operación de este tipo. Nota: esta regla no se aplica si no existe una próxima operación o si la próxima operación es una operación de subcontratación para el mismo subcontratista. Si la última operación de un artículo principal o ruta fantasma está subcontratada, el campo Almacén de submontaje de la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) debe tener un valor. Cada artículo especificado como submontaje en el campo Submontaje de la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) debe tener un precio de costo y una estructura de precio de costo. Si un fantasma tiene una ruta estándar, el segmento de proyecto de submontajes definido en la ruta del fantasma debe estar vacío o ser igual que el segmento de proyecto del artículo terminado. Si una operación se realiza en un centro de trabajo de subcontratación, ese centro de trabajo debe tener un almacén en planta. Para el almacén en planta de un centro de trabajo de subcontratación al que se traslada un submontaje, el sistema de suministro del submontaje debe ser Sistema contr. por órdenes individuales. Si se ha definido un almacén de suministro de un submontaje o un almacén en planta de un centro de trabajo de subcontratación, deben ser iguales que el almacén definido para el submontaje en la sesión Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000). De artículo genérico El rango de artículos para el que se validan las operaciones de ruta. A artículo genérico El rango de artículos para el que se validan las operaciones de ruta. Fecha de efectividad La sesión valida la configuración que es efectiva en la fecha que especifique aquí. Listar sólo errores Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión sólo lista los errores, si los hay. Las advertencias no se listan. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las advertencias también se listan. Validar Se inicia la validación. |