| # Artículos de ingeniería Artículos de ingeniería y sus revisiones Los artículos de ingeniería (Artículos-I) son artículos teóricos que forman la base de los artículos reales que pueden fabricarse. Normalmente, un artículo de ingeniería tiene varias revisiones o versiones que van desde un prototipo al artículo fabricado, pasando por un artículo obsoleto. Puede definir revisiones en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000). Utilice la sesión Relación de artículo de ingeniería/artículo (tiedm1101m000) para vincular una revisión aprobada a un artículo de fabricación. Puede copiar la revisión de artículo de ingeniería en un artículo de fabricación en la sesión Copiar artículo de ingeniería en artículo (tiedm1201m000). Registre los componentes de artículo de ingeniería en una estructura de ingeniería con la sesión Estructura de ingeniería (tiedm1110m000). Una estructura de ingeniería es idéntica a una estructura de fabricación, pero las revisiones realizan una función similar al número de secuencia de una estructura de fabricación; es decir, la validez corresponde a fechas distintas. Puede copiar una estructura de ingeniería en una estructura de fabricación. Puede copiar artículos de ingeniería y estructuras de ingeniería individualmente, o copiarlos utilizando cambios de estructura masivos ( MBC), que le permiten realizar varias acciones simultáneamente. Relaciones entre artículos de ingeniería Las relaciones entre los artículos de ingeniería y los artículos forman el vínculo entre una revisión de artículo de ingeniería y uno o varios artículos. Puede utilizar el vínculo para copiar un cambio de diseño efectuado a un artículo de ingeniería en un artículo estándar o personalizado real. Ejemplo Artículo-I: Bicicleta de montaña E-MB01
Revisión | Descripción | Estatus
--- | --- | ---
A1 | Borrador de prototipo de bicicleta | Nuevo
A2 | Prototipo de bicicleta | Aprobado para ingeniería
A3 | Art-I padre de bicicleta MB01 | Aprobado para fabricación
A4 | Bicicleta obsoleta | Cancelado
Tenga en cuenta que hasta que no se haya aprobado la revisión con el estatus Nuevo, no podrá crear otra revisión. La revisión real de artículos es la revisión más reciente para la cual se cumplen todas las condiciones siguientes: Debe existir una relación entre un artículo de fabricación y un artículo de ingeniería. En el caso de un artículo vinculado a un MBC, la fecha de efectividad de la revisión debe ser anterior a la fecha actual. No debe utilizarse ningún MBC, o debe existir un MBC relacionado que tenga el estatus Aprobado para fabricación. Artículo de ingeniería - Relaciones entre artículos de ingeniería Puede definir la relación entre un artículo de ingeniería y un artículo de fabricación en la sesión Relación de artículo de ingeniería/artículo (tiedm1101m000). Las relaciones entre un artículo de ingeniería y un artículo se utilizan para: Determinar la revisión real de un artículo de fabricación o de compra vinculado a un artículo de ingeniería. Llevar a cabo revisiones de artículos de ingeniería que se reflejen en la fabricación de artículos. Estatus de revisión LN tiene en cuenta el estatus de revisión en las situaciones siguientes: Una revisión sólo puede vincularse a un MBC (en la sesión Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000)) si el estatus es Nuevo. Puede utilizar la sesión Listar implosión de revisión por MBC (tiedm3470m000) para imprimir una lista de avisos. Cuando se copian estructuras de ingeniería con la sesión Datos de copia de estructura de ingeniería (tiedm1120m000), la revisión del artículo de ingeniería padre en la estructura de ingeniería debe tener el estatus Aprobado para fabricación. LN utiliza a veces relaciones definidas en la sesión Relación de artículo de ingeniería/artículo (tiedm1101m000) para determinar los valores de los campos siguientes en la sesión Datos de copia de estructura de ingeniería (tiedm1120m000): EBOM Copy Method A artículo Item Category Esto sólo es posible si las revisiones para las cuales existen estas relaciones tienen el estatus Aprobado para fabricación. Sólo puede copiar estructuras de ingeniería de nivel único en estructuras de fabricación si la revisión del artículo de ingeniería padre tiene el estatus Aprobado para fabricación. Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Copia de artículos de ingeniería en artículos Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático |