| # Carga de máquina por semana (tisfc1504m000) Utilice esta sesión para consultar el resumen de la carga de capacidad de una máquina durante una semana. Puede ver las órdenes planificadas y el tiempo y los materiales que se espera que utilicen. Nota Si desea ver la carga planificada de todas las máquinas, puede utilizar la sesión Carga por semana (tisfc1502m000). Temas relacionados Órdenes de fabricación: resumen funcional Cómo calcular la capacidad disponible Control de entrada/salida Máquina La máquina para la que desea ver la capacidad que se ha planificado. Máquina La máquina para la que desea ver cuántas horas ha planificado que se utilice durante la semana. Capacidad normal La capacidad normal de la máquina durante una semana. Puede modificar este valor en el campo Capacidad semanal [horas] de la sesión Máquinas (tirou0102m000). Año de fabricación El año para el que desea consultar las necesidades planificadas para una máquina. Capacidad disponible La capacidad de la máquina disponible para la semana en cuestión que depende del calendario. Puede ser inferior a la capacidad normal de la máquina si, por ejemplo, se está efectuando su mantenimiento. Semana de fabricación La semana para la que desea consultar las necesidades planificadas para una máquina. La semana del año, donde la semana uno es la primera semana del año que contiene, como mínimo, cuatro días y en la que se asume que el lunes es el primer día de la semana. Total de horas de máquina El número de horas que ha planificado utilizar la máquina durante la semana. Día El día para el que desea ver cuánto ha planificado utilizar la máquina. Orden de fabricación La orden de fabricación planificada. Artículo El artículo que ha planificado efectuar con la máquina. Artículo El artículo que ha planificado efectuar con la máquina. Centro de trabajo El centro de trabajo en el que se utiliza la máquina. Cantidad planificada La cantidad de artículos que planifica fabricar con la máquina en esta fecha, incluidos los artículos perdidos por merma y el bajo rendimiento. Operación El código de la operación llevada a cabo por la máquina. Horas de máquina Las horas de máquina necesarias para llevar a cabo la operación. Temas relacionados Cálculo de horas de máquina/mano de obra Ubicación física La ubicación en la que la orden de fabricación se procesa en la planta. También puede especificar otra información sobre la orden. Grupo de órdenes SFC El grupo de órdenes SFC al que pertenece la orden de fabricación. Temas relacionados Agrupación de órdenes Planificación de fabricación Inicia la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Crear carga Inicia la sesión Crear carga (tisfc0201m000), en la que puede actualizar los planes del módulo Planificación Empresarial. Todos los datos de carga se borran y se regeneran mediante los datos de la fecha y la cantidad de fabricación que aparecen en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Este procedimiento no puede llevarse a cabo para los centros de trabajo de línea. Seleccione Automático en el campo Método de actualización de carga semanal de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) antes de utilizar esta opción. |