| # Lanzar órdenes de fabricación (tisfc0204m000) Utilice esta sesión para lanzar órdenes de fabricación a planta. El estatus de la orden de fabricación cambia a Lanzado. Una orden de fabricación con el estatus Lanzado indica, por ejemplo, que la fabricación se puede iniciar, que los materiales se pueden entregar y que las horas imputadas se pueden contabilizar. LN efectúa las siguientes acciones cuando lanza una orden de fabricación: Se crean órdenes de almacenaje en Almacenaje. A través de estas órdenes de almacenaje, se gestiona la entrega de materiales y la recepción en stock de los productos terminados. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Uso de almacenes de planta y si el valor del campo Mover asignación a almacén en planta de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) es En lanzamiento, las asignaciones de material se transfieren al almacén en planta. Si el campo Momento de congelación de estimaciones de la sesión de detalles Órdenes de fabricación (tisfc0501m000) tiene el valor Durante envío de orden, se congelan los costos de orden estimados y se calculan los costos unitarios estimados de artículo terminado. Si utiliza Calidad, se crean órdenes de inspección. Nota Si se ha seleccionado la casilla de verificación Listar documentos de orden de fabricación obligatorios en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000), puede ejecutar la sesión Lanzar órdenes de fabricación (tisfc0204m000) cuando el estatus de la orden sea Documentos listados. Los artículos repetitivos se pueden lanzar sea cual sea este parámetro. Para lanzar sólo las órdenes de fabricación para las que están disponibles los materiales necesarios, seleccione la casilla de verificación Comprobar insuficiencias. Para obtener más información, consulte Comprobación de insuficiencias de material. Si la casilla de verificación Comprobar insufic. material en lanzamiento de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) está seleccionada, puede seleccionar la casilla de verificación Comprobar insuficiencias en Opciones para comprobar la disponibilidad de los materiales necesarios. Si esa casilla de verificación está seleccionada, LN no lanza las órdenes de fabricación para las que los materiales necesarios no estén disponibles a tiempo. Temas relacionados Lanzamiento de órdenes de fabricación Estatus de orden de fabricación Integraciones de SFC con Control de Calidad Integraciones de SFC con Gestión de Almacenes Comprobación de insuficiencias de material Rango de selección Orden de fabricación Una orden que permite fabricar una cantidad especificada de un artículo en una fecha de entrega especificada. Proyecto (PCS) Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan especialmente para una orden de cliente concreta. Un proyecto se inicia a partir de una orden de cliente para los artículos que cuentan con un sistema de planificación Bajo pedido. La finalidad de un proyecto es planificar y coordinar la fabricación de estos artículos. En el caso de una fabricación estándar bajo pedido, el proyecto sólo se utiliza para vincular el artículo con la orden del cliente. De lo contrario, un proyecto puede incluir: Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas) Planificación de proyecto (planificación de actividades) Un presupuesto es un tipo especial de proyecto. Un presupuesto se utiliza para fines de planificación y estimación, y no para efectuar la fabricación. Fecha y hora de inicio de fabricación Este campo se refiere al campo de la hora y fecha de inicio de fabricación en la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000). Fecha de entrega planificada La fecha de finalización de los artículos terminados según la planificación. Familia de artículos Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. La familia de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar las opciones predeterminadas del artículo. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Planificador El nombre de usuario del empleado responsable de planificar los artículos de planificación. Planificador de planta La persona encargada de listar, (re)programar y lanzar órdenes de fabricación, y gestionar cargas de trabajo. Grupo de rutas Una familia de artículos con atributos de ruta similares, por ejemplo, el mismo centro de trabajo, operación de ruta, estructura, etc. El usuario define un grupo de rutas como criterio de selección para órdenes de fabricación. Línea de producto Un grupo de productos creados por el mismo fabricante que son similares pero que difieren en detalles, como por ejemplo el tamaño, la forma, el color, etc. Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario, utilizados principalmente como un criterio de selección para crear listados. Clase de producto Los datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan para distinguir entre diferentes familias de artículos dentro de una línea de producto. La clase de producto se utiliza principalmente como un criterio de selección para crear listados. Código de selección Datos de agrupación de artículos definibles por el usuario. Utilice los códigos de selección para seleccionar los artículos por color, diámetro, fecha de caducidad, etc. Nota Los códigos de selección sólo se utilizan con fines informativos. Selección de artículo De artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Selección de agrupación Grupo de órdenes SFC Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lanzan todas las órdenes de fabricación del grupo de órdenes de SFC que seleccione. Si alguna orden de fabricación no se puede lanzar (no se listan, por ejemplo, los documentos de orden y se ha especificado que deben listarse en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000)), LN imprime un listado de errores. Temas relacionados Agrupación de órdenes Grupo de órdenes SFC El código del grupo de órdenes de SFC. Selección de centro de trabajo Selección de centro de trabajo Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se lanzarán las órdenes de fabricación que tengan su primera operación en el rango de centros de trabajo que especifique. Nota Debe de haber definido operaciones para las órdenes de fabricación. No puede utilizar esta selección para grupos de orden de SFC. Centro de trabajo Sólo se lanzarán las órdenes de fabricación que tengan su primera operación en el rango de centros de trabajo que especifique aquí. Valores permitidos Debe de haber definido operaciones para las órdenes de fabricación. No puede utilizar esta selección para grupos de orden de SFC. Debe seleccionar primero la casilla de verificación Selección de centro de trabajo. Opciones Comprobar insuficiencias Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión comprueba si hay insuficiencias de materiales necesarios antes de lanzar las órdenes de fabricación. Esta opción sólo está disponible si se selecciona la casilla de verificación Comprobar insufic. material en lanzamiento en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). Temas relacionados Comprobación de insuficiencias de material Interactivo Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una lista de órdenes de fabricación indicando para qué órdenes de fabricación se produce una insuficiencia de material. De esta forma puede seleccionar las órdenes de fabricación que desea lanzar desde esa lista. Comprobar Determina qué tipo de comprobación realiza esta sesión. Valores permitidos Físico LN comprueba el stock físico. Las recepciones programadas a partir de órdenes de compra se omiten. Las recepciones programadas a partir de órdenes de fabricación se tienen en cuenta únicamente en los casos siguientes: La orden de fabricación ya se ha lanzado. La orden de fabricación está incluida en los rangos de selección especificados en Rango de selección. Planificado disponible LN comprueba la cantidad disponible proyectada basándose en todos los movimientos de stock planificados, incluidas las recepciones programadas de todas las órdenes de compra y de fabricación. Esta comprobación no es multinivel. Es decir, LN no comprueba si los materiales suministrados por otras órdenes de fabricación se retrasan debido a insuficiencias de material para esas órdenes de fabricación. Multinivel LN comprueba la cantidad disponible proyectada. Si un material tiene que ser suministrado por una orden de fabricación, LN también comprueba si los materiales para esa orden de fabricación estarán disponibles a tiempo. LN comprueba de forma recursiva la disponibilidad de materiales de nivel inferior. Para obtener más información, consulte Comprobación de insuficiencia de material multinivel. Alcance Determina de qué almacenes LN tiene en cuenta el stock disponible. Valores permitidos Sólo almacén actual Sólo tiene en cuenta el stock en el almacén del material. El almacén del material se muestra en el campo Almacén de la sesión Estructura (tibom1110m000). Almacenes planificados en grupo Tiene en cuenta el stock en todos los almacenes del mismo grupo que el almacén del material. En general, los almacenes cercanos pertenecen al mismo grupo. Sin embargo, LN excluye los almacenes para los que la casilla de verificación Incluir en Planificación Empresarial de la sesión Almacenes (tcmcs0503m000) no está seleccionada. Todos los almacenes en grupo Tiene en cuenta el stock en todos los almacenes del mismo grupo que el almacén del material, sea cual sea la configuración de la casilla de verificación Incluir en Planificación Empresarial en la sesión Almacenes (tcmcs0503m000). Si el campo Comprobar tiene el valor Multinivel, este campo es Almacenes planificados en grupo y no puede cambiarse. Omitir stock bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN no tiene en cuenta el stock que está bloqueado para analizar el suministro de material de las órdenes de fabricación. El stock se puede bloquear para su inspección o por otros motivos. Seleccione esta casilla de verificación si espera que la calidad del material sea deficiente. Si el campo Comprobar tiene el valor Multinivel, esta casilla de verificación adquiere automáticamente el mismo valor que la casilla de verificación Planificación empresarial de bloqueos de inspección de la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000) y no puede cambiarse. Sólo artículos críticos Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN sólo comprueba los materiales para los que la casilla de verificación Crítico para comprobación de stock de la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000) está seleccionada. Nota Si realiza una comprobación multinivel y un material que no es crítico tiene materiales de nivel inferior que son críticos, LN comprobará esos materiales de nivel inferior. Listado de insuficiencia Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta sesión imprime un listado de insuficiencias idéntico al impreso por la sesión Listar insuficiencias de material por orden de fabricación (tisfc0419m000). Listar Selecciona el tipo de órdenes para imprimir: Valores permitidos Todas las órdenes Órdenes con insuficiencia Órdenes sin insuficiencia Listado de proceso Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime el listado de proceso. Listado de errores Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime el listado de errores. Lanzar Lanza la orden de fabricación. |