| # Crear asignaciones de pieza de montaje Abra la sesión \ Infor ERP Fabricación\Control de montaje\Líneas de montaje\Líneas de montaje - tiasl1530m000. Utilice esta sesión para asignar piezas de montaje a almacenes en planta en el período congelado de asignación. En este tema de ayuda se incluyen los puntos siguientes: Modelo de asignación: Basado en orden o Basado en estación de línea Asignación de piezas de montaje al almacén en planta Períodos. Asignación de piezas de montaje Modelo de asignación La asignación de piezas de montaje puede llevarse a cabo de uno de los dos modos siguientes, que se definen en el campo Proceso de transacciones de la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000): Basado en orden: Las piezas de montaje se asignan al almacén en planta de la estación de línea para cada orden de montaje. LN crea una orden de estación de línea agrupada (CLSO) para cada orden de estación de línea. Basado en estación de línea: Las piezas de montaje se asignan al almacén en planta para cada período. Las piezas de todas las órdenes de montaje que están en cada período se combinan y asignan conjuntamente. LN crea una CLSO distinta para cada estación de línea. Las órdenes de montaje existentes se tienen en cuenta cuando se generan órdenes y se vuelven a calcular las necesidades de material. Determinar a qué almacén en planta se asignan las piezas Un almacén en planta se vincula a una estación de línea en el campo Almacén en planta de la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000). Sólo puede vincular un almacén en planta a una estación de línea si se cumplen las condiciones siguientes: Se selecciona la casilla de verificación Uso de almacenes de planta de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). El valor del campo Tipo de estación de la sesión Estaciones (tiasl1551m000) debe establecerse en Estación de línea. Períodos El tamaño y el número de los períodos se determinan mediante dos factores: Los datos de período. Consulte la ayuda de la sesión Definición de período (tiasl1100m000) para obtener información más detallada. Puede definir períodos que puedan ampliarse a medida que realice planificaciones a largo plazo. Si planifica efectuar muchos cambios en las órdenes de montaje, debe definir períodos más cortos. El campo Período congelado de asignación de la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000) determina el tiempo total para el que se realiza la planificación. Nota Debe definir períodos para todo el Período congelado de asignación. Si tiene una orden que sólo está parcialmente en el período congelado, la asignación no se planifica en ASC. Asignar piezas de montaje En el caso del proceso de transacciones Basado en estación de línea, la asignación se realiza por período y estación de línea. Todas las necesidades por período y estación de línea pueden combinarse, lo que da como resultado menos transacciones que las que tendrían lugar si cada orden se procesara por separado. Las necesidades acumuladas de piezas de montaje asignadas se registran en una orden de estación de línea agrupada (CLSO). La CLSO se comunica a Almacenaje. Puede consultar las necesidades acumuladas de piezas de montaje asignadas en la sesión Orden de estación de línea agrupada - Necesidades de piezas de montaje (tiasc7140m000). Para asignar piezas de montaje, lleve a cabo los pasos siguientes. Seleccione la línea principal en la sesión Líneas de montaje (tiasl1530m000) y haga clic en Necesidades de piezas de montaje en el menú apropiado. Haga clic en Crear asignaciones de pieza de montaje.... Se inicia la sesión Crear asignación de pieza de montaje (tiasc7240m000). |