| # Máquinas (tirou0102m000) Utilice esta sesión para seleccionar o especificar una máquina y para mantener datos de máquina. Estos datos incluyen la tarifa de costos de la máquina y la capacidad de la máquina. Los datos de tarifas de la máquina se utilizan o no para el cálculo de costos reales de las órdenes de fabricación en función de la configuración del campo Procesar horas usando de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). Si el campo Procesar horas usando se establece en Tarifas de máquina y mano de obra reales, la tarifa de máquina definida en esta sesión y las tarifas salariales de la sesión Empleados - General (tccom0101m000) constituyen la base del cálculo de los costos reales. En el menú apropiado, puede elegir: Herramientas, para iniciar la sesión Máquina - Herramientas (tirou0110m000). Implosión, para iniciar la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000), en la que puede ver las operaciones de ruta en las que se utiliza una máquina específica. Relaciones de tarea, para iniciar la sesión Relaciones de tarea (tirou0104m000), en la que puede listar y mantener relaciones entre tareas, máquinas y centros de trabajo. Nota Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Temas relacionados Especificar una ruta Centros de trabajo Máquina En LN, un objeto mecánico en el que pueden llevarse a cabo operaciones para fabricar artículos. Las máquinas están vinculadas a las tarifas de operación. La tarifa de operación y la tarifa salarial componen la base del cálculo de costos reales de las órdenes de fabricación. Centro de trabajo El centro de trabajo en el que está instalada la máquina. Este campo se utiliza en diversas sesiones, como la sesión Calcular recursos (tirou0201m000). Los centros de trabajo deben estar predefinidos en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000). Tarifa de máquina La tarifa de máquina depende de criterios como: Amortización de la máquina. Costos de funcionamiento de la máquina. Costos de funcionamiento de la sala de máquinas. La tarifa de máquina se utiliza en el cálculo de costos reales de orden de fabricación si el campo Procesar horas usando de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) es Tarifas de máquina y mano de obra reales. En este caso, la tarifa de máquina, junto con la tarifa salarial definida en la sesión Empleados - General (tccom0101m000), constituye la base del cálculo de costos reales. Los costos reales constan de: Costos de máquina = Horas de funcionamiento * Tarifa de máquina Costos de mano de obra = Jornada laboral * Tarifa salarial Si no puede determinar con precisión una tarifa de máquina, debe calcular una tarifa media en función de los costos de máquina totales. Esta tarifa debe ser realista respecto a la máquina. Tarifa de máquina Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes: Desglose del precio de costo de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración. Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales. Cálculo de las variaciones de fabricación. Para ver la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos. Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo: Costos de material Costos de operación Recargo sobre costos de material Recargo sobre costos de operación Costos de transferencia OEC Costos generales Nota Si utiliza Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Capacidad semanal [horas] El número normal de horas de funcionamiento de la máquina por semana. Este valor se utiliza para establecer la carga de máquina y se muestra como Capacidad normal en la sesión Carga de máquina por semana (tisfc1504m000). Capacidad básica diaria El número normal de horas de funcionamiento de la máquina por día. Este valor se utiliza para establecer la carga de máquina y se muestra como Capacidad normal en la sesión Carga de máquina por día (tisfc1505m000). Cola deseada La diferencia entre la salida planificada y la entrada planificada de un centro de trabajo que desea el usuario. Éste es el valor predeterminado para los cálculos iniciales de cola. Herramientas Inicia la sesión Máquina - Herramientas (tirou0110m000). Implosión Inicia la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000), en la que puede ver las operaciones de ruta en las que se utiliza una máquina específica. Relaciones de tarea Inicia la sesión Relaciones de tarea (tirou0104m000), en la que puede listar y mantener relaciones entre tareas, máquinas y centros de trabajo. |