| # Ejemplo de preconfiguración de unidades En este ejemplo se describe la preconfiguración de unidades cuando se utiliza como configurador simple. Para obtener más información, consulte: Configurar la preconfiguración de unidades Preconfiguración de unidades como configurador simple en Control de ventas Ejemplo Su compañía fabrica automóviles de turismo. La configuración estándar de un automóvil de turismo tiene asientos azules y aire acondicionado. Sin embargo, pueden crearse algunos requisitos adicionales a solicitud del cliente. Por ejemplo, un cliente desea asientos verdes en lugar de azules, o el cliente desea instalar un aparato de televisión. Defina dos requisitos en LN: Requisito 1: aparato de televisión (TV) Requisito 2: asientos verdes (ASIENTO VERDE) Los asientos verdes y el aparato de televisión deben incluirse en la estructura. Estos componentes no forman parte de la configuración estándar. Deben definirse excepciones para estos componentes y también para uno de los componentes de la configuración estándar: El componente TELEVISIÓN de la estructura (configuración no estándar) tiene una excepción que es válida para el requisito TV. El componente ASIENTO VERDE de la estructura (configuración no estándar) tiene una excepción que es válida para el requisito ASIENTO. El componente ASIENTO AZUL de la estructura (configuración estándar) tiene una excepción que no es válida para el requisito ASIENTO VERDE. Si un cliente pide dos configuraciones estándar diferentes, deben crearse dos líneas de orden de venta. Se genera una unidad preconfigurada por cada línea de orden de venta, como por ejemplo la unidad preconfigurada 4500 (asientos verdes) y 4501 (instalación de un aparato de televisión). Puede configurar el automóvil de turismo a partir de la línea de orden de venta. El requisito ASIENTO VERDE se selecciona para 4500, mientras que el requisito TV se selecciona para 4501. Las unidades preconfiguradas se utilizan en el motor de planificación de órdenes en Planificación Empresarial. Durante la explosión de la estructura en la ejecución de MRP, LN determina la validez de cada línea de estructura para las unidades 4500 y 4501. Las unidades preconfiguradas pueden asociarse a las órdenes de fabricación y compra resultantes en todos los niveles de la estructura. Temas relacionados Resumen de la preconfiguración de unidades |