| # Importar datos de aplicación CAD con el módulo Exchange Puede importar datos de aplicación CAD en formato ASCII mediante la sesión Importar datos (regularmente) (daxch0224m000). Los datos incluyen: Artículos de ingeniería (consulte Artículos de ingeniería) Revisiones de artículos de ingeniería (consulte Artículos de ingeniería) Estructuras de ingeniería (consulte Estructuras de ingeniería) Después de importar los datos, puede recuperarlos en las siguientes sesiones: Artículo de ingeniería (tiedm0110m000) Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) Estructura de ingeniería (tiedm1110m000) A continuación, se indica el método utilizado para importar datos de los artículos de ingeniería, de revisiones y de estructuras de ingeniería: Artículos de ingeniería En la sesión Artículo de ingeniería (tiedm0110m000) debe registrar los datos en los campos siguientes, por ejemplo: Artículo de ing. Descripción Sistema de planificación Familia de artículos Tipo de artículo Tipo de producto Puede importar datos para el campo Texto de artículo de ingeniería eligiendo el tipo de campo Texto multilínea. Un número de texto se genera en la sesión Textos (tttxt1100m000) durante este proceso. Para cada combinación de tipo de artículo/familia de artículos puede cumplimentar los campos siguientes de la sesión Artículos - Valores predeterminados generales (tcibd0502m000) utilizando un programa de condiciones del módulo Intercambiar: Tipo de producto Código de selección Aviso de artículo Sistema de planificación Los valores de los campos Clave de búsqueda I y Clave de búsqueda II pueden obtenerse mediante la alineación izquierda y la conversión a mayúsculas de los campos Descripción y Artículo de ing., respectivamente. Revisiones Debe registrar los datos en los campos siguientes de la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000): Artículo de ing. Revisión de artículo de ingeniería Fecha de efectividad Estatus Puede importar el valor para el campo Texto de revisión de artículo de ingeniería eligiendo el tipo de campo Texto multilínea en el módulo Exchange. Durante este proceso se genera un número de texto en la sesión Textos (tttxt1100m000). Cumplimente el campo Fecha de CAD con la fecha en la que se copiarán los datos. Hay un número de restricciones que regulan la utilización del campo Estatus. Consulte Relación de artículo de ingeniería/artículo (tiedm1101m000). Estructuras de ingeniería En la sesión Estructura de ingeniería (tiedm1110m000) debe registrar los datos en los campos siguientes: Artículo de ingeniería Revisión Posición Componente Tipo de componente Si el campo Tipo de componente es Artículo de ingeniería, el componente del campo Componente ya debe existir como artículo de ingeniería. Si el campo Tipo de componente es Artículo, el componente de dicho campo ya debe existir como artículo. Nota Puede importar el valor para el campo Texto eligiendo el tipo de campo Texto multilínea en el módulo Exchange. Durante este proceso se genera un número de texto en la sesión Textos (tttxt1100m000). Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería |