| # Planificación de disponibilidad (titrp0513m000) Utilice esta sesión para listar órdenes que utilicen una herramienta crítica. Las órdenes se clasifican en base a la fecha de inicio de la orden que se muestra en el campo Fecha de inicio. Para cada orden se indican las necesidades de herramientas. Para las siguientes órdenes se muestran los datos críticos de herramienta: Órdenes de fabricación de Fabricación. Órdenes de servicio y órdenes de trabajo de Servicio. Órdenes de Planificación de órdenes planificadas de Planificación Empresarial. Para incluir los datos críticos de herramienta de órdenes RRP planificadas en la sesión Planificación de disponibilidad (titrp0513m000), debe ejecutar la sesión Generar planificación de disponibilidad (órdenes fabric. planif.) (titrp1213m000). Sólo se toma en consideración el escenario real. Sugerencias de órdenes de fabricación en Almacenaje. Para incluir datos críticos de sugerencias en la sesión Planificación de disponibilidad (titrp0513m000), debe ejecutar la sesión Generar planificación de disponibilidad de herramientas (whina3205m000). Puede indicar que una herramienta es crítica seleccionando la casilla de verificación Crítico en planificación de disponibilidad en la sesión Tipos de herramientas (titrp0101m000). Temas relacionados Planificación y trazabilidad de herramientas Planificación de necesidades de herramientas Tipo de herramienta El tipo de herramienta es el primer nivel que se utiliza para identificar la herramienta en el sistema de codificación de herramientas. A continuación, se muestran algunos ejemplos de tipos de herramientas: Martillo Destornillador Carretillas El martillo 1, el destornillador 2 y la carretilla 3 son ejemplos de tipos de herramienta en combinación con un número de serie de herramienta y representan herramientas únicas. Fecha de inicio La fecha de inicio de, por ejemplo, la operación o actividad para la que se utiliza la herramienta. Fecha de finalización La fecha de finalización de, por ejemplo, la operación o actividad para la que se utiliza la herramienta. Clase de orden El tipo de orden para el que se muestran las necesidades de herramienta. Número de orden El número de la orden. Operación Una serie de fases de una ruta que se llevan a cabo sucesivamente para fabricar un artículo. Durante una operación de rutas se agrupan los siguientes datos: La tarea. Por ejemplo, serrar. La máquina utilizada para llevar a cabo la tarea (opcional). Por ejemplo, la sierra mecánica. El lugar donde se lleva a cabo la tarea (centro de trabajo). Por ejemplo, carpintería. El número de empleados necesarios para llevar a cabo la tarea. Estos datos se utilizan para calcular los plazos de entrega de la orden, para planificar las órdenes de fabricación y para calcular los precios de costo. Número de línea El número de línea de la orden de servicio para la que se lleva a cabo la disponibilidad decalada en el tiempo de una herramienta. Línea de actividad La línea de actividad de la orden de servicio para la que se entrega la herramienta. Número de secuencia El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número. Si lo desea, puede influir en la numeración estableciendo los parámetros correspondientes. Número de serie de herramienta Un número que permite identificar una herramienta. La combinación de un tipo de herramienta, por ejemplo un martillo, y un número de serie, por ejemplo 1, da como resultado la identificación exclusiva de una herramienta en LN. Uso de herramienta necesario Los consumos de herramientas necesarias se expresan en el número de veces o el número de horas que se utiliza la herramienta. La cantidad de consumos necesarios se resta del valor del campo Vida de herramienta. Nota Si el campo Vida de herramienta basada en es No aplicable, este campo está vacío. Vida de herramienta basada en La medida en la que se basa la vida de herramienta. Fase de operación La fase de operación para la que se planifica la herramienta. Este campo sólo es aplicable si el campo Clase de orden de la sesión actual es Orden de fabricación de SFC. |