| # Reprogramar órdenes de montaje (tiasl4220m000) Utilice esta sesión para intercambiar o mover manualmente las órdenes para tratar las circunstancias imprevistas. La dirección en la que mueva una orden depende del tiempo. Hay dos tipos de cambios: Intercambiar órdenes Mover órdenes Debe seleccionar el tipo de cambio que desea hacer. Ejemplo La secuencia original es 1-2-3-4-5. Si: Intercambia las órdenes 1 y 4, estas órdenes se intercambian y no cambia nada más. De este modo, la secuencia 1-2-3-4-5 se convierte en 4-2-3- 1-5. Mueve una orden, ésta se toma de una posición y se inserta en otra. Todas las órdenes entre la posición inicial y la nueva se mueven una posición hacia la posición inicial. En consecuencia, todas las órdenes entre estas posiciones se mueven en la dirección contraria de la orden movida. De modo que, si mueve la orden 4 tres posiciones hacia atrás, la nueva secuencia es 4-1-2-3-5. Las órdenes 1, 2 y 3 se han movido una posición hacia delante. Pero si mueve la orden 1 tres posiciones hacia delante, la nueva secuencia es 2-3-4- 1-5. Las órdenes 2, 3 y 4 se han movido una posición hacia atrás. Nota Sólo puede intercambiar o mover órdenes de montaje con el estatus Planificado. Si la orden movida o intercambiada tiene una nueva fecha planificada de salida de línea de montaje que es anterior a la fecha de referencia de la orden, se le preguntará si desea continuar. La razón para ello es la siguiente: La fecha de referencia se utiliza para determinar cuándo es válido el contenido de una orden. El contenido de una orden consta, entre otras cosas, de las operaciones y materiales necesarios. Por este motivo, si la fecha de salida de línea de montaje es anterior a la fecha de referencia, puede haber problemas, porque la fabricación se basa en el contenido de una orden que aún no es válida. Por ejemplo, aún no se puede fabricar una cierta característica del producto en este momento, porque las máquinas necesarias aún no están operativas. Por este motivo, LN le pregunta si desea continuar en el caso de que ocurra una situación como ésta. Si continúa, se registran los mensajes. Puede ver los mensajes en la sesión Mensajes (tiasc0501m000). El planificador puede actuar en estas órdenes si fuera necesario. Las nuevas fechas planificadas de salida de línea de montaje de las órdenes de montaje se comunican a la variante de producto si la casilla de verificación Vender varios con la misma configuración de Parámetros de planificación de montaje (tiapl0100s000) no está seleccionada. Temas relacionados Resumen de control de montaje Acción Tipo de reprogramación Seleccione el tipo de cambio que desea realizar. Valores permitidos Intercambiar órdenes Mover órdenes Reprogramar el Línea de montaje La línea de montaje en la que se deben reprogramar las órdenes de montaje. Segmento El segmento de línea donde se deben reprogramar las órdenes de montaje. Intercambiar órdenes Primera orden La primera de las dos órdenes que se intercambian.
Operación de intercambio
Secuencia: | 1-2-3-4-5
Primera orden | 1
Segunda orden | 4
Resultado | 4-2-3-1-5
Segunda orden La segunda de las dos órdenes que se intercambian.
Operación de intercambio
Secuencia: | 1-2-3-4-5
Primera orden | 1
Segunda orden | 4
Resultado | 4-2-3-1-5
Mover órdenes Orden para mover Seleccione la orden que desea reprogramar. Dirección de movimiento Puede elegir hacia delante o hacia atrás (en el tiempo). Valores permitidos Anterior Posterior Posiciones para mover Introduzca el número de posiciones que desee mover la orden seleccionada en la secuencia de línea. Opciones Incluir segmentos vinculados Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de reprogramación se amplían a los segmentos adyacentes del segmento de entrada. La reprogramación se propaga a los elementos conectados: Líneas de suministro Si una orden no se ejecuta en la línea de suministro, la propagación se detiene. Segmentos padre En el caso de que una línea suministre a varias líneas padre y se realice un intercambio con cada orden para una línea padre diferente, esto producirá dos acciones de reprogramación de tipo Mover, una acción en cada una de las líneas a las que se suministra la orden. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la reprogramación de las órdenes sólo se puede realizar en el segmento de entrada. Si surgen problemas durante la reprogramación, al usuario se le ofrecerán las opciones siguientes: Cancelar Omitir La propagación en la ramificación actual se detiene y continúa en las ramificaciones restantes. Nota La acción de reprogramación se detiene cuando se encuentra un colchón de acceso aleatorio con un "número de lugares de acceso aleatorio" mayor que 1 (uno). La reprogramación se cancela en situaciones problemáticas o cuestionables cuando un usuario opta por cancelar. Simulación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se simula una acción de reprogramación. Se imprime un listado de todas las acciones reprogramadas. Se registran los problemas, se omite la propagación o reprogramación posterior en ese punto, y se continúa en las ramas restantes de los segmentos vinculados FIFO. En el modo de simulación no se puede realizar interacción con el usuario. Nota Si se producen problemas de reprogramación mientras la casilla de verificación Simulación no está seleccionada, el usuario tendrá la opción de cancelar u omitir. Omitir implica que la propagación se detiene en la ramificación en la que se ha producido el problema y continúa en las ramificaciones restantes. Imprimir listado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan todas las acciones de reprogramación que se ejecutan, incluidos los motivos. En el listado se incluyen las acciones que no se ejecutan y los mensajes de error. Nota Esta casilla de verificación siempre está seleccionada en modo Simulación. Reprogramar Haga clic para mover o intercambiar las órdenes. Mensajes Haga clic para consultar los mensajes de error, como por ejemplo las órdenes de estación de línea cuyas necesidades no se hayan posconsumido o las transferencias de OEC que no puedan crearse. |