| # Copiar estructura de producto estándar en estructura personalizada (tipcs2230m000) Utilice esta sesión para copiar una estructura de producto estándar en una estructura personalizada para dar soporte a la ingeniería de proyecto para la fabricación personalizada relacionada con la orden de cliente. El procedimiento de copia es éste: Para cada artículo estándar que deba copiarse en un artículo personalizado, LN comprueba primero si el código del artículo estándar representa al código de un artículo personalizado. Si es así, puede generarse automáticamente un nuevo código de artículo personalizado según el primer código libre de artículo personalizado que se haya registrado mediante la sesión Projects (tipcs2101m000). Si es necesario, puede cambiar el nuevo código. Si no hay ningún artículo personalizado para el artículo estándar, los datos del artículo estándar se copian en el nuevo código de artículo (proyecto de destino) personalizado. Una vez copiados los datos de artículo, las estructuras de fabricación y las operaciones para las piezas de fabricación se copian en estructuras y operaciones personalizadas para el artículo personalizado (proyecto de destino). Si ya hay un artículo personalizado para el proyecto de destino del artículo original, los datos de artículo no se copian para el artículo personalizado existente. El artículo personalizado pertinente y su estructura de producto personalizada subyacente se consideran sustitutos del artículo estándar. Esto no se aplica al primer nivel de estructura en la estructura de producto estándar. La estructura de fabricación y las operaciones para el artículo estándar de la parte superior de la estructura de producto estándar siempre se copian en el artículo personalizado existente para el proyecto de copia. Esto ocurre una vez que se han borrado datos existentes anteriores. Cuando se copia un artículo estándar en un artículo personalizado, también se copian las relaciones de artículo de ingeniería. Artículo estándar Introduzca el código del artículo estándar para el cual desea copiar la estructura de producto en un proyecto. Este código deberá haberse predefinido en la sesión Items - General (tcibd0501m000). Copiar sólo componentes válidos para unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Artículo personalizado Especifique el código del artículo personalizado en el que debe copiarse el artículo estándar. Descripción La descripción del artículo de destino. Usar fecha de referencia de proyecto Si esta casilla de verificación está seleccionada, el campo de fecha de referencia está desactivado, ya que la fecha de referencia se deriva del proyecto de origen. Si el proyecto de origen no tiene una fecha de referencia, LN seleccionará la hora del sistema. Usar fecha de referencia de proyecto La fecha en este campo determina que sólo se copian las partes de la estructura de proyecto que son válidas en la fecha especificada. Método de copia para estructura de producto En este campo puede optar por copiar toda la estructura de producto o sólo su primer nivel, o hacer que el proceso de copia sea interactivo. Método de copia para artículos Mediante este campo puede definir si desea copiar sólo artículos estándar bajo pedido, artículos estándar bajo pedido y artículos de fabricación anónima, o todos los artículos. Copiar todos los componentes y todas las sentencias preconfiguración Si esta casilla de verificación está seleccionada, la preconfiguración de unidades se copia de una estructura de producto estándar a una estructura personalizada. Puede cumplimentar la unidad para la cual desea copiar la preconfiguración de unidades. Se copian excepciones para las rutas y operaciones de ruta que cumplen las condiciones de fecha de efectividad. Copiar relaciones de artículo de ingeniería Si esta casilla de verificación está seleccionada, las relaciones de artículo de ingeniería se copian en la estructura personalizada. Temas relacionados relaciones entre artículos de ingeniería Material alternativo Si esta casilla de verificación está seleccionada, los materiales alternativos de los componentes de estructura también se copian. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el proceso de copia omite los materiales alternativos. Temas relacionados Materiales agotados y alternativos y artículos personalizados Material agotado Si esta casilla de verificación está seleccionada, los materiales agotados de los componentes de estructura también se copian. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el proceso de copia omite los materiales agotados. Temas relacionados Materiales agotados y alternativos y artículos personalizados Generar códigos de artículo nuevos cuando haya artículo personalizado LN genera un nuevo código de artículo cuando se cumplimenta un artículo personalizado. Preguntar antes de generar código de artículo nuevo Siempre que se genere un nuevo código de artículo, LN le solicitará que confirme esta acción. Copiar Copia el rango seleccionado. |