| # Secuencia de entrega de material/ posconsumo Infor LN SP1 En Infor LN SP1, si está gestionando más de una orden de fabricación, el material se entrega primero o es posconsumido para la orden de fabricación con el número de orden de fabricación más bajo. La fecha de inicio de la orden de fabricación no se tiene en cuenta cuando se entrega o se posconsume el material. Infor LN FP2 En Infor LN FP2, el posconsumo o la entrega de material para las órdenes de fabricación también se puede determinar mediante la fecha de inicio de la orden de fabricación. Una orden de fabricación con un número de orden de fabricación alto puede tener una fecha de inicio de fabricación anterior a una orden de fabricación con un número de orden de fabricación bajo. En ese caso quizá desee en primer lugar entregar o posconsumir material para la orden de fabricación con la primera fecha de inicio. Por lo tanto, puede elegir entre dos secuencias en las que se debe entregar o posconsumir el material para las órdenes de fabricación: Based on Start Dates Based on Order Numbers Utilice el campo Secuencia de entrega en la sesión Iniciar entrega de stock (tisfc0207m000) para determinar la secuencia en la que se emite el material. Utilice el campo Secuencia de posconsumo en la sesión Materiales y horas de posconsumo (tisfc0220m000) para determinar la secuencia en la que se posconsume el material. |