| # Datos de orden de fabricación predeterminados (tisfc0102s000) Utilice esta sesión para definir valores predeterminados de órdenes de fabricación y de grupos de órdenes de fabricación. La serie de la orden de fabricación a la que pertenece una orden (o grupo) de fabricación determina los valores predeterminados que se van a utilizar. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Agrupación de órdenes Grupo de números El grupo de números para los que se definen los valores predeterminados. Estos valores predeterminados sólo se pueden utilizar si este grupo de números es igual al campo Number Group in Production Ordering de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Serie de órdenes de fabricación Serie La serie para la que se definen valores predeterminados. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Método de movimiento de operación anterior Este campo determina el efecto de la reprogramación de la operación en la planificación de operaciones anteriores. El valor de este campo es el valor predeterminado para el campo Operaciones anteriores en la sesión de detalles Órdenes de fabricación (tisfc0501m000). Al mover la operación 30 de la siguiente estructura de operaciones, las operaciones 10, 20 y 60 resultan afectadas por el campo de método de movimiento de operación anterior.
               10
            |------+
                   |   30     40     50
                   |-------|------|------|
                   |              |
               20  |          60  |
            |------+       |------+
El método de movimiento de operaciones no se tiene en cuenta cuando se transfiere la planificación de fabricación mediante la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000) o la sesión Transferir planificación de fabricación (tisfc1202m000). El método de movimiento sólo se utiliza cuando se transfiere en el nivel de operación en la sesión de detalles Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Método de movimiento de próxima operación Este campo determina el efecto de la reprogramación de la operación en la planificación de las operaciones de seguimiento. El valor de este campo es el valor predeterminado para el campo Operaciones siguientes en la sesión de detalles Órdenes de fabricación (tisfc0501m000). Al mover la operación 30 de la siguiente estructura de operaciones, las operaciones 40 y 50 resultan afectadas por el campo de método de movimiento de próxima operación:
               10
            |------+
                   |   30     40     50
                   |-------|------|------|
                   |              |
               20  |          60  |
            |------+       |------+
El método de movimiento de operaciones no se tiene en cuenta cuando se transfiere la planificación de fabricación mediante la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000) o la sesión Transferir planificación de fabricación (tisfc1202m000). El método de movimiento sólo se utiliza cuando se transfiere en el nivel de operación en la sesión de detalles Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Departamento de cálculo El valor predeterminado del campo Departamento de cálculo en la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000). Temas relacionados Departamentos de cálculo Departamento de cálculo El nombre del centro de trabajo. Estimaciones de momento de congelación El valor predeterminado del campo Moment Freezing Estimates en la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000). Componente de costo de transferencia de OEC El valor predeterminado del campo WIP Transfer Cost Comp. en la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000). Valores permitidos El componente de costo especificado debe ser del tipo Costos de transferencia OEC. Temas relacionados Transferencia de OEC Listar etiqueta Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor predeterminado de la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0101s000) es que se liste una etiqueta para la orden de fabricación cuando utilice la sesión Registrar órdenes terminadas (tisfc0520m000) para terminar la orden de fabricación. Temas relacionados Etiquetas en Fabricación Dividir horas en preparación y fabricación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se dividirán las horas estimadas y reales de una operación. Las horas estimadas y reales de una operación se pueden dividir en tiempos de preparación y en tiempos de ciclo. Esto se traduce en una parte de preparación y una parte de fabricación para las horas de mano de obra y las horas de máquina reales y estimadas, que puede ver, por ejemplo, en la sesión Costos de horas estimados comparados con reales (ticst0502m000). Aunque para no alterar el rendimiento del sistema, es mejor no efectuar dicha división cuando se posconsumen horas (es decir, cuando se ha seleccionado la casilla de verificación Horas de posconsumo en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000)) |