| # Almacenar artículos genéricos terminados Este tema describe cómo almacenar un artículo una vez terminada una orden de montaje. Introducción En LN, un artículo del tipo genérico no se puede almacenar en stock. Para almacenar un artículo genérico terminado en stock, debe asociar el artículo genérico a un artículo estándar. El tipo de artículo del artículo estándar es Fabricación. Ambos artículos representan el mismo artículo físico. En Control de montaje, utiliza el artículo genérico. En Control de ventas y Almacenaje, utiliza el artículo estándar asociado. También puede utilizar esta configuración para ejecutar las operaciones posmontaje en centros de trabajo normales una vez que el artículo sale de la línea de montaje. Para obtener más información, consulte Operaciones posmontaje. Nota Si envía el artículo al cliente justo después de terminar la orden de montaje, sólo necesita el artículo genérico. Preparación Los artículos deben tener las propiedades siguientes: El método de planificación del artículo genérico y el artículo estándar deben ser FAS. Ambos artículos deben ser artículos seriados. Si utiliza la preconfiguración de unidades, ambos artículos deben ser artículos con unidad preconfigurada. Para especificar el artículo estándar asociado al artículo genérico, utilice la sesión Artículo genérico - Línea de montaje (tiapl2500m000). Para obtener más información, consulte Almacenar artículos genéricos terminados - Configuración. Restricciones Si hay un artículo fabricado asociado a un artículo genérico, no puede realizar las siguientes acciones con dicho artículo: Utilizar el artículo en Compras Crear una estructura de materiales (BOM) para el artículo o utilizar el artículo como componente en otra estructura Crear una orden de fabricación para el artículo que no sea una orden de reproceso Planificar el artículo en Planificación Empresarial Eso es imposible porque el método de planificación del artículo es FAS. Utilizar el artículo estándar en el módulo Control de proyecto. El segmento del proyecto del código del artículo debe estar vacío. No puede devolver un artículo FAS a la línea de montaje para que se reprocese. Nota Puede crear rutas para operaciones de posmontaje del artículo FAS estándar fabricado. Procedimiento Entrada de orden de venta Para definir una línea de orden de venta para un artículo genérico que se debe almacenar en stock tras su finalización, especifique el artículo estándar asociado en la línea de orden de venta. Según el artículo estándar que especifique, LN recupera el artículo genérico vinculado a este artículo estándar en la sesión Artículo genérico - Línea de montaje (tiapl2500m000). LN establece el campo Tipo de entrega en la línea de orden de venta como Almacén. Debe definir la variante de producto del artículo genérico de una de estas formas: Configure el artículo genérico en Configuración de productos o en Planificación de montaje, como se determina en la casilla de verificación Configurar por PCF de la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000). Seleccione una variante de producto previamente configurada. Nota Aunque un artículo genérico tenga un artículo estándar asociado, puede seguir introduciendo el artículo genérico en una línea de orden de venta. Si especifica el artículo genérico en una línea de orden de venta, LN establece el campo Tipo de entrega de la línea de orden de venta como Centro de trabajo, por lo que no puede almacenar el artículo terminado en stock. Gestión de orden de montaje Si una línea de orden de venta tiene un artículo con el método de planificación FAS, LN crea una orden de montaje en Control de montaje. El artículo de la orden de montaje es el artículo genérico. Cuando la orden de montaje está secuenciada, LN genera el número de serie del artículo terminado. Cuando la operación final de la orden de montaje está completada, LN realiza las siguientes acciones: LN genera una orden de almacenaje para recibir el artículo terminado en stock. El artículo de la orden de almacenaje es el artículo estándar. El estatus de la orden de montaje se convierte en Reportar como terminado. LN establece el campo Propiedad de la línea de orden de entrada como Propiedad de la compañía. Después de recibir el artículo en stock y de haber realizado cualquier inspección de entrada necesaria, la orden de montaje obtiene el estatus Terminado. Si el artículo es rechazado o destruido después de la inspección, la variante de producto pertinente obtiene el estatus Cancelado. Si una variante de producto ha obtenido el estatus Cancelado, para continuar procesando la orden de montaje, cancele manualmente la orden de venta y cree una nueva con otra variante de producto. La variante de producto es Cancelado sólo cuando se cumplen las condiciones siguientes: Cuando el parámetro Vender varios con la misma configuración está establecido en Sí. Cuando un artículo de fabricación FAS se enumera en la línea de orden de venta. LN vincula la estructura según fabricación con el artículo estándar en lugar de con el artículo genérico. Nota Para que se pueda lanzar la línea de orden de venta a Almacenaje, una línea de orden de venta para un artículo FAS estándar debe tener un número de serie. Operaciones posmontaje Para realizar otras operaciones en un artículo una vez que éste sale de la línea de montaje, cree una orden de reproceso. Para obtener más información, consulte Operaciones posmontaje. Temas relacionados Resumen de control de montaje Almacenar artículos genéricos terminados - Configuración Operaciones posmontaje |