| # Crear gráficos de partes por millón Este gráfico se utiliza para comparar el rendimiento de calidad de partes por millón (PPM) real de un artículo contra una medición de destino y media (para un mes/año). El gráfico se obtiene de los resultados de inspección reales para un período definido por el usuario. Ejemplo Los gráficos de partes por millón se crean basándose en los datos de la sesión Estadísticas de calidad de artículo (qmptc1140m000). Ejemplo: El gráfico se traza basándose en las siguientes reglas: Los valores de PPM se determinan para cada origen de orden, artículo o artículo/proveedor, año y período. Se asume que cada unidad de un artículo inspeccionado es una oportunidad. Se determina el número total de unidades inspeccionadas en el período, es decir, las oportunidades totales por período. Se determina el número total de unidades rechazadas en el período, es decir, las piezas defectuosas totales por período. Piezas defectuosas por oportunidad representa el número de piezas defectuosas dividido entre el número de oportunidades en el período. Piezas defectuosas por oportunidad por período = Piezas defectuosas totales por período / Oportunidades totales por período. Piezas defectuosas por millón de oportunidades representa las piezas defectuosas por cada millón de oportunidades. Piezas defectuosas por millón de oportunidades por mes = Piezas defectuosas por oportunidad por mes x 1.000.000 Piezas defectuosas por millón por año se calcula de la misma manera utilizando el número total de oportunidades y el número total de piezas defectuosas en el año. Se muestran los datos calculados de Piezas defectuosas por millón de oportunidades por período. Cada período se representa mediante un punto concreto en el gráfico. Las Piezas defectuosas por millón de oportunidades por año se pueden trazar como una media calculada en todos los períodos del año o para cada trimestre. Cómo funciona en LN Puede acceder al gráfico PPM desde la sesión Estadísticas de calidad de artículo (qmptc1140m000). El gráfico se crea para los campos mostrados en la sesión, para todos los períodos del año seleccionado. Cuando se seleccionan varios períodos, el rango se amplía según la selección. Nota Si selecciona los períodos 3 y 5, también se muestra el período 4 para mantener la coherencia. Cuando el gráfico se inicia por primera vez, los valores predeterminados se guardan en la sesión Gráfico de partes por millón (qmptc1740m000). Haga clic en Modificar gráfico para cambiar los valores. A continuación se incluyen las opciones para modificar el gráfico de PPM: Incluir aceptaciones del lote a omitir: Este indicador determina si se deben incluir en los datos utilizados para generar el gráfico lotes aceptados para inspecciones de orden omitidas. Reinspección: Utilice las opciones Excluyendo reinspecciones e Incluyendo reinspecciones para determinar los datos utilizados para generar el gráfico. El ejemplo siguiente describe cómo se trazan los datos en el gráfico para la opción seleccionada. Ejemplo Se definen las órdenes siguientes para un período:
Unidad | Muestra | Característica 1 | Característica 2 | Característica 3 | Resultado
1 | 1 unidad | Sin errores | Con errores | Con errores | 1 muestra con errores
2 | 1 unidad | Sin errores | Sin errores | Sin errores | 1 muestra sin errores
3 | 1 unidad | Con errores | Con errores | Con errores | 1 muestra con errores
4-5000 | 4.996 unidades | Sin errores | Sin errores | Sin errores | 4.996 muestras sin errores
El resultado son 2 errores de una muestra de 5.000 o 2/5.000 *1.000.000 o 400 ppm.
Inspección de orden | Cantidad de orden | Cantidad de muestra | Aceptada/Rechazada | Orden de reinspección
1 | 100 | 100 | Aceptada |
2 | 200 | 200 | Rechazada | 3
3 | 200 | 200 | Rechazada |
4 | 200 | 200 | Rechazada |
5 | 200 | 200 | Aceptada |
6 | 200 | 200 | Rechazada | 7
7 | 200 | 200 | Rechazada | 8
8 | 200 | 200 | Aceptada |
Los resultados acumulados son: Cantidad aceptada excluyendo reinspección: 300 (orden 1 y 5). Cantidad rechazada excluyendo reinspección: 600 (orden 2, 4 y 6). Cantidad aceptada incluyendo reinspección: 500 (orden 1, 5 y 8). Cantidad rechazada incluyendo reinspección: 400 (orden 3 y 4). Los resultados se muestran en la sesión Estadísticas de calidad de artículo (qmptc1140m000).
Aceptado excluyendo reinspección | Rechazado excluyendo reinspección | Aceptado incluyendo reinspección | Rechazado incluyendo reinspección | Cantidad omitida
300 | 600 | 500 | 400 | 0
Si selecciona la opción Excluyendo reinspecciones, los datos del gráfico se trazan como: Aceptado: 300 Rechazado: 600 Si selecciona la opción Incluyendo reinspecciones, los datos en el gráfico se trazan como: Aceptado: 500 Rechazado: 400 |