| # Procedimiento para la vinculación de designadores de referencia en la estructura de ingeniería En LN, los designadores de referencia están vinculados al material de las líneas de estructura de ingeniería. Debe seguir estos pasos: Fase 1. Definir designadores de referencia Defina los designadores de referencia en la sesión Designadores de referencia (tcmcs0190m000). Los designadores de referencia pueden tener, por ejemplo, un nombre o un código que indica la ubicación donde se debe insertar un componente en un artículo. Fase 2. Vincular designadores de referencia a la revisión de un artículo de ingeniería Si lo desea, puede vincular designadores de referencia a la revisión de un artículo de ingeniería en la sesión Designadores de referencia por artículo de ingeniería (tiedm0120m000). No es obligatorio vincular manualmente designadores de referencia a la revisión de un artículo de ingeniería, pero puede ser útil cuando uno o más designadores de referencia son aplicables sólo a la revisión de un artículo de ingeniería específico. Si no vincula manualmente designadores de referencia a la revisión de un artículo de ingeniería en este paso, los designadores de referencia se vinculan automáticamente al artículo de ingeniería de la sesión Designadores de referencia por artículo de ingeniería (tiedm0120m000) después de efectuar el Paso 3. Fase 3. Vincular designadores de referencia al material de una línea de estructura de ingeniería En la sesión Estructura de ingeniería (tiedm1110m000) puede vincular designadores de referencia a una línea de estructura de ingeniería específica. Para ello, seleccione la línea de estructura de ingeniería y haga clic en Designadores de referencia por estructura de ingeniería, en el menú apropiado. En ese momento se iniciará la sesión Designadores de referencia por estructura de ingeniería. Fase 4. Seleccionar designadores de referencia Debe hacer clic en New, en la sesión Designadores de referencia por estructura de ingeniería (tiedm2110m000), para vincular designadores de referencia. Puede hacer zoom a las sesiones siguientes a fin de seleccionar designadores de referencia: Si ha definido designadores de referencia por revisión de artículo de ingeniería (Paso 2), puede hacer zoom al campo Design. referencia a la sesión Designadores de referencia por artículo de ingeniería (tiedm0120m000) para seleccionar designadores de referencia. Si no ha definido designadores de referencia por revisión de artículo de ingeniería, puede hacer zoom al campo Design. referencia a la sesión Designadores de referencia (tcmcs0190m000) para seleccionar designadores de referencia. Un designador de referencia puede aplicarse a uno o varios artículos de la línea de estructura de ingeniería. Debe utilizar el campo Cantidad de la sesión Designadores de referencia por estructura de ingeniería (tiedm2110m000) para indicar el número de artículos de la línea de estructura de ingeniería a los que se aplica el designador de referencia. Ejemplo Suponga que la cantidad de artículos de una línea de estructura de ingeniería es seis: Si especifica 1 en el campo Cantidad de la sesión Designadores de referencia por estructura de ingeniería (tiedm2110m000), el designador de referencia se aplica a un sólo artículo de la cantidad en la línea de estructura de ingeniería. Si especifica 5, el designador de referencia se aplica a cinco de cada seis artículos de la cantidad de línea de estructura de ingeniería. También puede especificar una cantidad de 2, por ejemplo, para un designador de referencia y de 3 para otro designador de referencia. Puede especificar una cantidad de 6 para un designador de referencia, que puede significar que todos los artículos de la línea de estructura de ingeniería se deben montar en la misma ubicación. Si la cantidad de artículos de una línea de estructura de ingeniería es de seis, puede incluso especificar 4 como la cantidad para un designador de referencia, y 3 como la cantidad para otro designador de referencia. Esto significa que uno de los artículos de la línea de estructura de ingeniería está relacionado con dos designadores de referencia. Temas relacionados Resumen de designadores de referencia MBC y designadores de referencia |