| # Agrupar orden de estación de línea Las CLSO se utilizan en la asignación de piezas de montaje y en el posconsumo para combinar materiales para una orden estación de línea (por un día). Parámetros El parámetro Proceso de transacciones determina la utilización de CLSO. Este parámetro se define en la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000) y puede tener los siguientes valores: Basado en estación de línea: Sólo se crea una CLSO para cada estación de línea cada día. Basado en orden: se crea una CLSO para cada orden de montaje. Las CLSO se utilizan en la asignación de piezas de montaje y en el posconsumo para combinar materiales para una orden de estación de línea. Una CLSO cubre un día completo en el proceso de transacciones basado en estación de línea, o una orden de montaje en el proceso de transacciones basado en orden. Los datos para cada período se mantienen separados. En el proceso de transacciones basado en estación de línea, cada período da como resultado una línea de orden de almacenaje distinta para la asignación de piezas de montaje. En el proceso de transacciones basado en orden, se genera una orden de almacenaje específica para cada CLSO. A través del menú apropiado puede realizar las acciones siguientes: Cambiar el estatus de una CLSO de Cerrado a Abierto. Inicie la sesión Orden de estación de línea agrupada - Necesidades de piezas de montaje (tiasc7140m000) para ver las necesidades de piezas de montaje de cada CLSO. Temas relacionados Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea Órdenes de montaje |