| # Calcular ATP de artículo En la sesión Item Master Plan (cprmp2101m000), varios campos proporcionan información de la cantidad del artículo que está disponible en un momento determinado: Stock proyectado. ATP. Cumulative ATP. El stock proyectado muestra el nivel de stock tal como estaba previsto según el stock anterior, la demanda prevista y el suministro planificado. Si desea más información, consulte el tema Calcular el stock proyectado. El disponible comprometible (ATP) es un indicador de la disponibilidad de stock que está concebido especialmente para el proceso de aceptación de órdenes. En la sesión Item Master Plan (cprmp2101m000), la ATP se muestra en dos formatos: La ATP para un período de planificación La ATP acumulada. Cálculo de ATP para un período de planificación La ATP para un período de planificación es un valor cero o mayor que indica la cantidad del suministro planificado para un período de planificación que no se ha usado todavía para cubrir la demanda real. El suministro total planificado para un período de planificación se muestra en el campo Total de recepciones de la sesión Item Master Plan (cprmp2101m000) y es igual a la suma de: Plan de fabricación. Órdenes planificadas de fabricación. Recepciones programadas de fabricación. Plan de compras. Órdenes planificadas de compra. Recepciones programadas de compra. Órdenes planificadas de distribución. Recepciones programadas de distribución. La demanda real total es igual a la suma de: Órdenes de cliente. Demanda dependiente de material. Demanda dependiente programada. Demanda dependiente de distribución. Para el período de planificación actual y para cada período posterior dentro del horizonte ATP/CTP, la ATP se calcula del modo siguiente: Para el período de planificación actual, se añade el stock físico a la ATP. Si el resultado del cálculo de la ATP es negativo, la ATP para ese período de planificación se establece en cero. Puede hacerse una provisión de parte de la ATP del artículo dentro de un período de planificación como reserva de CTP de componente. Véase Reservas de CTP de componente. En este caso, esa reserva de CTP se resta de la ATP del artículo (de componente). Reservas CTP Si se ha habilitado comprobaciones de CTP de componente y/o de capacidad CTP para un artículo de planificación, ello afecta a la manera en que actúa LN con niveles ATP negativos cuando actualiza la ATP. Si la ATP acumulada de ese artículo de planificación se convierte en negativa, el nivel ATP negativo se transfiere a: Los componentes del artículo críticos en CTP, como una reserva de CTP de componente. Los recursos del artículo críticos en CTP, como una reserva de capacidad CTP. En este caso, la cantidad fabricada adicionalmente del propio artículo se almacena como recepción de reservas CTP. Las reservas CTP se restan de la ATP de un artículo de componente o de una capacidad CTP de recurso. Esto significa que la ATP de un artículo se ve reducida por cualquier reserva de CTP de componente hecha para ese artículo por artículos de nivel superior en la estructura de materiales (BOM). Compromiso de orden La ATP acumulada es una herramienta adecuada para el compromiso de orden. Cuando se van a aceptar órdenes de cliente, la ATP acumulada de un período de planificación es un indicador claro de la cantidad de la orden que puede continuar comprometiendo para su entrega en ese período. Normalmente, cuando se hace referencia a la comprobación de la ATP de un artículo (en sentido general), lo que se comprueba realmente no es la ATP que puede ver en la sesión Item Master Plan (cprmp2101m000), sino la ATP acumulada. La funcionalidad de la noción de ATP acumulada se mejora aún más con las técnicas de comprobación de la capacidad comprometible (CTP) ampliada. Esas técnicas no sólo consideran lo que se puede comprometer según el suministro planificado, sino que también exploran la posibilidad de fabricar más de lo que indica la planificación de suministro actual. Canales En la sesión Channel Master Plan (cpdsp5130m000), se usa la ATP por canal. Ésta no depende de la disponibilidad del artículo, como en la ATP de artículo, sino que se obtiene de la demanda autorizada del canal en cuestión. Temas relacionados Tipos de comprobaciones ATP y CTP ATP de artículo Calcular el stock proyectado Reservas de CTP de componente ATP por canal Calcular ATP acumulada |