| # Planificación de bloque de órdenes En esta sección se describe el concepto de bloques de órdenes. El uso de bloques de órdenes le ayudará a minimizar la pérdida de tiempo de fabricación cuando realice un cambio de formato de un producto a otro. Los bloques de órdenes pueden ayudarle a configurar una programación de fabricación óptima reduciendo el tiempo perdido en actividades de preparación de la máquina. Si genera bloques de órdenes, LN combina un número de órdenes de fabricación para formar un bloque de órdenes. Una vez que haya generado los bloques de órdenes, puede añadir manualmente órdenes de fabricación al bloque de órdenes, o eliminarlas de dicho bloque. Ejemplo Ejemplos de situaciones en las que puede utilizar esta funcionalidad: Los artículos con colores distintos se deben pintar a pistola. Si aplica un color distinto al último color utilizado, necesita tiempo de preparación para sustituir la pintura y limpiar el equipo. Si el color anterior era más oscuro que el color nuevo, deberá realizar una limpieza completa. Una secuencia de colores claros a colores oscuros es la más eficaz. Una máquina se puede equipar con varias herramientas. Si pone los artículos que requieren la misma herramienta en orden sucesivo, ahorrará tiempo de preparación. En el primer ejemplo, definirá una clase de preparación "color" y los estados de preparación, por ejemplo, "blanco", "azul claro", "marrón oscuro". Configurar bloques de órdenes Para configurar bloques de órdenes: Defina las clases y los estados de preparación en el módulo Tablas del paquete Común. Vincule los estados de preparación a las operaciones en la sesión Setup Classes and States by Routing Operation (tirou1104m000). Una vez que haya planificado las órdenes de fabricación, puede ajustar los estados de preparación en la sesión Setup Classes and States by Operation (tisfc0133m000). Si desea más detalles, consulte: Definir clases y estados de preparación Configurar la planificación de bloques de órdenes Planificar con bloques de órdenes Para poner un conjunto de órdenes de fabricación en una programación de fabricación eficaz, debe hacer lo siguiente: Utilizar la sesión Generate Order Block Planning (tisfc0251m000) para generar los bloques de órdenes para las órdenes de fabricación que desea programar. Modificar estos bloques de órdenes como sea necesario. Hay disponible un tablero gráfico de planificación. Actualizar los datos de planificación de los bloques de órdenes en las órdenes de fabricación reales, como se muestra en la sesión Production Planning (tisfc0110m000). Para obtener más información, consulte Planificar con bloques de órdenes Limitación Si una orden de fabricación tiene muchas operaciones en muchas máquinas distintas, puede coordinar la programación en una sola de estas máquinas. Temas relacionados Información básica sobre las clases y estados de preparación en LN Configurar la planificación de bloques de órdenes Planificar con bloques de órdenes |