| # Estructura de ingeniería para la fabricación de montajes En Infor LN FP6, puede crear una estructura de ingeniería para módulos de ingeniería. Para crear una estructura de ingeniería para módulos de ingeniería: Inicie la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería (multinivel) (tiedm1230m000). Genere datos de copia para una estructura de ingeniería para un artículo de ingeniería del tipo Módulo de ingeniería. Inicie la sesión Finalizar datos de ingeniería (tiedm3240m000). Para finalizar, copie los datos generados en el paso anterior. Nota Los artículos de ingeniería donde Tipo de artículo = Fabricación y Origen de suministro predeterminado = Montaje sólo se deben utilizar en EDM. Estos artículos se consideran como un submontaje fantasma. Estos artículos no se copian en Control de montaje ni en Control de planta y no se deben definir en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Por tanto, si en la estructura de ingeniería el componente es un artículo de ingeniería del tipo Fabricación y el origen de suministro predeterminado es Montaje, el campo Tipo de la línea de estructura queda restringido a un artículo de ingeniería. Con el proceso de copia, se copia la estructura de ingeniería a la estructura de montaje y se comprime la estructura de BOM. Consulte Comprimir. La estructura de ingeniería de un módulo de ingeniería o de un artículo de montaje de fabricación contiene estos campos: Art. El artículo es del tipo Módulo de ingeniería. Número de posición Número de secuencia Fecha de efectividad Fecha de vencimiento Indicador Configuración estándar, si se ha implementado Preconfiguración de unidades (UEF) Indicador Excepciones, si se ha implementado UEF Componente Ésta es la Pieza de montaje, o un submontaje fantasma, con la descripción. Cantidad neta Listar en documento de orden Comprimir El proceso de copia comprime la estructura del BOM de ingeniería. Comprimir significa que se omiten todos los módulos de ingeniería y los submontajes fantasma intermedios. Las relaciones de estructura multinivel se reducen a una relación de un solo nivel, donde las cantidades se multiplican y las fechas de efectividad se combinan. En esta figura se muestra un ejemplo de compresión: Las siguientes relaciones de estructuras multinivel se reducen a una relación de un solo nivel: Módulo A -> Módulo B -> Pieza T Combinado con Módulo A -> Pieza T Módulo A -> Módulo C -> Fantasma F -> Pieza V Combinado con Módulo A -> Pieza V Módulo A -> Módulo C -> Fantasma F -> Pieza W Combinado con Módulo A -> Pieza W Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Estructuras de ingeniería Composición de una estructura multinivel |