| # Estructura y operaciones de montaje (tiapl2120s000) Utilice esta sesión para ver y mantener las piezas de montaje, operaciones y estaciones de línea necesarias para un módulo de ingeniería concreto. En LN, las piezas y operaciones comprimidas se entregan desde un origen externo. Por lo tanto, sólo puede estar seleccionada la casilla de verificación Piezas de montaje y operaciones externas de la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0100s000). Por consiguiente, no puede cambiar los datos de la sesión actual, excepto cuando trabaje en Modo de prueba y su compañía actual se defina como compañía maestra. Si cambia los datos de la sesión actual, deben procesarse los cambios según las necesidades de piezas de montaje existentes en Planificación Empresarial y según las órdenes de montaje existentes. Para procesar estos cambios, debe ejecutar las sesiones siguientes: Calcular necesidades de piezas de montaje (tiapl2221m000) o Calcular necesidades de piezas de montaje (varias Bshell) (tiapl2222m000) Actualizar y congelar órdenes de montaje (tiapl3203m000) o Actualizar y congelar órdenes de montaje (varias Bshells) (tiapl3204m000) Nota Estas sesiones sólo pueden procesar los cambios bajo ciertas condiciones. Temas relacionados Resumen de planificación de montaje Módulo de ingeniería El código del módulo de ingeniería para el que se muestran las piezas de montaje y operaciones necesarias en esta sesión. Número de posición El número de posición de la línea que contiene las piezas de montaje y operaciones comprimidas en la sesión actual. De forma predeterminada, LN muestra el último número de posición utilizado más 10. Este procedimiento proporciona la secuencia 10, 20, 30, etc. La numeración de las posiciones es sin restricciones. Número de secuencia El número de secuencia es una subdivisión del número de posición. Puede utilizar números de secuencia para crear una variante de un registro, por ejemplo, con otra fecha de referencia o excepción. Fecha de efectividad La fecha en la que la información mostrada, como pieza de montaje, cantidad, etc. pasa a ser efectiva para el módulo de ingeniería seleccionado. Nota El solapamiento de efectividad está permitido. La Fecha de efectividad debe ser anterior a la Fecha de vencimiento. Si se utiliza una excepción, la información es efectiva si son válidos tanto el rango de fechas como la excepción. Fecha de vencimiento La fecha hasta la cual la información mostrada, como pieza de montaje, cantidad, etc. es efectiva para el módulo de ingeniería seleccionado. Nota El solapamiento de efectividad está permitido. La Fecha de efectividad debe ser anterior a la Fecha de vencimiento. Si se utiliza una excepción, la información es efectiva si son válidos tanto el rango de fechas como la excepción. Configuración estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la información mostrada forma parte de la configuración estándar. La configuración estándar define qué piezas de montaje, operaciones, etc. deben utilizarse siempre para este módulo de ingeniería, a menos que una excepción anule la configuración estándar. Temas relacionados Excepciones en preconfiguración de unidades Hay excepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una excepción vinculada a la información mostrada. No puede seleccionar o deseleccionar esta casilla de verificación, pero debe seleccionar una excepción en la sesión Excepciones (tcuef0105m000). Haga clic en Excepciones para hacer zoom a esa sesión. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se selecciona la casilla de verificación Configuración estándar. Temas relacionados Excepciones en preconfiguración de unidades Pieza de montaje La pieza de montaje que se utiliza para el módulo de ingeniería seleccionado. Las condiciones siguientes se aplican a la pieza de montaje: El Tipo de artículo debe ser Fabricación o Compra. Deben estar presentes los datos de planificación de artículo. Consulte la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000) para obtener información acerca de estos datos. Revisión La revisión de la pieza de montaje. Cantidad neta El número de piezas de montaje necesarias para el módulo seleccionado. Nota El valor cero no está permitido. Unidad La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Listar en documento de orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la pieza de montaje en las instrucciones de trabajo. Vincular con EDM Si esta casilla de verificación está seleccionada, la estructura de montaje se vincula a una estructura de ingeniería. Stock en planta Si esta casilla de verificación está seleccionada, la pieza de montaje es un artículo de stock en planta. Los artículos de stock en planta son artículos pequeños y baratos que se suelen utilizar en planta, como por ejemplo los tornillos. Los artículos de stock en planta no están incluidos en el contenido de las órdenes. Por lo tanto, en estos artículos no se realiza ninguna transacción, como el posconsumo. Los artículos de stock en planta tampoco se tienen en cuenta en el cálculo de necesidades de piezas de montaje. No obstante, los artículos de stock en planta se gestionan como parte del contenido de la orden, aunque todavía no se realiza ninguna operación sobre estos artículos si se listan en los documentos de orden (instrucciones de trabajo). Las piezas de montaje se listan en el documento de orden, si la casilla de verificación Listar en documento de orden está seleccionada en la sesión actual. Los artículos pueden almacenarse como stock en planta si: Los costos de mantenimiento de stock asociados de los artículos son bajos. Los artículos están presentes en planta. Las entregas no pueden especificarse manualmente. Nota El único sistema de suministro para artículos de stock en planta es KANBAN. El sistema de suministro puede seleccionarse en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2510m000), en la ficha Suministro de línea. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto presente para esta línea de estructura. Operación El código de la operación necesario en el módulo de ingeniería seleccionado. Línea de montaje El código de la línea de montaje en la que es necesaria la pieza de montaje y se realiza la operación. La línea de montaje debe existir en la compañía de la pieza de montaje comprimida. Segmento de línea El código del segmento de línea en el que es necesaria la pieza de montaje y se realiza la operación. Estación de línea El código de la estación de línea en la que es necesaria la pieza de montaje y se realiza la operación. Excepciones Inicia la sesión Excepciones (tcuef0105m000). |