| # Listar acciones de MBC Si el estatus de MBC es Nuevo, puede modificar los datos de esta sesión. Si añade un componente utilizando una acción MBC, no puede borrar ni reemplazar ese componente utilizando otra acción MBC vinculada directamente al mismo MBC. Para superar esta restricción, borre primero y añada a continuación el mismo componente utilizando el mismo MBC. El componente añadido puede tener una cantidad de estructura de ingeniería diferente del original. En ese caso, el valor del campo Cantidad en estructura de ingeniería se utiliza como cantidad absoluta, independientemente del valor del campo Tipo de sustitución. Puede realizar las acciones siguientes sobre un componente de estructura de ingeniería: Añadir Borrar Sustituir Si selecciona Sustituir, puede utilizar el campo Tipo de sustitución como operador para modificar la Cantidad en estructura de ingeniería. Si la casilla de verificación Incluir/Excluir artículo de ingeniería por acción de la sesión MBC (tiedm3110m000) está seleccionada, puede iniciar la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000) del menú apropiado para definir una lista de artículos de ingeniería que se incluyan o excluyan al utilizar la acción de MBC. Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático MBC y designadores de referencia |