| # Calcular necesidades de piezas de montaje Se calculan las necesidades de piezas de montaje para variantes de producto que cumplen los criterios siguientes: La fecha solicitada de salida de línea de montaje se encuentra dentro del período congelado de demanda, definido en la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0100s000). La casilla de verificación Piezas de montaje asignadas no está seleccionada. La casilla de verificación Pendiente de borrado no está seleccionada. El Estatus de montaje es Abierto, Planificado o Congelado. Nota Si especifica una Fecha fuera del período congelado de demanda, aparece un mensaje de advertencia. Las variantes de producto que se encuentran dentro del período congelado de demanda también pueden encontrarse dentro del período congelado de asignación. En ese caso, es probable que las piezas de montaje ya estén asignadas por Control de montaje, es decir, por la sesión Crear asignación de pieza de montaje (tiasc7240m000). Si no se asignan todas o parte de las piezas, la sesión actual tiene en cuenta las líneas de montaje para las que no se hayan asignado las piezas. Consulte la sesión Variante de producto - Líneas de montaje (tiapl3520m000) para ver el estatus de asignación por línea de montaje. La sesión actual no tiene en cuenta las piezas de montaje para las que la casilla de verificación Stock en planta está seleccionada en la sesión Estructura y operaciones de montaje (tiapl2520m000). La sesión actual calcula las necesidades de piezas de montaje en función de programaciones de segmento, que es un cálculo aproximado útil para volúmenes importantes. Las programaciones de segmento aparecen en la sesión Programaciones de segmento (tiapl4500m000). Al contrario que la asignación de piezas de montaje que se lleva a cabo en Control de montaje, la sesión actual calcula simultáneamente las necesidades para todas las compañías y líneas de montaje de la selección. Para asegurar que las necesidades de piezas de montaje se calculan en función de los datos más recientes, la sesión actual realiza primero las acciones siguientes: Actualizar programaciones de segmento. Se actualizan las programaciones de segmento si se detectan cambios que afectan a la programación, o si ha seleccionado la casilla de verificación Actualizar programaciones de segmento. Actualizar estatus de asignación. El estatus de asignación se lee desde Control de montaje y se copia en Planificación de montaje. El estatus de asignación aparece en Planificación de montaje en la sesión Variante de producto - Líneas de montaje (tiapl3520m000) y los detalles de la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000). Generar estructuras de variante de producto de las variantes de producto que cumplen los criterios de selección descritos anteriormente. Una vez creada la estructura de variante de producto, la casilla de verificación Estructura de variante de producto generada se selecciona en los detalles de la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000). Tenga en cuenta que la estructura de variante de producto sólo se genera si la casilla de verificación Estructura de variante de producto externa no está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0100s000). Después de estos pasos preparatorios, se calculan las necesidades de piezas de montaje para las variantes de producto seleccionadas, y se transfieren las necesidades a Planificación de montaje para todas las compañías relacionadas. Se transfieren las necesidades, utilizando archivos que almacenan las necesidades por compañía y por fecha. El directorio en el que se escriben estos archivos se define en el campo Directorio de necesidades de piezas de montaje en los detalles de la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0100s000). Una vez calculadas y transferidas las necesidades de piezas de montaje, se crea un listado de finalización. Si se produce algún error, se habilita el botón Mensajes. Haga clic en este botón para mostrar los mensajes de error. Temas relacionados Resumen de planificación de montaje Programaciones de segmento |