| # Posconsumir materiales y horas manualmente Antes de posconsumir las operaciones, debe seleccionar las operaciones que se deben posconsumir: Para órdenes de fabricación sencillas, seleccione las órdenes de fabricación y las operaciones que se deben posconsumir. Para las órdenes de fabricación en un grupo de órdenes de SFC, seleccione la casilla de verificación Grupo de órdenes SFC y especifique el grupo de órdenes. Los campos en el cuadro de grupo Rango de selección determinan las órdenes de fabricación que se posconsumen. Las órdenes de fabricación de artículos repetitivos sólo se posconsumen si la zona de programación del artículo repetitivo se halla dentro del rango de selección. Los campos del cuadro de grupo Configuración especifican las operaciones que se posconsumen. Esta configuración no está disponible si posconsume órdenes en grupos de órdenes. LN registra la cantidad de un producto que ya se ha posconsumido. Así se garantiza que cada cantidad de un producto se posconsuma sólo una vez. Si el campo de parámetro Método de posconsumo de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) tiene el valor Automático, la sesión Materiales y horas de posconsumo (tisfc0220m000) no tiene ningún efecto. Cuando se aplica el posconsumo automático, cada cantidad de producto se posconsume inmediatamente después de haberse registrado como terminado o rechazado. Puede posconsumir una orden de fabricación desde que se lanza hasta que se cierra. Puede especificar una fecha pasada en el campo Fecha de posconsumo, si desea aplicar la antedatación. Temas relacionados Posconsumir Antedatación Agrupación de órdenes |