| # Procedimiento para la vinculación de designadores de referencia en la estructura En LN, los designadores de referencia están vinculados al material de las líneas de estructura. Debe seguir estos pasos: Fase 1. Definir designadores de referencia Defina los designadores de referencia en la sesión Designadores de referencia (tcmcs0190m000). Los designadores de referencia pueden tener, por ejemplo, nombres o códigos que indican las ubicaciones donde se debe insertar un componente en un artículo. Fase 2. Vincular designadores de referencia a un artículo. Si lo desea, puede vincular designadores de referencia a un artículo en la sesión Designadores de referencia por artículo (tcibd0120m000). No es obligatorio vincular manualmente designadores de referencia a un artículo, pero puede ser útil cuando uno o más designadores de referencia son aplicables sólo a un artículo específico. Si no vincula manualmente designadores de referencia a un artículo en este paso, los designadores de referencia se vinculan automáticamente al artículo en la sesión Designadores de referencia por artículo (tcibd0120m000) después de efectuar el Paso 3. Fase 3. Vincular designadores de referencia al material de una línea de estructura En la sesión Estructura (tibom1110m000) puede vincular designadores de referencia a una línea de estructura específica. Para ello, seleccione la línea de estructura y haga clic en Designadores de referencia por BOM en el menú. En ese momento se inicia la sesión Designadores de referencia por BOM (tibom0120m000). Fase 4. Seleccionar designadores de referencia Debe hacer clic en New, en la sesión Designadores de referencia por BOM (tibom0120m000), para vincular designadores de referencia. En el campo Design. referencia, puede hacer zoom a las sesiones siguientes a fin de seleccionar designadores de referencia: Si ha definido designadores de referencia por artículo (Paso 2), puede hacer zoom a la sesión Designadores de referencia por artículo (tcibd0120m000) para seleccionar designadores de referencia. Si no ha definido designadores de referencia por artículo, puede hacer zoom a la sesión Designadores de referencia (tcmcs0190m000) para seleccionar designadores de referencia. Un designador de referencia puede aplicarse a uno o varios artículos de la línea de estructura. Debe utilizar el campo Cantidad de la sesión Designadores de referencia por BOM (tibom0120m000) para indicar el número de artículos de la línea de estructura a los que se aplica el designador de referencia. Ejemplo Suponga que la cantidad de artículos de una línea de estructura es seis: Si especifica 1 en el campo Cantidad de la sesión Designadores de referencia por BOM (tibom0120m000), el designador de referencia se aplica a un sólo artículo de la cantidad en la línea de estructura. Si especifica 5, el designador de referencia se aplica a cinco de cada seis artículos de la cantidad de línea de estructura. También puede especificar una cantidad de, por ejemplo, 2 para un designador de referencia, y 3 para otro designador de referencia. Puede especificar una cantidad de 6 para un designador de referencia, que puede significar que todos los artículos de la línea de estructura se deben montar en la misma ubicación. Si la cantidad de artículos de una línea de estructura es de seis, puede incluso especificar 4 como cantidad para un designador de referencia, y 3 como cantidad para otro designador de referencia. Esto significa que uno de los artículos de la línea de estructura está relacionado con dos designadores de referencia. Temas relacionados Resumen de designadores de referencia Procedimiento para la vinculación de designadores de referencia en la estructura de ingeniería |