| # Operaciones de fabricación Cuando Infor LN Calidad se implementa para operaciones de ruta, Infor LN crea órdenes de inspección para cada operación. Estas órdenes de inspección especifican las pruebas para los submontajes fabricados. Posibles escenarios para implementar calidad para las operaciones de ruta: Se inspeccionan los submontajes, pero las operaciones no se ven afectadas por las órdenes de inspección (método A). Debe inspeccionar los submontajes antes de registrar una operación como terminada. Sin embargo, puede listar la cantidad como terminada o rechazada, independientemente de los resultados de las pruebas (método B). Debe inspeccionar los submontajes antes de registrar las cantidades como terminadas o rechazadas. Las inspecciones generan recomendaciones para las cantidades terminadas y rechazadas (método C). Debe inspeccionar los submontajes antes de registrar las cantidades como terminadas o rechazadas. Los resultados de las inspecciones determinan la cantidad terminada y rechazada. No puede modificar estas cantidades (método D). Consecuencias para registrar como terminado El método elegido determina la utilización de los campos siguientes en la sesión Registrar operaciones terminadas (tisfc0130m000): Cantidad terminada Rechazada Cantidad para inspeccionar Debe especificar los datos en los campos Cantidad terminada y , sólo si selecciona el método A y B. Si deben inspeccionarse los submontajes antes de registrar las cantidades como terminadas o rechazadas (métodos C y D): Los campos Cantidad terminada y Rechazada se bloquean. Puede especificar los datos en el campo Cantidad para inspeccionar. Infor LN rellena los campos Cantidad terminada y Rechazada con los resultados de inspección cuando se procesa la orden de inspección. Si utiliza el método C, podrá modificar los campos Cantidad terminada y Rechazada después de cerrar la orden de inspección. Nota Si selecciona el método A y desea modificar las cantidades terminadas o rechazadas, tras haber cerrado la orden de inspección, Infor LN le pregunta si desea reabrir la orden de inspección. Si selecciona el método B, C o D, y desea modificar las cantidades terminadas o rechazadas tras haber cerrado la orden de inspección, Infor LN genera una nueva orden de inspección. Temas relacionados Integraciones de SFC con Control de Calidad Operaciones de bloqueo Definir motivos de bloqueo para Calidad |