| # Transferir actividades planificadas a órdenes de servicio Use este proceso para crear actividades planificadas y transferir dichas actividades a la orden de servicio. Cómo generar actividades planificadas y cómo transferirlas a la orden de servicio Fase 1. Definir un escenario de mantenimiento preventivo y una línea de mantenimiento preventivo Utilice la sesión Escenarios de mantenimiento preventivo (tsspc1130m000) para mantener los escenarios de mantenimiento preventivo según los cuales se genera un plan de mantenimiento, formado por actividades planificadas. Utilice la sesión Escenario de mantenimiento preventivo (tsspc1630m000) para crear o mantener líneas de escenario de mantenimiento preventivo. Puede listar las actividades de referencia que constituyen el escenario de mantenimiento de un artículo en la sesión Escenario de mantenimiento preventivo (tsspc1630m000). Los escenarios pueden ser de estos tipos: Basado en el uso ( Línea de escenario basada en uso (tsspc1131m100)). Ejemplo: realizar un mantenimiento después de 10.000 km o cuando la profundidad del dibujo del neumático sea inferior a 3 mm. Basado en el tiempo ( Línea de escenario basada en tiempo (tsspc1131m200)). Ejemplo: 12 veces al año. Basado en el tiempo según un modelo predefinido. Ejemplo: realizar un mantenimiento secundario tras dos meses, un mantenimiento general después de tres meses y un mantenimiento secundario tras 5 meses. Fase 2. Generar un modelo de actividad Utilice la sesión Generar modelo de actividad (tsspc1232m000) para generar un modelo de actividad para un rango de artículos de acuerdo con las actividades de referencia vinculadas para los artículos. Fase 3. Reglamento para escenarios de mantenimiento Utilice la sesión Reglamento para escenarios de mantenimiento (tsspc1135m000) para crear y mantener reglas de asignación de escenarios de mantenimiento preventivo. Al generar planes de mantenimiento, estas reglas de asignación de escenarios de mantenimiento determinan el escenario de mantenimiento válido según el cual se generan las actividades planificadas. Utilice esta sesión para vincular la Familia de artículos de servicio, la Familia de artículos seriados y el Grupo de instalación a la sesión Generar modelo de actividad (tsspc1232m000). Fase 4. Generar planificación Utilice la sesión Generar plan de mantenimiento (tsspc2200m000) para generar la planificación de mantenimiento para un rango de grupos de instalación. Fase 5. Transferir la planificación a una orden de servicio Utilice la sesión Transferir actividades planificadas a servicio externo (tsspc2220m000) para transferir actividades planificadas a una orden de servicio. Las actividades planificadas deben cumplir las condiciones siguientes: El campo Orden de servicio debe estar en blanco. El estatus de la actividad planificada debe ser Lanzado o Definitivo. La Fecha planificada de inicio debe encontrarse en el rango especificado. Nota Para iniciar la sesión Transferir actividades planificadas a servicio externo (tsspc2220m000), debe definir valores predeterminados para el código de usuario en la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Si hay un contrato de servicio vinculado a la actividad planificada mediante el grupo de instalación, y el contrato está activo para dicho grupo de instalación, se genera un mensaje de advertencia. |