| # Reaprovisionar almacén en planta Funcionalidad La sesión puede generar y actualizar mensajes de suministro. La funcionalidad de esta sesión la determina principalmente el Sistema de suministro que se utilice. Sistema controlado por SILS Si utiliza el sistema de suministro SILS ( suministro en secuencia de línea), los mensajes se pueden generar y actualizar de las formas siguientes: Si los mensajes se generan para el suministro interno, pueden estar bloqueados o desbloqueados. Si los mensajes se generan para el suministro externo, siempre están desbloqueados. Bloqueados: De forma predeterminada, los mensajes generados para el suministro interno están Bloqueado. Los mensajes de suministro no se procesan a menos que estén desbloqueados. Desbloqueados: Los mensajes para el suministro interno están desbloqueados en función de la estación de línea seleccionada en el campo Estación de línea de activación, como se explica en la sección Parámetros. Los mensajes que se actualizan pueden modificarse de tres formas: Actualización total: Es una actualización del contenido de una orden, es decir, los materiales y las cantidades, y de los datos de entrega, es decir, la secuencia de entrega y la fecha/hora de entrega. Por lo tanto, esta actualización no está restringida de ningún modo. Actualización parcial: es una actualización sólo de los datos de entrega, es decir, la secuencia de entrega y la fecha/hora de entrega. Esta actualización está restringida a los datos de entrega porque en el momento de realizar la actualización el proveedor o el almacén no pueden volver a procesar cambios en el contenido de las órdenes. Una actualización es parcial si está en el Límite de período congelado. Consulte la sección Parámetros para obtener más información. Actualización del estatus Bloqueado, es decir, los mensajes bloqueados existentes se desbloquean. El desbloqueo prepara a los mensajes para que el almacén o el proveedor los procese. Consulte la sección Parámetros para obtener más información. Si actualiza total o parcialmente mensajes de suministro SILS que ya se habían transferido, el campo Estatus de la sesión Transferencia de suministro de piezas de montaje (SILS) (tiasc8520m000) se establece en Modificado. Esto se aplica tanto a los mensajes bloqueados como desbloqueados Sistema controlado por lotes Si utiliza el sistema de suministro de lote controlado por orden, los mensajes tienen las características siguientes: El estatus Bloqueado no se aplica a los mensajes, por lo tanto, estos no se pueden desbloquear ni es necesario desbloquearlos. Los mensajes no se pueden actualizar de ningún modo, independientemente de que se hayan transferido o no. Nota Si desea solicitar otras piezas o cantidades después de generar mensajes de suministro de lotes, dispone de las opciones siguientes: Otras cantidades de las mismas piezas: sólo puede solicitar piezas adicionales generando un mensaje para otra orden para la cual no se hayan solicitado todavía estas piezas. Otras piezas: puede generar mensajes nuevos para la misma orden. Parámetros La funcionalidad de esta sesión se determina mediante los parámetros y la configuración siguientes: En el sistema de suministro, definido en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000), se establecen los parámetros siguientes: Almacén de suministro: Si selecciona esta casilla de verificación, las piezas de montaje se solicitan del almacén especificado, el cual genera transferencias entre almacenes. Si se desmarca esta casilla de verificación, las piezas de montaje se piden a un proveedor externo, y la información de mensaje la interpreta Compras, que la envía mediante una programación de expediciones (secuenciadas). Sistema de suministro: Las piezas de montaje se pueden suministrar mediante el Sistema controlado por lotes, es decir, no para órdenes de montaje específicas, o mediante el Sistema controlado por SILS. Los mensajes de suministro sólo se pueden actualizar si se utiliza el sistema de suministro SILS. Para los mensajes de suministro SILS, se utiliza un período congelado para determinar si una actualización de los mensajes de suministro debe ser sólo parcial. Una actualización que esté en este período congelado es parcial. Este período es el Límite de período congelado, que se define en el kit de piezas de montaje en la sesión Kit de montaje (whwmd4550m000) en Almacenaje. De forma predeterminada, los mensajes de suministro SILS están a Bloqueado cuando se generan para el suministro interno. Para el suministro externo, los mensajes están siempre desbloqueados. Ni el almacén ni el proveedor pueden procesar los mensajes bloqueados hasta que estos se desbloquean. LN establece el bloqueo de los mensajes, y lo registra en el campo Bloqueado de la sesión Transferencia de suministro de piezas de montaje (SILS) (tiasc8520m000). Consulte la ayuda en el campo Estación de línea de activación para obtener más información. El hecho de si deben desbloquearse los mensajes de suministro SILS para el suministro interno depende de la estación de línea seleccionada en el campo Estación de línea de activación. Si esta estación es igual a la Estación de activación definida en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000), los mensajes se desbloquean. La cantidad de piezas viene determinada por el valor del campo Cantidad para asignar de la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000). Esta sesión sólo crea o actualiza mensajes para los artículos que no sean de stock en planta. Para definir si un artículo no es de stock en planta, se utiliza la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Requisitos posteriores La sesión actual sólo crea o actualiza mensajes de suministro, pero estos mensajes no se procesan a menos que se transfieran al almacén o al proveedor. Por lo tanto, debe transferir los mensajes con la sesión Transferir mensajes de suministro de piezas de montaje (tiasc8220m000) después de haber generado o actualizado los mensajes con la sesión actual. Activación de procesos Para asegurarse de que siempre tiene stock suficiente en el almacén en planta de una estación de línea, puede accionar el proceso mediante el flujo de trabajo accionado por proceso, por ejemplo, registrando las órdenes de estación de línea como terminadas en una estación de línea anterior. De ese modo, anticipará sus necesidades de demanda. Los accionadores de proceso se definen en la sesión Definición de accionador de proceso (tiasl8100m000). Nota Puede consultar las piezas transferidas con la sesión Estación línea - Transferencia de suministro de piezas montaje (lote) (tiasc8510m000) o con la sesión Transferencia de suministro de piezas de montaje (SILS) (tiasc8520m000). La sesión actual es una de las dos sesiones que puede utilizar para generar o actualizar mensajes de suministro SILS. La otra sesión es Generar mensajes suministro SILS controlado por horizonte (tiasc8212m000), que utiliza períodos congelados para controlar la generación y actualización de los mensajes de suministro. Puede utilizar la sesión actual junto con esa otra sesión. Consulte la ayuda en línea de esa sesión para obtener una explicación más detallada. Temas relacionados Resumen de control de montaje Posconsumo de montaje |