| # Coherencia entre artículo de ingeniería y artículos (tiedm1521m000) Utilice esta sesión para mostrar las diferencias entre el artículo de revisión y de fabricación al que se ha copiado la revisión. Estas diferencias han sido originadas por cambios en el artículo-I o el artículo. Si copia una revisión de artículo-I a un artículo, puede ver si los dos son iguales. Haga clic en el botón Buscar registro para especificar la revisión y el artículo. Si el artículo de destino está personalizado, también debe especificar un código de proyecto en el primer segmento. LN muestra los datos comparativos e indica cualquier diferencia insertando un asterisco (*) en los datos de artículo. El asterisco también aparece si todavía no se han copiado los datos. Nota También puede comparar estructuras de ingeniería y de fabricación utilizando la sesión Coherencia entre estructuras de ingeniería y de fabricación (tiedm1520m000). Puede listar la comparación entre artículos-I y artículos en la sesión Listar coherencia entre artículos de ingeniería y artículos (tiedm1471m000). Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Copia de artículos de ingeniería en artículos Artículo de ing. El artículo de ingeniería que desea comparar con un artículo al que se ha copiado. Para especificar un nuevo artículo-I, haga clic en el botón Buscar registro. Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería que desea comparar con un artículo en el que se ha copiado. Para especificar una nueva revisión, haga clic en el botón Buscar registro. Artículo principal El artículo al que se han copiado datos desde la revisión de artículo-I. Para comparar un nuevo artículo, haga clic en el botón Buscar registro. Descripción El nombre del artículo-I o artículo. Si aparece un asterisco (*) en este campo, la revisión del artículo-I y el artículo son diferentes. Material El material con el que están hechos el artículo de ingeniería o el artículo. Nota Este campo sólo es aplicable si el artículo es un producto físico. Tamaño El tamaño del artículo-I o artículo. Nota Ésta es información adicional a la longitud y el ancho definidos en la estructura (de ingeniería). Este campo sólo es aplicable si el artículo es un producto físico. Estándar normalizado El estándar que cumple el artículo-I o artículo. Puede ser un estándar nacional, como el NEN, o un estándar internacional, como el ISO. El estándar que cumple el artículo. Puede ser un estándar nacional (por ejemplo, NEN, DIN, BS, ASA) o un estándar internacional (ISO). Clave de búsqueda I La primera tecla de búsqueda del artículo de ingeniería o revisión. Si aparece un asterisco (*) en este campo, la revisión del artículo de ingeniería y el artículo son diferentes. Clave de búsqueda II La segunda tecla de búsqueda del artículo de ingeniería o del artículo. Si aparece un asterisco (*) en este campo, la revisión del artículo de ingeniería y el artículo son diferentes. Tipo de producto El tipo de producto de un artículo de ingeniería o de un artículo. Código de selección El código de selección de un artículo de ingeniería o de un artículo. Peso El peso del artículo de ingeniería o del artículo. Si aparece un asterisco (*) en este campo, las unidades del artículo de ingeniería y del artículo son diferentes. Sistema de planificación El parámetro de orden que controla el modo de fabricar o pedir un artículo. Éste puede ser: Anónimo, el artículo se fabrica o compra al margen de las órdenes del cliente. Para pedirlo, el artículo se fabrica o compra sólo si hay órdenes de cliente para el artículo. Si aparece un asterisco (*) en este campo, la revisión del artículo-I y el artículo son diferentes. Cantidad de estructura La cantidad de estructura del artículo de ingeniería o del artículo. Si aparece un asterisco (*) en este campo, la revisión del artículo de ingeniería y el artículo son diferentes. Unidad de stock La unidad de stock de un artículo de ingeniería o de un artículo. Unidad preconfigurada Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo-I o artículo es un artículo de unidad preconfigurada. Si aparece un asterisco (*) en este campo, la revisión del artículo de ingeniería y el artículo son diferentes. Intercambiable Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo de ingeniería o el artículo son intercambiables con otros artículos de ingeniería con unidad preconfigurada intercambiable. Si aparece un asterisco (*) en este campo, la revisión del artículo de ingeniería y el artículo son diferentes. |