| # Configurar métodos de inspección para operaciones Si se selecciona la casilla de verificación Rutas (TI) de la sesión Parámetros de Control de Calidad (qmptc0100m000), puede utilizar Calidad para comprobar los productos de las operaciones. Puede iniciar la sesión Procedimientos específicos de prueba de orden (qmptc0149m000) desde la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Puede definir las necesidades de calidad de cada operación. Los campos siguientes determinan cuál de los métodos mencionados en la sección de operaciones de fabricación se puede utilizar: Método de bloqueo QM sólo recomienda Estos campos están disponibles en la sesión Inspecciones de orden (qmptc1120m000). Infor LN usa el método A si se cumplen estas condiciones: Método de bloqueo = Continuar La casilla de verificación QM sólo recomienda está seleccionada Infor LN usa el método B si se cumplen estas condiciones: Método de bloqueo = Bloquear en operación terminada La casilla de verificación QM sólo recomienda está seleccionada Infor LN usa el método C si se cumplen estas condiciones: Método de bloqueo = Bloquear en operación La casilla de verificación QM sólo recomienda está seleccionada Infor LN usa el método D si se cumplen estas condiciones: Método de bloqueo = Bloquear en operación La casilla de verificación QM sólo recomienda está desmarcada Infor LN determina el valor de estos campos según los datos que especifique en estas sesiones: Combinaciones de prueba (qmptc0111m000) Procedimientos específicos de prueba de orden (qmptc0149m000) Temas relacionados Operaciones de fabricación Control de calidad de productos terminados Control de calidad de materiales |